250Сатып алынатын тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) техникалық ерекшелік


Электронды конкурстың атауы:  Прибрежный кентінде және Заводинка ауылында резервуарларды тазарту және таза суды хлорлау бойынша қызметтер
Орындаушы Қазақстан Республикасының келесі нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес таза су резервуарлары мен сумен жабдықтау желілерін зарарсыздандыру бойынша қызметтердің жоғары сапалы орындалуын қамтамасыз етуге міндетті:
· Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 07 сәуірдегі № 62 бұйрығымен бекітілген «Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларды;
· Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығымен бекітілген «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларды.

	№
	Жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Көлемі

	1
	Су құбырын хлорлау және зарарсыздандыру бойынша қызметтер 
	Метр, м3
	

	2
	Прибрежный кентінің су құбырының техникалық сипаттамасы 
1. Жалпы ұзындығы 7942 м.
2. Таза су резервуарлары 2 дана 250  м3.
Заводинка ауылының су құбырының техникалық сипаттамасы
1. Жалпы ұзындығы 1123,5 м.
2. Таза су резервуарлары 1 дана 25,4 м3.

	3
	Жеткізу және жұмыстарды орындау орны
 
	Шығыс Қазақстан облысы
Алтай ауданы
Прибрежный кенті
Заводинка ауылы

	4
	Жұмыстарды орындау мерзімі
	Шарт жасасқан сәттен бастап 25 күнтізбелік күн ішінде 



Техническая спецификация
Закупаемых товаров (работ, услуг)


Наименование электронного конкурса: Услуги по очистке резервуаров  и хлорированию чистой воды в поселке Прибрежный и селе Заводинка
Поставщик обязан обеспечить качественное выполнение услуг по дезинфекции резервуаров чистой воды и водопроводных сетей в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов Республики Казахстан:
1. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утверждённые приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 апреля 2023 года № 62;
1. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждённые приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объём

	1
	Услуги по хлорированию и дезинфекции водопровода
	Метров, м3
	

	2
	Технические характеристики водопровода поселка Прибрежный 
1. Общая протяжённость 7942 м.
2.Резервуары чистой воды 2 шт по 250 м3.
Технические характеристики водопровода поселка Заводинка
1. Общая протяжённость 1123,5 м.
2.Резервуары чистой воды 1 шт. 25,4 м3.

	3
	Место поставки и выполнения работ
	Восточно-Казахстанская область
Район Алтай
Поселок Прибрежный
село Заводинка

	4
	Сроки выполнения работ
	С момента заключения договора в течение 25 календарных дней 






