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	1. 
	Услуги по вывозу и уборке снега
	Услуги предусматривают комплексную уборку территории Заказчика от снега, механизированную погрузку и вывоз снега, очистку проездов и тротуаров, а также обязательную обработку очищенных участков противогололёдными материалами.
1. Требования к погрузке и вывозу снега
Для вывоза снега Исполнитель обязан осуществлять предварительный сбор и погрузку снега в специализированную грузовую технику с последующим вывозом за пределы территории Заказчика в специально отведенные места, соответствующие установленным требованиям и местным нормам.
Погрузка снега должна осуществляться с применением специализированной техники, оснащенной ковшом и/или иным оборудованием, предназначенным для сбора и погрузки снега.
Объем услуг по вывозу снега — не менее 100 рейсов грузовым автотранспортом типа КамАЗ или эквивалентом грузоподъемностью не менее 20 тонн.
Объем снега за один рейс — не менее 20 куб. м.
Сбор и погрузка снега для выполнения одного рейса объемом не менее 20 куб. м должны осуществляться в течение не более 90 минут.
В случае фактического выполнения меньшего количества рейсов до окончания срока действия договора предусматривается заключение дополнительного соглашения на уменьшение суммы договора исходя из фактически оказанного объема услуг.
2. Работа специализированной техники
В состав услуг должна входить совместная работа:
погрузчика для сбора и погрузки снега;
трактора, оборудованного щеткой для механизированной очистки территории и тротуаров;
грузового автотранспорта для вывоза снега.
Общий объем работы погрузчика и трактора со щеткой — не менее 225 часов.
Исполнитель самостоятельно обеспечивает необходимое количество исправной техники, водителей, механизаторов и иных работников, необходимых для своевременного выполнения услуг.
3. Очистка тротуаров и территории
Исполнитель обязан осуществлять механизированную и при необходимости ручную очистку от снега:
пешеходных тротуаров и дорожек;
подъездных путей и внутренних проездов;
входных групп;
участков возле ворот и шлагбаумов;
парковочных и иных участков территории Заказчика.
Очистка должна производиться до твердого покрытия и до видимых границ бордюров, поребриков и других ограничительных элементов.
После проведения уборки не допускается наличие снежных валов и скоплений снега, препятствующих безопасному движению пешеходов и транспортных средств.
При механизированной очистке тротуаров должна применяться техника, габариты и оборудование которой позволяют выполнять работы без повреждения тротуарного покрытия, бордюров, зеленых насаждений и иных элементов благоустройства.
4. Посыпка технической солью
После очистки территории Исполнитель обязан производить посыпку тротуаров, пешеходных дорожек, входных групп, проездов и иных участков с образованием наледи технической солью и/или иным согласованным с Заказчиком противогололёдным материалом.
Противогололёдные материалы предоставляются Исполнителем за свой счет, их стоимость, доставка и применение должны быть включены в общую стоимость услуг.
Посыпка должна выполняться равномерно и в количестве, достаточном для предотвращения образования наледи и обеспечения безопасного передвижения обучающихся, работников, посетителей и транспортных средств.
5. Порядок оказания услуг
Вывоз снега и выполнение сопутствующих работ осуществляются по телефонной заявке Заказчика круглосуточно.
После получения заявки Исполнитель обязан приступить к выполнению и обеспечить выполнение необходимых работ в тот же день. При необходимости работы должны выполняться в выходные и праздничные дни, а также во внерабочее время по согласованию с Заказчиком.
При заключении договора Исполнитель обязан предоставить действующий контактный номер телефона ответственного лица, доступный для приема заявок Заказчика.
6. Требования к качеству и безопасности
Работы должны выполняться качественно, своевременно, с соблюдением требований техники безопасности, охраны труда и правил безопасной эксплуатации специализированной техники.
При выполнении работ Исполнитель обязан не допускать повреждения:
асфальтового и тротуарного покрытия;
бордюров и поребриков;
зеленых насаждений;
ограждений, ворот и шлагбаумов;
инженерных сооружений и других объектов благоустройства.
В случае причинения ущерба имуществу Заказчика по вине Исполнителя последний обязан за свой счет восстановить поврежденные элементы либо возместить причиненный ущерб в полном объеме.
7. Требования к смете
Потенциальный поставщик обязан предоставить детализированную смету на весь объем работ (услуг), предусмотренный настоящей технической спецификацией, в пределах суммы, предложенной им по результатам закупочной процедуры (выигранной суммы).
Смета должна соответствовать заявленным объемам работ, количеству рейсов, количеству машино-часов, работам по очистке тротуаров и территории, погрузке и вывозу снега, а также посыпке технической солью (противогололёдными материалами) и установленным ценовым ограничениям.
Срок оказания услуг: со дня подписания договора по 31 декабря 2026 года включительно.
	г. Астана,
ул. Ильяс Омарова, 14
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	1
	Қар шығару және жинау қызметтері
	Қызметтер Тапсырыс берушінің аумағын қардан кешенді тазалауды, қарды механикаландырылған тиеу мен әкетуді, жолдар мен тротуарларды тазалауды, сондай-ақ тазартылған учаскелерді көктайғаққа қарсы материалдармен міндетті түрде өңдеуді көздейді.
1. Қарды тиеуге және әкетуге қойылатын талаптар
Қарды шығару үшін Орындаушы қарды алдын ала жинауды және мамандандырылған жүк техникасына тиеуді, содан кейін Тапсырыс берушінің аумағынан тыс белгіленген талаптар мен жергілікті нормаларға сәйкес арнайы бөлінген орындарға әкетуді жүзеге асыруға міндетті.
Қарды тиеу қарды жинауға және тиеуге арналған шөмішпен және/немесе өзге де жабдықпен жарақтандырылған мамандандырылған техниканы қолдана отырып жүзеге асырылуы тиіс.
Қар шығару бойынша қызметтер көлемі — КамАЗ типті жүк автокөлігімен немесе жүк көтергіштігі 20 тоннадан кем емес баламамен кемінде 100 рейс.
Бір рейстегі қар көлемі-20 текше метрден кем емес.
Көлемі 20 текше метрден кем емес бір рейсті орындау үшін қарды жинау және тиеу 90 минуттан аспайтын мерзімде жүзеге асырылуы тиіс.
Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін рейстердің аз саны іс жүзінде орындалған жағдайда, қызметтердің нақты көрсетілген көлемін негізге ала отырып, шарт сомасын азайтуға қосымша келісім жасасу көзделеді.
2. Мамандандырылған техниканың жұмысы
Қызметтердің құрамына бірлескен жұмыс кіруі керек:
қарды жинауға және тиеуге арналған тиегіш;
аумақты және тротуарларды механикаландырылған тазалауға арналған щеткамен жабдықталған трактор;
қар шығаруға арналған жүк көлігі.
Тиегіш пен трактордың щеткамен жұмыс істеуінің жалпы көлемі кемінде 225 сағатты құрайды.
Орындаушы қызметтердің уақтылы орындалуы үшін қажетті жарамды техниканың, жүргізушілердің, механизаторлардың және өзге де қызметкерлердің қажетті санын дербес қамтамасыз етеді.
3. Тротуарлар мен аумақтарды тазалау
Орындаушы механикаландырылған және қажет болған жағдайда қардан қолмен тазалауды жүзеге асыруға міндетті:
жаяу жүргіншілерге арналған тротуарлар мен жолдар;
кірме жолдар мен ішкі өткелдер;
кіру топтары;
қақпалар мен шлагбаумдар маңындағы учаскелер;
Тапсырыс берушінің аумағының тұрақ және өзге де учаскелері.
Тазалау қатты жабынға дейін және шекаралардың, поребриктердің және басқа да шектеу элементтерінің көрінетін шекараларына дейін жүргізілуі тиіс.
Тазалау жүргізілгеннен кейін жаяу жүргіншілер мен көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысына кедергі келтіретін қар үйінділері мен қардың жиналуына жол берілмейді.
Тротуарларды механикаландырылған тазалау кезінде габариттері мен жабдықтары тротуар жабынына, жиектерге, жасыл желектерге және абаттандырудың өзге де элементтеріне зақым келтірместен жұмыстарды орындауға мүмкіндік беретін техника қолданылуы тиіс.
4. Техникалық тұз себіңіз
Аумақты тазалағаннан кейін Орындаушы техникалық тұзбен және/немесе Тапсырыс берушімен келісілген өзге де көктайғаққа қарсы материалмен мұз түзе отырып, тротуарларға, жаяу жүргіншілер жолдарына, кіру топтарына, өткелдерге және өзге де учаскелерге себуге міндетті.
Көктайғаққа қарсы материалдарды Орындаушы өз есебінен ұсынады, олардың құны, жеткізілуі және қолданылуы қызметтердің жалпы құнына енгізілуі тиіс.
Шашырату біркелкі және мұздың пайда болуын болдырмау және білім алушылардың, қызметкерлердің, келушілер мен көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету үшін жеткілікті мөлшерде орындалуы керек.
5. Қызмет көрсету тәртібі
Қарды шығару және ілеспе жұмыстарды орындау Тапсырыс берушінің телефон өтінімі бойынша тәулік бойы жүзеге асырылады.
Өтінімді алғаннан кейін Орындаушы орындауға кірісуге және сол күні қажетті жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. Қажет болған жағдайда жұмыстар демалыс және мереке күндері, сондай-ақ Тапсырыс берушінің келісімі бойынша жұмыстан тыс уақытта орындалуы тиіс.
Шарт жасасу кезінде Орындаушы Тапсырыс берушінің өтінімдерін қабылдау үшін қол жетімді жауапты тұлғаның қолданыстағы байланыс телефон нөмірін ұсынуға міндетті.
6. Сапа және қауіпсіздік талаптары
Жұмыстар қауіпсіздік техникасының, еңбекті қорғаудың және мамандандырылған техниканы қауіпсіз пайдалану қағидаларының талаптарын сақтай отырып, сапалы, уақтылы орындалуы тиіс.
Жұмыстарды орындау кезінде Орындаушы зақымдануға жол бермеуге міндетті:
асфальт және тротуар жабыны;
шекаралар мен поребриков;
жасыл кеңістіктер;
қоршаулар, қақпалар мен тосқауылдар;
инженерлік құрылыстар және басқа да абаттандыру объектілері.
Орындаушының кінәсінен Тапсырыс берушінің мүлкіне залал келтірілген жағдайда, соңғысы өз есебінен бүлінген элементтерді қалпына келтіруге не келтірілген залалды толық көлемде өтеуге міндетті.
7. Сметаға қойылатын талаптар
Әлеуетті өнім беруші сатып алу рәсімінің нәтижелері бойынша ұсынылған сома (ұтып алынған сома) шегінде осы техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) барлық көлеміне егжей-тегжейлі смета беруге міндетті.
Смета мәлімделген жұмыс көлеміне, рейстер санына, машина-сағаттар санына, тротуарлар мен аумақты тазалау, қарды тиеу және шығару, сондай-ақ техникалық тұзбен (көктайғаққа қарсы материалдармен) себу жөніндегі жұмыстарға және белгіленген баға шектеулеріне сәйкес келуге тиіс.
Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда.
	Астана қ.,
Ілияс Омаров көш., 14



