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Приложение №2	
Техническая спецификация 
ГККП ясли сад  №13 «Бөбек»
	№
п/п
	Наименование 
	Техническая спецификация, характеристика 
	Кол-во 
	Ед. изм.
	Место выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
1.
	услугипо  перезарядке огнетушителей

	1.1. Потенциальный поставщик обязан нести ответственность за своевременное и качественное оказание услуг по проведению перезарядке огнетушителей.  
1.2. Проведение перезарядки огнетушителей выполняется силами (Подъем и спускание огнетушителей с места на место) и средствами потенциального поставщика с составлением актов приемки оказанных услуг.
1.3. Потенциальный поставщик обязан оплачивать все необходимые расходы, связанные с проведением перезарядки огнетушителей, для своевременного и качественного оказания услуг.
2.1. При осуществлении проведения перезарядки огнетушителей должно применяться  оборудование, соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан
2.2. При осуществлении перезарядки каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должен быть разряжен, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков огнетушащего вещества (ОТВ), произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства, а также  после успешного завершения испытания должен быть просушен, покрашен (если необходимо) и заряжен огнетушащим веществом (ОТВ).
2.3. Результаты проведения перезарядки огнетушителей заносят в паспорт огнетушителя и на этикетки или бирке, на которых указывается информация о выполненных работах, дата их проведения, марка заряженного в огнетушитель огнетушащего вещества, название организации и ее юридический адрес.Вывоз и доставка огнетушителей производится за счет Поставщика
	10
	Услуга
	г.Актобе, район Алматы, ул.Н.Кобландина 8



Шартқа 2 қосымша

Техникалық ерекшелігі
МКҚК № 13 «Бөбек»  бөбекжай балабақшасы
	№ р/с
	Қызметтердің атауы 
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері
	Саны
	Ед. изм.
	Қызмет көрсету мекен-жайы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
1.
	Өрт сөндіргіштерді қайта қуаттау қызметі
	1. Әлеуетті өнім беруші өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауды жүргізу бойынша қызметтердің уақтылы және сапалы көрсетілуіне жауапты болуға мміндетті. 1.2. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау көрсетілген қызметтерді қабылдау актілерін жасай отырып, әлеуетті өнім берушінің өз күшімен (орнынан орнына көтеріп, шығару) және құралдарымен орындалады. 
· 1.3. Әлеуетті өнім беруші уақтылы және сапалы қызмет көрсету үшін өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға байланысты барлық қажетті шығыстарды төлеуге міндетті.
2.1. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауды жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін жабдық қолданылуы тиіс. 

2.2. Қайта зарядтауды жүзеге асыру кезінде әрбір өрт сөндіргіш пен ығыстырушы газы бар баллон разрядталуы, өрт сөндіргіштің корпусы өрт сөндіргіш заттың (ОТЖ) қалдықтарынан толық тазартылуы, сыртқы және ішкі тексеру, сондай-ақ беріктікке гидравликалық сынау және өрт сөндіргіш корпусының, іске қосу басының герметикалығына пневматикалық сынау жүргізілуі тиіс,
Өрт сөндіргіштерді шығару және жеткізу жеткізушінің есебінен жүргізіледі
· 

	  10
	Қызмет
	Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Нағым Қобландин көшесі 8 үй



