Техническая характеристика замена счётчика воды
Техническая характеристика счетчика
Вид оборудования	Счётчик воды:150мм
Тип	Механический, аналоговый
Принцип действия	Измерение объёма воды механическим счётным механизмом
Единица измерения	м³
Способ отображения показаний	Механический, роликовый и стрелочный индикаторы
Температурная маркировка на корпусе	40 °C
Труба  100 мм-2 метр.
Труба 150 мм-2 метр.
Цена деления, указанная на шкале	0,1; 0,01; 0,001 м³
Назначение	Учёт объёма потребляемой воды
Область применения счетчика	Промышленный
Тип счетчика	Механический
Вид водосчетчика	Крыльчатый
Использование	Для холодной воды
Количество обслуживаемых трубопроводов	Одноканальный
Условный проход	150 мм
Максимальный расход, Qmax	400 куб. м/час
Номинальный расход, Qn	350 куб. м/час
Дополнительные характеристики
	Цвет
	Синий


Счетчик воды диаметром 6 дюймов предназначен для измерения объемов потребления воды в трубопроводах большого диаметра.Широко используется в промышленных предприятиях,объектах инфраструктуры, в агропромышленном м сельском хозяйстве.
Пропускаемый объем    от 100 до 250 м3/ч
Корпус                                Чугун
Температурный режим    +5  +50*С
При выполнении работ, поставщик должен согласовывать с Заказчиком марку и работу.
Все расходы по замене прибора учета воды, включая стоимость самого счетчика и монтажных работ, осуществляются в полном объеме за счет поставщика



Техникалық сипаттама су есептегішін ауыстыру
Есептегіштің техникалық сипаттамасы
Жабдық түрі су есептегіш: 150мм
Түрі механикалық, аналогтық
Әрекет принципі механикалық санау механизмі арқылы су көлемін өлшеу
Өлшем бірлігі м3
Көрсеткіштерді көрсету тәсілі механикалық, роликті және көрсеткі индикаторлары
40 °C корпустағы температуралық таңбалау
Құбыр 100 мм-2 метр.
Құбыр 150 мм-2 метр.
0,1; 0,01; 0,001 м3 шкаласында көрсетілген бөлу бағасы
Мақсаты тұтынылатын су көлемін есепке алу
Есептегіштің қолдану саласы Өнеркәсіптік
Есептегіш түрі механикалық
Су есептегішінің түрі қанатты
Суық су үшін пайдалану
Қызмет көрсетілетін құбырлардың саны бір арналы
Шартты өту 150 мм
Құбыр 100 мм-2 метр.
[bookmark: _GoBack]Құбыр 150 мм-2 метр.
Максималды тұтыну, Qmax 400 текше метр/сағ
Номиналды ағын, Qn 350 текше метр / сағ
Қосымша сипаттамалар
Түсі Көк
6 дюймдік су есептегіші үлкен диаметрлі Құбырлардағы суды тұтыну көлемін өлшеуге арналған.Өнеркәсіптік кәсіпорындарда,инфра нысандарында кеңінен қолданылады
Жұмыстарды орындау кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушімен марканы және жұмысты келісуі керек.
Есептегіштің өзі мен монтаждау жұмыстарының құнын қоса алғанда, суды есепке алу құралын ауыстыру бойынша барлық шығыстар жеткізушінің есебінен толық көлемде жүзеге асырылады
