Техническая спецификация
Наименование: Замена и установка лобового стекла с подогревом для автомобиля Hyundai Tucson 2023 года выпуска. Срок исполнение не менее 15 к.д. со дня вступления договора в силу.
· Лобовое стекло должно быть оригинальным и соответствовать модели и модификации автомобиля.
· Тип стекла: лобовое, многослойное (триплекс), с антибликовыми свойствами соответствующее требованиям завода-изготовителя автомобиля. 
· Совместимость: Hyundai Tucson, 2023 года выпуска.
· Наличие встроенного подогрева (полный либо предусмотренный заводом-изготовителем автомобиля).
· Соответствие размерам, форме и посадочным местам оригинального стекла.
· Наличие крепления под зеркало заднего вида, датчик дождя/света, камеру систем помощи водителю (при наличии в комплектации автомобиля).
· Светопропускание — в соответствии с требованиями действующих технических регламентов.
· Стекло должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений, сколов, царапин и иных дефектов.
· Качество стекла должно соответствовать требованиям международных стандартов безопасности для автомобильного остекления (ECE R43 или эквивалент).
Требования к выполнению работ:
· Демонтаж поврежденного лобового стекла.
· Очистка и подготовка посадочного места.
· Установка нового лобового стекла с применением профессионального клея.
· Подключение и проверка работоспособности системы электрообогрева.
· При наличии электронных систем (камера, датчики дождя/света) — проверка их работоспособности после установки.
· Обеспечение герметичности соединения и отсутствия протечек.
· Гарантия на выполненные работы и установленное стекло — не менее 12 месяцев.
· После подписания договор 15
Комплект поставки:
· Лобовое стекло с подогревом — 1 шт.
· Клей-герметик и расходные материалы — комплект.
· Работы по демонтажу и установке — 1 услуга.
Исполнитель обеспечивает качество проводимого ремонта автомашины Заказчика, Исполнитель обеспечивает полную сохранность автомашины Заказчика, принятого работниками Исполнителя для проведения ремонта, и несёт полную материальную ответственность за ущерб, причиненный автомашине Заказчика по вине Исполнителя во время ремонта. Гарантия на выполненные Исполнителем работы действует со дня приемки автомашины Заказчиком. В случае некачественного выполнения работ (оказания услуг) и возникновения, в связи с этим в период гарантийного срока неисправностей, Исполнитель устраняет их безвозмездно и в первоочередном порядке. 
Применяемые для замены и ремонта запасные части должны быть новые. 
[bookmark: _GoBack]При проведении ремонтных работ обязательно присутствие Заказчика или его представителя, с последующим оформлением акта выполненных работ. +77073430285
Адрес нахождения заказчика - Карагандинская область, Актогайский район, село Актогай.
 Так же можно осуществить замену лобового стекла  в  Карагандинской области г.Караганда.
В случае нахождения оборудованного помещения поставщика за пределами вышеуказанного населенного пункта, Поставщик за счет своих средств, без каких-либо затрат со стороны Заказчика, обязан обеспечить транспортировку автомобиля до места выполнения работ и после осуществления услуг обеспечить его обратную транспортировку до места нахождения Заказчика. Поставщик гарантирует сохранность транспортного средства, находящегося на территории поставщика на время технического обслуживания.


Техникалық ерекшелік

2023 жылы шығарылған Hyundai Tucson автокөлігіне алдыңғы жел әйнегін (электрлі жылытқышы бар) ауыстыру және орнату қызметі. Келісімшарт күшіне енген күннен бастап кемінде 15 к.к. қызмет көрсету.
Техникалық сипаттамасы
· Әйнек түрі – алдыңғы жел әйнегі, көпқабатты қауіпсіз шыны (триплекс), жарқылға қарсы жабыны (немесе жарқылға қарсы қасиеттері) бар, автокөлік өндірушісінің техникалық талаптарына сәйкес.
· 2023 жылы шығарылған Hyundai Tucson автокөлігімен толық үйлесімді болуы тиіс.
· Зауыттық үлгіге сәйкес кіріктірілген электрлі жылыту жүйесі болуы тиіс.
· Өлшемдері, пішіні және орнату орындары түпнұсқа әйнектің техникалық параметрлеріне сәйкес келуі тиіс.
· Автокөлік жиынтығына байланысты артқы көрініс айнасына, жаңбыр және жарық датчиктеріне, жүргізушіге көмек көрсету жүйесінің камерасына арналған бекіткіштері болуы тиіс.
· Жарық өткізгіштігі қолданыстағы техникалық регламенттер талаптарына сәйкес болуы тиіс.
· Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сызатсыз, жарықсыз, сынбаған және басқа да ақауларсыз болуы тиіс.
· Автомобиль әйнектеріне қойылатын қауіпсіздік талаптарына (ECE R43 немесе баламалы халықаралық стандарт) сәйкес келуі тиіс.
Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
· Зақымдалған алдыңғы жел әйнегін демонтаждау.
· Орнату орнын тазалау және дайындау.
· Жаңа жел әйнегін кәсіби полиуретанды желім-герметикті пайдалана отырып орнату.
· Электрлі жылыту жүйесін қосу және оның жұмыс қабілеттілігін тексеру.
· Автокөлікте камералар немесе жаңбыр/жарық датчиктері болған жағдайда олардың дұрыс жұмыс істеуін тексеру.
· Орнатудан кейін әйнектің толық герметикалығын қамтамасыз ету және су өткізбеуін тексеру.
· Орнатылған әйнекке және орындалған жұмыстарға кемінде 12 ай кепілдік беру.
Жеткізу жиынтығы
· Электрлі жылытқышы бар алдыңғы жел әйнегі – 1 дана.
· Желім-герметик және барлық қажетті шығыс материалдары – 1 жиынтық.
· Демонтаждау және орнату қызметі – 1 қызмет.
· 
Орындаушы Тапсырыс берушінің автокөлігіне жүргізілетін жөндеу жұмыстарының сапасын қамтамасыз етеді. Орындаушы жөндеу жүргізу үшін қабылданған Тапсырыс берушінің автокөлігінің толық сақталуына кепілдік береді және жөндеу барысында өзінің кінәсінен келтірілген залал үшін толық материалдық жауапкершілік көтереді.
Орындаушы орындаған жұмыстарға кепілдік мерзімі автокөлікті Тапсырыс беруші қабылдап алған күннен бастап құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) сапасыз орындалуына байланысты ақаулар анықталған жағдайда, Орындаушы оларды өтеусіз және бірінші кезекте жоюға міндетті.
Ауыстыру және жөндеу кезінде қолданылатын қосалқы бөлшектер жаңа болуы тиіс.
Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің немесе оның өкілінің қатысуы міндетті, жұмыстар аяқталғаннан кейін орындалған жұмыстар актісі ресімделеді.
Тапсырыс берушінің орналасқан мекенжайы: Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы.
Сондай-ақ алдыңғы әйнегін ауыстыру жұмыстарын Қарағанды облысы, Қарағанды  қаласында орындауға жол беріледі.
Жеткізушінің жабдықталған өндірістік үй-жайы жоғарыда көрсетілген елді мекеннен тыс жерде орналасқан жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарды талап етпей, өз қаражаты есебінен автокөлікті жұмыстарды орындау орнына дейін жеткізуді және қызмет көрсетілгеннен кейін оны Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне кері жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті.
Жеткізуші техникалық қызмет көрсету кезеңінде өз аумағында орналасқан автокөліктің сақталуына толық жауап береді және оның бүтіндігін қамтамасыз етеді.

