ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
«Жезқазған қаласының Деев көшесі бойында бағдаршам объектісін орнату жұмыстары» мемлекеттік сатып алуы бойынша
1. Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы
1.1. Жұмыстардың атауы: Жезқазған қаласының Деев көшесі бойында бағдаршам объектісін орнату жұмыстары.
1.2. Жұмыстарды орындау орны: Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, Деев көшесі.
1.3. Жұмыстарды орындау мерзімі: мемлекеттік сатып алу туралы шарт тіркелген күннен бастап 1 (бір) ай ішінде.
1.4. Жұмыстарды орындау мақсаты: бағдаршам объектісін орнату және пайдалануға беру арқылы жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету, көлік құралдары мен жаяу жүргіншілер қозғалысын реттеу және жол-көлік оқиғаларының туындау қаупін төмендету.
1.5. Жұмыстардың құрамы мен көлемі:
Өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға (ол болған және заңнамаға сәйкес қажет болған жағдайда), жұмыстар көлемінің ведомосына, сметалық құжаттамаға және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес бағдаршам объектісін орнату жөніндегі жұмыстар кешенін орындауға міндетті, оның ішінде:
1. Жұмыстар орындалатын жерді тексеру, жұмыстарды жүргізу шарттарын нақтылау және жобалық шешімдерге сәйкес жабдықты орнату орындарын айқындау.
2. Жұмыстар жүргізілетін учаскені дайындау, жұмыстарды қауіпсіз орындауды ұйымдастыру және жұмыстар жүргізілген кезеңде уақытша қоршаулар мен ескерту белгілерін орнату.
3. Жобалық шешімдерге сәйкес бағдаршам тіректеріне арналған негіздер мен іргетастарды орнату және жер жұмыстарын орындау.
4. Жобада көзделген тіректерді, кронштейндерді, бағдаршам бастиектерін және өзге де құрылымдық элементтерді жеткізу және монтаждау.
5. Жобалық шешімдерге сәйкес қажетті жарық сигналдық секциялары бар көліктік және жаяу жүргіншілер бағдаршамдарын жеткізу және орнату.
6. Жобада көзделген бағдаршам объектісінің жұмыс режимдерін басқаруды қамтамасыз ететін жол контроллерін және өзге де қажетті жабдықты жеткізу және монтаждау.
7. Жобада көзделген кабель желілерін төсеу, кабельдік арматураны, қорғаныш элементтерін және жалғау құрылғыларын монтаждау.
8. Жобада көзделген қорғаныштық жерге тұйықтау және өзге де электр техникалық жұмыстарды орындау.
9. Электрмен жабдықтау көзіне белгіленген тәртіппен қосу, электр техникалық өлшеулер жүргізу және жабдықтың жұмысқа жарамдылығын тексеру.
10. Бағдаршаммен реттеу режимдерін баптау, сигналдардың өзара үйлесімділігін тексеру және іске қосу-баптау жұмыстарын орындау.
11. Жұмыстарды жүргізу барысында бұзылған жол жамылғысын, тротуарларды, абаттандыру элементтерін және нақты орындалған жұмыстар шегіндегі өзге де учаскелерді жоба мен сметалық құжаттамаға сәйкес қалпына келтіру.
12. Құрылыс қалдықтарын жинау және жұмыстар орындалған жерді тиісті жағдайға келтіру.
13. Бағдаршам объектісін кешенді сынақтан өткізу және орындалған жұмыстардың нәтижесін тапсырыс берушіге тапсыру.
Жабдықтардың, материалдар мен конструкциялардың нақты түрлері, саны және техникалық сипаттамалары бекітілген жобалау-сметалық құжаттамамен, жұмыстар көлемінің ведомосымен және сметамен айқындалады. Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу талап етілмеген жағдайда, жұмыстардың құрамы мен техникалық параметрлерін тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен айқындауға тиіс.
1.6. Жабдықтар мен материалдарға қойылатын талаптар:
1. Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын жабдықтар мен материалдар жаңа, пайдаланылмаған, мақсаты бойынша қолдануға жарамды және Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес болуға тиіс.
2. Бағдаршам жабдықтары Қазақстан Республикасының қолданылатын ұлттық стандарттарының талаптарына, ал олар болмаған жағдайда тиісті өнімге қолданылатын мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкес болуға тиіс.
3. Бағдаршам бастиектері сигналдардың анық көрінуін қамтамасыз етуге және жобада көзделген мақсатқа сәйкес келуге тиіс.
4. Тіректер, кронштейндер, бекіту элементтері, кабельдік өнімдер, контроллер және электр техникалық жабдық жобалық параметрлерге, пайдалану жағдайларына және электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуға тиіс.
5. Өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен жабдықтар мен материалдардың міндетті талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
6. Жобада көзделмеген жабдықтар мен материалдарды қолдануға заңнама талаптары сақталған және тапсырыс берушімен белгіленген тәртіппен келісілген жағдайда ғана жол беріледі.
1.7. Нормативтік талаптар:
Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтай отырып орындалуға тиіс, оның ішінде:
· Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы;
· Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 9 қазандағы № 687 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары;
· Қазақстан Республикасының «Жол жүрісі туралы» Заңы;
· «Жол жүрісін реттеудің техникалық құралдары. Қолдану қағидалары» СТ РК 1412-2017 стандарты;
· қолданылатын ұлттық және мемлекетаралық стандарттар, техникалық регламенттер, құрылыс нормалары мен қағидалары, электр қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптары.
Жұмыстарды орындау кезінде бағдаршамдарды орналастыруға, олардың күндізгі және түнгі уақытта көрінуіне, жол жүрісіне қатысушылардың қауіпсіздігіне және жабдықтарға кейіннен техникалық қызмет көрсету мүмкіндігіне қойылатын талаптар сақталуға тиіс.
2. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан және жеңімпаз болып айқындалған жағдайда өнім берушіге қойылатын талаптар
2.1. Өнім беруші шартта көзделген жұмыстардың толық көлемін осы техникалық ерекшелікке, бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға (ол болған және қажет болған жағдайда), сметаға және жұмыстар көлемінің ведомосына толық сәйкес орындауға міндетті.
2.2. Жұмыстарды орындау мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шарт мемлекеттік сатып алу веб-порталында тіркелген күннен бастап 1 (бір) айды құрайды.
2.3. Жұмыстар басталғанға дейін өнім беруші тапсырыс берушімен жұмыстарды ұйымдастыру мәселелерін келісуге, қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етуге және заңнамада талап етілген жағдайда тиісті рұқсаттар мен келісімдерді алуға міндетті.
2.4. Өнім беруші жабдықтарды, материалдарды, құрал-саймандарды және қажетті техникалық құралдарды жұмыстар орындалатын жерге жеткізуді, түсіруді, сақтауды және жұмыстар аяқталғанға дейін олардың сақталуын өз күшімен қамтамасыз етуге міндетті.
2.5. Жұмыстарды орындау кезінде өнім беруші жұмыскерлер мен жол жүрісіне қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, қажетті уақытша қоршаулар мен ескерту жол белгілерін орнатуға, сондай-ақ қолданыстағы инженерлік коммуникациялар мен қалалық инфрақұрылым объектілерінің зақымдануына жол бермеу шараларын қабылдауға міндетті.
2.6. Өнім беруші орындалған жұмыстардың сапасына, қолданылатын материалдар мен жабдықтардың белгіленген талаптарға сәйкестігіне, сондай-ақ жұмыстарды орындау барысында өз кінәсінен келтірілген залалдарды жоюға жауапты болады.
2.7. Іске қосу-баптау жұмыстары, жабдықты реттеу және бағдаршам объектісінің жұмысқа жарамдылығын кешенді тексеру өнім берушінің міндеттемелеріне кіреді және жұмыстардың нәтижесі тапсырыс берушіге ұсынылғанға дейін орындалуға тиіс.
2.8. Жұмыстар аяқталғаннан кейін өнім беруші тапсырыс берушіге объектіге қолданылатын бөлігінде мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:
· орындалған жұмыстардың актілері және шартта көзделген құжаттар;
· нақты орындалған жұмыстар туралы мәліметтерді және атқарушылық схемаларды қамтитын атқарушылық құжаттама;
· орнатылған жабдықтар мен қолданылған материалдардың міндетті талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар;
· егер нормативтік талаптарда және жобада көзделсе, электр техникалық өлшеулер мен сынақтардың нәтижелері;
· іске қосу-баптау жұмыстарының жүргізілгенін және бағдаршам объектісінің жұмысқа жарамдылығын тексеруді растайтын құжаттар;
· орнатылған жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтар.
2.9. Тапсырыс беруші өнім берушінің кінәсінен жіберілген кемшіліктерді анықтаған жағдайда, өнім беруші оларды шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тапсырыс берушімен келісілген мерзімдерде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
2.10. Орындалған жұмыстарды қабылдауды тапсырыс беруші нақты орындалған жұмыстардың шартқа, техникалық ерекшелікке, жобалық және сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексергеннен кейін, сондай-ақ орнатылған бағдаршам объектісінің жұмысқа жарамдылығы расталған жағдайда жүзеге асырады.
2.11. Орындалған жұмыстар мен орнатылған жабдыққа қатысты кепілдік міндеттемелер мемлекеттік сатып алу туралы шартпен, жобалық құжаттамамен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады. Өнім беруші белгіленген кепілдік мерзімі ішінде өз кінәсінен туындаған кемшіліктерді жоюға міндетті.
2.12. Шарттық міндеттемелерді тиісінше орындауға қажетті шығыстар, оның ішінде жабдықтар мен материалдарды жеткізу, монтаждау, қосу, іске қосу-баптау жұмыстары, сынақтар және жұмыстар жүргізілген жерді тазалау шығыстары сатып алу нысанасының көзделген көлемі шегінде өнім берушінің баға ұсынысында ескерілуге тиіс.
























ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на государственную закупку «Работы по установке светофорного объекта по улице Деева города Жезказган»
1. Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
1.1. Наименование работ: Работы по установке светофорного объекта по улице Деева города Жезказган.
1.2. Место выполнения работ: Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Деева.
1.3. Срок выполнения работ: в течение 1 (одного) месяца со дня регистрации договора о государственных закупках.
1.4. Цель выполнения работ: обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение движения транспортных средств и пешеходов, снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий посредством установки и ввода в эксплуатацию светофорного объекта.
1.5. Состав и объём работ:
Поставщик обязан выполнить комплекс работ по установке светофорного объекта в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией (при её наличии и необходимости в соответствии с законодательством Республики Казахстан), ведомостью объёмов работ, сметной документацией и условиями договора о государственных закупках, в том числе:
1. Обследование места выполнения работ, уточнение условий производства работ и определение мест установки оборудования в соответствии с проектными решениями.
2. Подготовка участка производства работ, организация безопасного выполнения работ и установка временных ограждений и предупреждающих знаков на период производства работ.
3. Выполнение земляных работ, устройство оснований и фундаментов под опоры светофоров в соответствии с проектными решениями.
4. Поставка и монтаж опор, кронштейнов, светофорных головок и иных конструктивных элементов, предусмотренных проектом.
5. Поставка и установка транспортных и пешеходных светофоров с необходимыми светосигнальными секциями в соответствии с проектными решениями.
6. Поставка и монтаж дорожного контроллера, обеспечивающего управление режимами работы светофорного объекта, а также иного необходимого оборудования согласно проекту.
7. Прокладка кабельных линий, монтаж кабельной арматуры, защитных элементов и соединительных устройств, предусмотренных проектом.
8. Выполнение работ по устройству защитного заземления и иных предусмотренных проектом электротехнических мероприятий.
9. Подключение оборудования к источнику электроснабжения в установленном порядке, выполнение электротехнических измерений и проверка работоспособности оборудования.
10. Настройка режимов светофорного регулирования, проверка согласованности сигналов и выполнение пусконаладочных работ.
11. Восстановление нарушенного в процессе производства работ покрытия, тротуаров, элементов благоустройства и иных участков в пределах фактически выполненных работ в соответствии с проектом и сметной документацией.
12. Уборка строительного мусора и приведение места выполнения работ в надлежащее состояние.
13. Проведение комплексного испытания светофорного объекта и передача результата выполненных работ заказчику.
Конкретные виды, количество и технические характеристики оборудования, материалов и конструкций определяются утверждённой проектно-сметной документацией, ведомостью объёмов работ и сметой. В случае отсутствия необходимости разработки проектно-сметной документации состав работ и технические параметры должны быть определены заказчиком в установленном законодательством порядке.
1.6. Требования к оборудованию и материалам:
1. Оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, пригодными для применения по назначению и соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования.
2. Светофорное оборудование должно соответствовать требованиям применимых национальных стандартов Республики Казахстан, а при их отсутствии — межгосударственных стандартов, применимых к соответствующему виду продукции.
3. Светофорные головки должны обеспечивать отчётливую видимость сигналов и соответствовать назначению, предусмотренному проектом.
4. Опоры, кронштейны, крепёжные элементы, кабельная продукция, контроллер и электротехническое оборудование должны соответствовать проектным параметрам, условиям эксплуатации и требованиям электробезопасности.
5. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие оборудования и материалов установленным обязательным требованиям, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
6. Применение оборудования и материалов, не предусмотренных проектом, допускается только при соблюдении требований законодательства и согласовании с заказчиком в установленном порядке.
1.7. Нормативные требования:
Работы должны выполняться с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе:
· Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»;
· Правил осуществления государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687;
· Закона Республики Казахстан «О дорожном движении»;
· СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения»;
· применимых национальных и межгосударственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, требований электробезопасности и охраны труда.
При выполнении работ должны соблюдаться требования к размещению светофоров, их видимости в светлое и тёмное время суток, безопасности участников дорожного движения и возможности последующего обслуживания оборудования.
2. Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках
2.1. Поставщик обязан выполнить весь предусмотренный договором объём работ в полном соответствии с настоящей технической спецификацией, утверждённой проектно-сметной документацией (при наличии и необходимости), сметой и ведомостью объёмов работ.
2.2. Срок выполнения работ составляет 1 (один) месяц со дня регистрации договора о государственных закупках на веб-портале государственных закупок.
2.3. До начала работ поставщик обязан согласовать с заказчиком организационные вопросы производства работ, обеспечить необходимые меры безопасности и, если это требуется законодательством, получить соответствующие разрешения и согласования.
2.4. Поставщик обязан самостоятельно обеспечить доставку оборудования, материалов, инструментов и необходимых технических средств к месту выполнения работ, их разгрузку, хранение и сохранность до завершения работ.
2.5. При выполнении работ поставщик обязан обеспечить безопасность работников и участников дорожного движения, установить необходимые временные ограждения и предупреждающие дорожные знаки, а также принять меры по недопущению повреждения существующих инженерных коммуникаций и объектов городской инфраструктуры.
2.6. Поставщик несёт ответственность за качество выполненных работ, соответствие применяемых материалов и оборудования установленным требованиям, а также за устранение повреждений, возникших по его вине в ходе выполнения работ.
2.7. Пусконаладочные работы, настройка оборудования и комплексная проверка работоспособности светофорного объекта входят в объём обязательств поставщика и должны быть выполнены до предъявления результата работ заказчику.
2.8. По завершении работ поставщик обязан предоставить заказчику следующие документы в применимой к объекту части:
· акты выполненных работ и документы, предусмотренные договором;
· исполнительную документацию, включая исполнительные схемы и сведения о фактически выполненных работах;
· документы, подтверждающие соответствие установленного оборудования и применённых материалов обязательным требованиям;
· результаты электротехнических измерений и испытаний, если они предусмотрены нормативными требованиями и проектом;
· документы о проведении пусконаладочных работ и проверке работоспособности светофорного объекта;
· инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию установленного оборудования.
2.9. При выявлении заказчиком недостатков, допущенных по вине поставщика, поставщик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные с заказчиком в соответствии с договором и законодательством Республики Казахстан.
2.10. Приёмка выполненных работ осуществляется заказчиком после проверки соответствия фактически выполненных работ условиям договора, технической спецификации, проектной и сметной документации, а также после подтверждения работоспособности установленного светофорного объекта.
2.11. Гарантийные обязательства на выполненные работы и установленное оборудование определяются договором о государственных закупках, проектной документацией и требованиями законодательства Республики Казахстан. Поставщик обязан устранять недостатки, возникшие по его вине в течение установленного гарантийного срока.
2.12. Все расходы, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств, включая доставку оборудования и материалов, монтаж, подключение, пусконаладочные работы, испытания и уборку места производства работ, должны учитываться поставщиком в цене предложения в пределах предусмотренного предмета закупки.
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