ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Ремонт ходовой части автомобиля
· Замена амортизаторов и пружин
· Замена шаровых опор и сайлентблоков
· Замена рычагов подвески
· Замена стоек и втулок стабилизатора
· Замена ступичных подшипников
· Замена рулевых тяг и наконечников
· Регулировка развала-схождения после ремонта
· Приобретение и замена летней резины размер 205/70R16 – 4 шт


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
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Көлік құралының жүріс бөлігін/аспа жүйесін жөндеу
-	Амортизаторлар мен серіппелерді ауыстыру
-	Шарлы тіреуіштер мен сайлентблоктарды (төлтелерді) ауыстыру
-	Аспа жүйесінің рычагтарын ауыстыру
-	Тұрақтандырғыш тартпалары мен төлтелерін ауыстыру
-	Доңғалақ ступицасының мойынтіректерін ауыстыру
-	Рульдік тартпалар мен олардың ұштарын ауыстыру
-	Жөндеу жұмыстарынан кейін доңғалақтардың бұрыштарын реттеу (развал-схождение)
-	Жазғы шиналарды (өлшемі 205/70R16) сатып алу және орнату – 4 дана

