[bookmark: Приложение_№_1]Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
1. Перечень автомобилей и работ
1. Газель Next ГАЗ А65R33-00060
Гос. номер: 402 AJ05
· Замена шин согласно заявке Заказчика.
2. Chevrolet Lacetti
Гос. номер: B945DH
VIN: KL1NF1961CK765094
Необходимо выполнить следующие работы:
1. Замена клапанной крышки с прокладкой.
2. Замена ремня ГРМ, роликов ГРМ, водяной помпы и приводного (обводного) ремня.
3. Замена комплекта сцепления: корзина, диск, выжимной подшипник.
4. Замена деталей ходовой части согласно перечню.
5. Замена шин.
2. Перечень запасных частей для Chevrolet Lacetti
	№
	Наименование
	Количество

	1
	Крышка клапанная с прокладкой
	1 шт.

	2
	Ремень ГРМ
	1 шт.

	3
	Ролики ГРМ
	1 комп.

	4
	Приводной (обводной) ремень
	1 шт.

	5
	Водяная помпа
	1 шт.

	6
	Антифриз
	10 л

	7
	Амортизаторы передние
	2 шт.

	8
	Амортизаторы задние
	2 шт.

	9
	Пружины передние и задние
	4 шт.

	10
	Пыльники амортизаторов
	4 шт.

	11
	Опорные подшипники передних амортизаторов
	2 шт.

	12
	Подшипники передних ступиц
	2 шт.

	13
	Серьги передние и задние
	4 шт.

	14
	Втулки стабилизатора
	4 шт.

	15
	Сайлентблоки переднего рычага
	4 шт.

	16
	Шаровые опоры передние
	2 шт.

	17
	Рулевые наконечники
	2 шт.

	18
	Задние тормозные барабаны
	2 шт.

	19
	Задние тормозные колодки
	1 комп.

	20
	Передние тормозные колодки
	1 комп.

	21
	Задние продольные рычаги
	4 шт.

	22
	Комплект сцепления (корзина, диск, выжимной)
	1 комп.


3. Требования к СТО
СТО должно находиться в Алматинской области, Карасайском районе: село Шамалган или город Каскелен.
СТО должно находиться в собственности Поставщика или быть арендовано им.
Поставщик должен предоставить подтверждающие документы на СТО.
Заказчик имеет право провести осмотр СТО для проверки наличия помещения, оборудования, специалистов и других необходимых условий.
4. Требования к СТО и оборудованию
СТО должно иметь:
1. Зону приема и выдачи автомобилей.
2. Место для оформления заказ-нарядов.
3. Склад запасных частей.
4. Ремонтные участки:
· аккумуляторный;
· электротехнический;
· агрегатный;
· диагностики и ремонта топливной аппаратуры;
· моторный.
5. Инструментальный участок.
6. Шиномонтажный участок.
7. Оборудование для диагностики и развала-схождения.
8. Удобный въезд и выезд.
9. Стоянку для автомобилей, ожидающих ремонта.
Поставщик должен иметь необходимое оборудование, инструменты и квалифицированных специалистов для выполнения указанных работ.
5. Условия оказания услуг
1. Работы выполняются в соответствии с технической и эксплуатационной документацией на автомобиль.
2. Режим работы — с 09:00 до 17:00 в рабочие дни.
3. Работы должны выполняться качественно и в согласованные с Заказчиком сроки.
4. Приемка и оплата производятся по фактически выполненным работам в пределах суммы договора.
5. Поставщик должен предоставить прейскурант цен на работы и услуги.
6. Выполненные работы подтверждаются актом выполненных работ и заказ-нарядом.
7. Документы подписываются представителем Заказчика и исполнителем Поставщика.
8. Поставщик должен предоставить гарантию на выполненные работы с указанием гарантийного срока.
9. Поставщик должен обеспечить сохранность автомобиля во время ремонта.
10. В случае повреждения автомобиля по вине Поставщика причиненный ущерб возмещается Поставщиком.
6. Дополнительные требования
При необходимости обслуживания гарантийного автомобиля Поставщик должен провести диагностику и взаимодействовать с поставщиком автомобиля по вопросам гарантийного ремонта.
Поставщик обязан выполнять требования законодательства Республики Казахстан по местному содержанию.
Поставщик должен иметь возможность обеспечить эвакуацию автомобиля при необходимости — собственным эвакуатором либо с привлечением эвакуатора.
Все работы выполняются на основании заявки Заказчика.




Приложение № 1 к Технической спецификации
Перечень автотранспорта

	№
	Марка а/транспорта
	Г/в
	Гос номера

	
	
	
	

	1
	Chevrolet Lacetti
	2012
	B945DH

	2
	ГАЗ А65R33-00060
	2023
	402 AJ05
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Приложение № 3 к Технической спецификации

[bookmark: АКТ_№______от_______________]АКТ №	от  	
на диагностику/ремонта автомобиля
Настоящий акт составлен в том, что на основании договора №       от   		 и заявки  от	по		 произведен ремонт автомобиля: (марка, государственный номер)
	
№ п/ п
	
Неисправность по результату диагностики
	Описание работ по ремонту с указанием наименования и типа использованных
запасных частей
	Стоимость услуг, работ,
в тенге
	Заключение о Техническом состоянии
(исправен/неисправен

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Услугу принял:	Услугу сдал:
 	/ 	
Уполномоченный представитель Заказчика	 	/  	
(материально-ответственное лицо):	(подпись,	Ф.И.О. Поставщика)
Должность		Руководитель Поставщика
 	/ 		 	/ 	
(подпись,	Ф.И.О.)	(подпись,	Ф.И.О.)

[bookmark: Приложение_№_4]Приложение № 4 к Технической спецификации


[bookmark: АКТ_№________от_______________]АКТ №	от  	
технического обслуживания автомобиля

[bookmark: Настоящий__акт_составлен_в_том,_что_на_о]Настоящий акт составлен в том, что на основании договора №	от  	
по   	
произведено профилактическое обслуживание автомобиля (марка, номерной знак, VIN):

	№
п/ п
	Заключение о состоянии
	
Дата проведения
	
Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Работу принял:

Работу сдал:		/		Уполномоченный представитель Заказчика: (подпись,	Ф.И.О.)
 		/		 (подпись,		Ф.И.О. Поставщика)
[bookmark: Должность_______________________________]Должность		Руководитель Поставщика
[bookmark: ______________/_________________________] 	/ 		 	/_ 	
(подпись,	Ф.И.О.)	(подпись,	Ф.И.О.)


 		/		 (Ф.И.О. водителя		подпись)

[bookmark: Приложение_№_5][bookmark: к_Технической_спецификации]Приложение № 5 к Технической спецификации



(наименование Поставщика)


Накладная (к ремонтному заказу №	)
от «	»	20    г.


Марка, гос. номер автотранспорта	_

	
№ п/п
	

Код
	

Артикул
	Наименование запасных частей и топливо смазочных и эксплуатационных
материалов
	
Кол-во (шт.)
	

Цена
	

Общая сумма

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	



Отпустил  	
(подпись, Ф.И.О.)
Получил  	
(подпись, Ф.И.О.)

Водитель  	
(подпись, Ф.И.О.)




                                                        
Все ремонтные работы указанные в технической спецификации будет осуществляться по мере износа/выхода из строя частей/агрегатов транспорта либо по потребности заказчика.











ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
1. Автокөліктер және орындалатын жұмыстар
1. Газель Next ГАЗ А65R33-00060
Мемлекеттік нөмірі: 402 AJ05
· Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес шиналарды ауыстыру.
2. Chevrolet Lacetti
Мемлекеттік нөмірі: B945DH
VIN: KL1NF1961CK765094
Келесі жұмыстарды орындау қажет:
1. Клапан қақпағын және тығыздағышын ауыстыру.
2. ГРМ белдігін, ГРМ роликтерін, су сорғысын және қозғалтқыштың жетек (айналма) белдігін ауыстыру.
3. Ілінісу жинағын: себет, диск және ажыратқыш мойынтіректі ауыстыру.
4. Жүріс бөлігінің бөлшектерін осы техникалық сипаттамада көрсетілген тізімге сәйкес ауыстыру.
5. Шиналарды ауыстыру.
2. Chevrolet Lacetti автокөлігіне арналған қосалқы бөлшектер тізімі
	№
	Қосалқы бөлшектің атауы
	Саны

	1
	Тығыздағышымен бірге клапан қақпағы
	1 дана

	2
	ГРМ белдігі
	1 дана

	3
	ГРМ роликтері
	1 жинақ

	4
	Жетек (айналма) белдігі
	1 дана

	5
	Су сорғысы
	1 дана

	6
	Антифриз
	10 л

	7
	Алдыңғы амортизаторлар
	2 дана

	8
	Артқы амортизаторлар
	2 дана

	9
	Алдыңғы және артқы серіппелер
	4 дана

	10
	Амортизаторлардың шаңқаптары
	4 дана

	11
	Алдыңғы амортизаторлардың тірек мойынтіректері
	2 дана

	12
	Алдыңғы дөңгелек күпшектерінің мойынтіректері
	2 дана

	13
	Алдыңғы және артқы сырғалар
	4 дана

	14
	Тұрақтандырғыш төлкелері
	4 дана

	15
	Алдыңғы рычагтың сайлентблоктары
	4 дана

	16
	Алдыңғы шарлы тіректер
	2 дана

	17
	Рульдік ұштықтар
	2 дана

	18
	Артқы тежегіш барабандары
	2 дана

	19
	Артқы тежегіш қалыптары
	1 жинақ

	20
	Алдыңғы тежегіш қалыптары
	1 жинақ

	21
	Артқы бойлық рычагтар
	4 дана

	22
	Ілінісу жинағы (себет, диск, ажыратқыш мойынтірек)
	1 жинақ


3. СТО-ға қойылатын талаптар
СТО Алматы облысы, Қарасай ауданы, Шамалған ауылы немесе Қаскелең қаласында орналасуы тиіс.
СТО Поставщиктің меншігінде немесе жалға алынған болуы тиіс.
Поставщик СТО-ға меншік құқығын немесе жалға алу құқығын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс.
Тапсырыс беруші СТО-ға барып, үй-жайдың, жабдықтардың, мамандардың және басқа да қажетті жағдайлардың болуын тексеруге құқылы.
4. СТО-ға және жабдықтарға қойылатын талаптар
СТО-да мыналар болуы тиіс:
1. Автокөліктерді қабылдау және беру аймағы.
2. Тапсырыс-нарядтарды рәсімдеу орны.
3. Қосалқы бөлшектер қоймасы.
4. Жөндеу учаскелері:
· аккумуляторлық;
· электр техникалық;
· агрегаттық;
· отын аппаратурасын диагностикалау және жөндеу;
· қозғалтқыш жөндеу учаскесі.
5. Құрал-саймандар учаскесі.
6. Шиномонтаж учаскесі.
7. Диагностика және дөңгелектердің құлау-жақындасу бұрыштарын реттеуге арналған жабдық.
8. Кіру және шығу жолдары ыңғайлы аумақ.
9. Жөндеуді күтіп тұрған автокөліктерге арналған тұрақ.
Поставщик көрсетілген жұмыстарды орындау үшін қажетті жабдықтармен, құрал-саймандармен және білікті мамандармен қамтамасыз етілуі тиіс.
5. Қызмет көрсету шарттары
1. Жұмыстар автокөлікке арналған техникалық және пайдалану құжаттамасына сәйкес орындалуы тиіс.
2. Жұмыс уақыты — жұмыс күндері сағат 09:00-ден 17:00-ге дейін.
3. Жұмыстар сапалы және Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде орындалуы тиіс.
4. Қабылдау және төлем нақты орындалған жұмыстар бойынша шарттың жалпы сомасы шегінде жүргізіледі.
5. Поставщик жұмыстар мен қызметтердің бағалары көрсетілген прейскурант ұсынуы тиіс.
6. Орындалған жұмыстар тапсырыс-нарядпен және орындалған жұмыстар актісімен расталады.
7. Құжаттарға Тапсырыс берушінің өкілі және Поставщиктің орындаушысы қол қояды.
8. Поставщик орындалған жұмыстарға кепілдік беруі және кепілдік мерзімін көрсетуі тиіс.
9. Поставщик жөндеу кезінде автокөліктің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.
10. Поставщиктің кінәсінен автокөлікке зақым келтірілген жағдайда, келтірілген залалды Поставщик өз есебінен өтеуге тиіс.
6. Қосымша талаптар
Кепілдіктегі автокөлікке қызмет көрсету қажет болған жағдайда, Поставщик диагностика жүргізіп, автокөлікті жеткізушімен кепілдік жөндеу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасауы тиіс.
Поставщик Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жергілікті қамту талаптарын орындауға міндетті.
Қажет болған жағдайда Поставщик автокөлікті эвакуациялау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс — өзінің эвакуаторын пайдалану немесе эвакуаторды тарту арқылы.
Барлық жұмыстар Тапсырыс берушінің өтінімі негізінде орындалады.
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