
ҚАЖЕТТІ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТІЗІМІ
Chevrolet Lacetti Көлігі
1. Қозғалтқыштың техникалық жағдайын тексеру.
2. Беріліс қорабын тексеру.
3. Шасси мен суспензияны тексеру.
4. Рульді тексеру.
5. Тежегіш жүйесін тексеру.
6. Жылыту жүйесін (пешті) тексеру.
7. Қозғалтқыштың салқындату жүйесін тексеру.
8. Кузовтың тоттануын, зақымдануын және ЖКО іздерін тексеру.
9. Автокөліктің электр жабдықтарын тексеру.
10. Батареяны, генераторды және стартерді тексеру.
11. Кондиционерлеу жүйесін тексеру (бар болса).
12. Шиналар мен дөңгелектердің күйін тексеру.
13. Кабинаның күйін және қауіпсіздік белдіктерін тексеру.
14. Шыны, фаралар мен жарық аспаптарының жай-күйін тексеру.
15. Көліктің түбін коррозия мен зақымдануды тексеру.
16. Автокөліктің электронды жүйелерінің компьютерлік диагностикасы.
17. VIN кодын және көлік құралының сәйкестендіру деректерінің құжаттарға сәйкестігін тексеру.
Диагностика нәтижелері бойынша: анықталған ақаулар мен ақауларды көрсете отырып, автомобильдің техникалық жағдайы туралы қорытынды жасау.
Ескерту: тест-диск қарастырылмаған.



ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ
Автомобиль Chevrolet Lacetti
1. Проверка технического состояния двигателя.
2. Проверка коробки передач.
3. Проверка ходовой части и подвески.
4. Проверка рулевого управления.
5. Проверка тормозной системы.
6. Проверка отопительной системы (печки).
7. Проверка системы охлаждения двигателя.
8. Проверка кузова на наличие коррозии, повреждений и следов ДТП.
9. Проверка электрооборудования автомобиля.
10. Проверка аккумулятора, генератора и стартера.
11. Проверка системы кондиционирования (при наличии).
12. Проверка состояния шин и колёс.
13. Проверка состояния салона и ремней безопасности.
14. Проверка состояния стёкол, фар и световых приборов.
15. Проверка днища автомобиля на наличие коррозии и повреждений.
16. Компьютерная диагностика электронных систем автомобиля.
17. Проверка VIN и соответствия идентификационных данных автомобиля документам.
По результатам диагностики: составить заключение о техническом состоянии автомобиля с указанием выявленных неисправностей и дефектов.
Примечание: тест-драйв не предусмотрен.
