
Техническая спецификация на работы по изготовлению столов.
Наименование заказчика: ГКП на ПХВ «Детская музыкальная школа №3 имени Ермека Серкебаева» акимата города Астаны
 Место оказания работ: г.Астана, ул.Бейсекбаева, 3/1
Срок выполнения работ: в течении 16 календарных дней со дня вступления в силу договора; в случае если поставщик является отечественным товаропроизводителем – 60 календарных дней.
Количество столов: 6 штук
1. [bookmark: _GoBack]Стол письменный  – 1 штука
Материал: ЛДСП 16 мм., кромка ПВХ
Цвет: светлый бежевый
Размеры: длина – 800 мм., ширина – 600 мм., высота – 750 мм.
2. Стол для прошивочной машинки  – 1 штука
Материал: ЛДСП 16 мм., кромка ПВХ
Цвет: светлый бежевый
Размеры: длина – 600 мм., ширина – 400 мм., высота – 750 мм.
3. Стол компьютерный эргономичный (угловой) с тумбой -1 штука 
Стандартная конструкция правосторонняя модель с интегрированной тумбой и нишей под системный блок, отверстие под кабельканал.
Материал: ЛДСП 16 мм., кромка ПВХ
Цвет: светлый бежевый
 Габаритные размеры 
· Длина (поперечный размер): 1600 мм
· Ширина (глубина в максимальной точке): 1000 мм
· Ширина (по узкому краю): 600 мм
· Высота: 750 мм 

Конструктивные особенности:
Кабель-менеджмент: В угловой зоне столешницы предусмотрено круглое сквозное отверстие диаметром 60 мм для скрытого вывода проводов, укомплектованное пластиковой заглушкой черного цвета.
Столешница: Эргономичной изогнутой формы с плавным вырезом для удобного размещения сидящего.
Опора и жесткость: Стол снабжен царгами (соединительными стенками) для обеспечения продольной и поперечной жесткости конструкции.
Тумба (правое расположение):
· Наличие открытой верхней ниши.
· 3 выдвижных ящика. 
левая секция (ниша под системный блок):
· Стационарная полка-подставка дугообразной формы, приподнятая над полом для защиты системного блока от пыли и влаги. 
Фурнитура 
· Направляющие для ящиков: Роликовые или телескопические (шариковые) полного выдвижения, длина 400-450 мм.
· Ручки: Накладные, металлические или пластиковые дугообразной формы, цвет — серебрянный матовый (3 шт.).
· Крепежные элементы: Эксцентриковые стяжки (минификсы), конфирматы (евровинты), шканты деревянные.
· Опоры: Регулируемые подпятники (пластиковые) для компенсации неровностей пола (минимум 6 шт.).

4. Стол компьютерный эргономичный (угловой) с тумбой -1 штуки 
Стандартная конструкция левосторонняя модель с интегрированной тумбой и нишей под системный блок, отверстие под кабельканал.
Материал: ЛДСП 16 мм., кромка ПВХ
Цвет: светлый бежевый
Габаритные размеры 
· Длина (поперечный размер): 1600 мм
· Ширина (глубина в максимальной точке): 1200 мм
· Ширина (по узкому краю): 600 мм
· Высота: 750 мм 

Конструктивные особенности:
Кабель-менеджмент: В угловой зоне столешницы предусмотрено круглое сквозное отверстие диаметром 60 мм для скрытого вывода проводов, укомплектованное пластиковой заглушкой черного цвета.
Столешница: Эргономичной изогнутой формы с плавным вырезом для удобного размещения сидящего.
Опора и жесткость: Стол снабжен царгами (соединительными стенками) для обеспечения продольной и поперечной жесткости конструкции.
Тумба (левое расположение):
· Наличие открытой верхней ниши.
· 3 выдвижных ящика. 
Правая секция (ниша под системный блок):
· Стационарная полка-подставка дугообразной формы, приподнятая над полом для защиты системного блока от пыли и влаги. 
Фурнитура 
· Направляющие для ящиков: Роликовые или телескопические (шариковые) полного выдвижения, длина 400-450 мм.

· Ручки: Накладные, металлические или пластиковые дугообразной формы, цвет — серебрянный матовый (3 шт.).
· Крепежные элементы: Эксцентриковые стяжки (минификсы), конфирматы (евровинты), шканты деревянные.
· Опоры: Регулируемые подпятники (пластиковые) для компенсации неровностей пола (минимум 6 шт.).

5. Стол компьютерный эргономичный (угловой) с тумбой -1 штуки 
Стандартная конструкция правосторонняя модель с интегрированной тумбой и нишей под системный блок.
Материал: ЛДСП 16 мм., кромка ПВХ
Цвет: венге (тёмно-коричневый)
Габаритные размеры 
· Длина (поперечный размер): 1790 мм
· Ширина (глубина в максимальной точке): 1400 мм
· Ширина (по узкому краю): 700 мм
· Высота: 750 мм 

Конструктивные особенности:
Кабель-менеджмент: В угловой зоне столешницы предусмотрено круглое сквозное отверстие диаметром 60 мм для скрытого вывода проводов, укомплектованное пластиковой заглушкой черного цвета.
Столешница: Эргономичной изогнутой формы с плавным вырезом для удобного размещения сидящего.
Опора и жесткость: Стол снабжен царгами (соединительными стенками) для обеспечения продольной и поперечной жесткости конструкции.
Тумба (правое расположение):
· Наличие открытой верхней ниши.
· 3 выдвижных ящика. 
Левая секция (ниша под системный блок):
· Стационарная полка-подставка дугообразной формы, приподнятая над полом для защиты системного блока от пыли и влаги. 
Фурнитура 
· Направляющие для ящиков: Роликовые или телескопические (шариковые) полного выдвижения, длина 400-450 мм.

· Ручки: Накладные, металлические или пластиковые дугообразной формы, цвет — серебрянный матовый (3 шт.).
· Крепежные элементы: Эксцентриковые стяжки (минификсы), конфирматы (евровинты), шканты деревянные.
· Опоры: Регулируемые подпятники (пластиковые) для компенсации неровностей пола (минимум 6 шт.).

6. Стол письменный прямой с интегрированной тумбой  – 1 штука.   

Материал: ЛДСП 16 мм., кромка ПВХ
Цвет: светлый бежевый
Габаритные размеры 
· Длина : 1600 мм
· Ширина: 600 мм
· Высота: 750 мм

Столешница: Прямоугольная эргономичная форма без острых углов по лицевой стороне (обработка кромкой).
Опорные элементы: Боковая сплошная панель (ножка) с правой стороны и несущий корпус тумбы с левой стороны.
Задняя панель (царга): Обеспечивает жесткость конструкции и устойчивость к продольным деформациям.
Опоры: Подпятники пластиковые (полимерные) для защиты напольного покрытия от царапин.
Крепежные элементы: Эксцентриковые стяжки (минификсы), конфирматы (евровинты), шканты.
Система хранения: Интегрированная тумба слева
Наполнение тумбы: 3 выдвижных ящика и 1 открытая ниша в верхней части для быстрого доступа к документам или канцелярии.
Фурнитура: Накладные металлические ручки с матовым хромированным покрытием, роликовые или шариковые направляющие для выдвижных ящиков.

Условия поставки товара:
Потенциальный поставщик обязан снять мерки и согласовать модели мебели с выездом к Заказчику. Потенциальный поставщик обязан доставить товар по месту назначения, разгрузить, собрать и установить его в требуемых помещениях Заказчика, а также вывезти упаковочный материал и мусор. Расходы по доставке и установке товара несет потенциальный поставщик. В случае несоответствия товара (дефекта, трещины и/или скрытой поломки) заменить товар в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика. Гарантия на мебель - 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. После завершения работ Потенциальный поставщик обязан предоставить накладную на мебель.

Үстелдерді дайындау бойынша жұмыстардың техникалық ерекшелігі.
Тапсырыс берушінің атауы: Астана қаласы әкімдігінің «Ермек Серкебаев атындағы № 3 балалар музыка мектебі» ШЖҚ МКК
 Жұмыс көрсету орны: Астана қаласы, Бейсекбаев көшесі, 3/1
Жүмыстарды орындау мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде; егер өнім беруші отандық тауар өндіруші болып табылған жағдайда - күнтізбелік 60 күн.
Үстелдер саны: 6 дана
1. Жазу үстелі - 1 дана
Материал: ЛДСП 16 мм, ПВХ жиегі
Түсі: ақшыл сарғыш
Өлшемдері: ұзындығы - 800 мм, ені - 600 мм, биіктігі - 750 мм.
2. Тігу машинасына арналған үстел - 1 дана
Материал: ЛДСП 16 мм, ПВХ жиегі
Түсі: ақшыл сарғыш
Өлшемдері: ұзындығы - 600 мм, ені - 400 мм, биіктігі - 750 мм.
3. Компьютерлік эргономикалық (бұрыштық) тумбасы бар үстел - 1 дана
Стандартты конструкция интеграцияланған тумбасы және жүйелік блок астындағы қуысы, кәбіл арнасының астындағы саңылауы бар оң жақты модель.
Материал: ЛДСП 16 мм, ПВХ жиегі
Түсі: ақшыл сарғыш
 Өлшемдері
• Ұзындығы (көлденең өлшемі): 1600 мм
• Ені (ең жоғарғы нүктедегі тереңдігі): 1000 мм
• Ені (тар шеті бойынша): 600 мм
• Биіктігі: 750 мм
Құрылымдық ерекшеліктері:
Кабель-менеджмент: Үстелдің бұрыштық аймағында қара түсті пластикалық тығынмен жинақталған сымдарды жасырын шығару үшін диаметрі 60 мм дөңгелек өтпелі саңылау көзделген.
Үстел: Отыратын адамды ыңғайлы орналастыру үшін бірқалыпты ойығы бар эргономикалық иілген пішінді.
Тірек және қаттылық: Үстел конструкцияның бойлық және көлденең қаттылығын қамтамасыз ету үшін ілмектермен (жалғау қабырғаларымен) жабдықталған.
Тұғырық (оң жақта):
• Ашық жоғарғы қуыстың болуы.
• 3 жылжымалы жәшік.
сол жақ секция (жүйелік блокқа арналған қуыс):
• Жүйелік блокты шаң мен ылғалдан қорғау үшін еденнен жоғары көтерілген доға тәрізді стационарлық сөре-тұғырық.
Фурнитура
• Жәшіктерге арналған бағыттауыштар: Роликті немесе телескопты (шарикті) толық жылжыту, ұзындығы 400-450 мм.
• Тұтқалар: Жапсырма, металл немесе пластикалық доға тәрізді, түсі күңгірт күміс (3 дана).
• Бекіту элементтері: Эксцентрикті тартпалар (минификстер), конфирматтар (евровинттер), ағаш шканттар.
• Тіректер: Еденнің тегіс еместігін (кемінде 6 дана) өтеу үшін реттелетін табандықтар (пластикалық).

4. Тумбасы бар компьютерлік эргономикалық (бұрыштық) үстел - 1 дана
Стандартты конструкция интеграцияланған тумбасы және жүйелік блок астындағы қуысы, кәбіл арнасының астындағы саңылауы бар сол жақты модель.
Материал: ЛДСП 16 мм, ПВХ жиегі
Түсі: ақшыл сарғыш
Өлшемдері
• Ұзындығы (көлденең өлшемі): 1600 мм
• Ені (ең жоғарғы нүктедегі тереңдігі): 1200 мм
• Ені (тар шеті бойынша): 600 мм
• Биіктігі: 750 мм
Құрылымдық ерекшеліктері:
Кабель-менеджмент: Үстелдің бұрыштық аймағында қара түсті пластикалық тығынмен жинақталған сымдарды жасырын шығару үшін диаметрі 60 мм дөңгелек өтпелі саңылау көзделген.
Үстел: Отыратын адамды ыңғайлы орналастыру үшін бірқалыпты ойығы бар эргономикалық иілген пішінді.
Тірек және қаттылық: Үстел конструкцияның бойлық және көлденең қаттылығын қамтамасыз ету үшін ілмектермен (жалғау қабырғаларымен) жабдықталған.
Тұғырық (сол жағында):
• Ашық жоғарғы қуыстың болуы.
• 3 жылжымалы жәшік.
Оң жақ секция (жүйелік блок астындағы қуыс):
• Жүйелік блокты шаң мен ылғалдан қорғау үшін еденнен жоғары көтерілген доға тәрізді стационарлық сөре-тұғырық.
Өлшемдері
• Жәшіктерге арналған бағыттауыштар: Роликті немесе телескопты (шарикті) толық жылжыту, ұзындығы 400-450 мм.

• Тұтқалар: Жапсырма, металл немесе пластикалық доға тәрізді, түсі күңгірт күміс (3 дана).
• Бекіту элементтері: Эксцентрикті тартпалар (минификстер), конфирматтар (евровинттер), ағаш шканттар.
• Тіректер: Еденнің тегіс еместігін (кемінде 6 дана) өтеу үшін реттелетін табандықтар (пластикалық).

5. Тумбасы бар компьютерлік эргономикалық (бұрыштық) үстел - 1 дана
Стандартты конструкция интеграцияланған тумбасы және жүйелік блок астындағы қуысы бар оң жақты модель.
Материал: ЛДСП 16 мм, ПВХ жиегі
Түсі: венге (қою қоңыр)
Өлшемдері
• Ұзындығы (көлденең өлшемі): 1790 мм
• Ені (ең жоғарғы нүктедегі тереңдігі): 1400 мм
• Ені (тар шеті бойынша): 700 мм
• Биіктігі: 750 мм
Құрылымдық ерекшеліктері:
Кабель-менеджмент: Үстелдің бұрыштық аймағында қара түсті пластикалық тығынмен жинақталған сымдарды жасырын шығару үшін диаметрі 60 мм дөңгелек өтпелі саңылау көзделген.
Үстел: Отыратын адамды ыңғайлы орналастыру үшін бірқалыпты ойығы бар эргономикалық иілген пішінді.
Тірек және қаттылық: Үстел конструкцияның бойлық және көлденең қаттылығын қамтамасыз ету үшін ілмектермен (жалғау қабырғаларымен) жабдықталған.
Тұғырық (оң жақта):
• Ашық жоғарғы қуыстың болуы.
• 3 жылжымалы жәшік.
Сол жақ секция (жүйелік блок астындағы қуыс):
• Жүйелік блокты шаң мен ылғалдан қорғау үшін еденнен жоғары көтерілген доға тәрізді стационарлық сөре-тұғырық.
Өлшемдері
• Жәшіктерге арналған бағыттауыштар: Роликті немесе телескопты (шарикті) толық жылжыту, ұзындығы 400-450 мм.
• Тұтқалар: Жапсырма, металл немесе пластикалық доға тәрізді, түсі күңгірт күміс (3 дана).
• Бекіту элементтері: Эксцентрикті тартпалар (минификстер), конфирматтар (евровинттер), ағаш шканттар.
• Тіректер: Еденнің тегіс еместігін (кемінде 6 дана) өтеу үшін реттелетін табандықтар (пластикалық).
6. Интеграцияланған тумбасы бар тік жазу үстелі - 1 дана.
Материал: ЛДСП 16 мм, ПВХ жиегі
Түсі: ақшыл сарғыш
Өлшемдері
• Ұзындығы: 1600 мм
• Ені: 600 мм
• Биіктігі: 750 мм
Үстел: Бет жағында үшкір бұрыштары жоқ тік бұрышты эргономикалық пішін (жиектермен өңдеу).
Тірек элементтері: Оң жағынан бүйірлік тұтас панель (аяқ) және сол жағынан тумба корпусын алып жүруші.
Артқы панель (царга): Конструкцияның қаттылығын және бойлық деформацияларға төзімділігін қамтамасыз етеді.
Тіректер: Еден жабынын сызаттардан қорғауға арналған пластикалық (полимерлі) подпалкалар.
Бекіту элементтері: Эксцентрикті тартпалар (минификстер), конфирматтар (евровинттер), шканттар.
Сақтау жүйесі: Сол жақтағы біріктірілген тумба
Тумбаны толтыру: құжаттарға немесе кеңсеге жылдам қол жеткізу үшін жоғарғы бөлігінде 3 жылжымалы жәшік және 1 ашық қуыс.
Фурнитура: Күңгірт хромдалған жабыны бар жапсырма металл тұтқалар, жылжымалы жәшіктерге арналған роликті немесе шарикті бағыттағыштар.
Тауарды жеткізу шарттары:
Әлеуетті өнім беруші өлшемдерді алып тастауға және Тапсырыс берушіге барып жиһаз үлгілерін келісуге міндетті. Әлеуетті өнім беруші тауарды межелі жеріне жеткізуге, түсіруге, Тапсырыс берушінің талап етілетін үй-жайларына жинауға және орнатуға, сондай-ақ қаптама материалы мен қоқысты шығаруға міндетті. Тауарды жеткізу және орнату жөніндегі шығыстарды әлеуетті өнім беруші көтереді. Тауар сәйкес келмеген жағдайда (ақау, сызат және/немесе жасырын сыну) Тапсырыс берушінің хабарламасын алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде тауарды ауыстыру. Жиһазға кепілдік - орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Әлеуетті өнім беруші жиһазға жүкқұжатты ұсынуға міндетті.
