ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР
30 дана ақпараттық стенд дайындауға

1. Жалпы талаптар
Ақпараттық және таныстыру материалдарын орналастыруға арналған қабырғаға ілінетін ақпараттық стенд жасау.
Стенд бірыңғай ресми фирмалық стильде «ЗАҢ МЕН ТӘРТІП» талаптарына сәйкес орындалуы және тапсырыс беруші ұсынған эскизге сай болуы тиіс.

2. Құрылымы
А4 форматындағы 8 мөлдір қалта қарастырылуы тиіс:
· жоғарғы қатарда — 4 қалта;
· төменгі қатарда — 4 қалта;
· әрбір ақпараттық материалдың форматы — А4, 210 × 297 мм;
· қалталар ақпараттық парақтар мен брошюраларды еркін ауыстыруға мүмкіндік беруі тиіс;
· барлық қалталар бірдей өлшемде болуы тиіс;
· қалталар қатаң көлденең және симметриялы орналасуы тиіс;
· әрбір қалтаға қол жеткізу ыңғайлы болуы тиіс.

3. Материалдар
Стендтің негізі үй-жай ішінде пайдалануға арналған берік табақ материалдан жасалуы тиіс.
Ұсынылатын материалдар:
· ПВХ-пластик немесе композиттік панель;
· А4 форматындағы қалталарға арналған мөлдір акрил немесе органикалық шыны;
· металл немесе өзге де сенімді сәндік бекіткіштер.
Материалдар қауіпсіз, тозуға төзімді, ылғалды тазалауға жарамды және ұзақ мерзімді пайдалануға есептелген болуы тиіс.

4. Өлшемдері
А4 форматындағы 8 қалтаны 4 × 2 үлгісінде орналастыруды ескере отырып, стендтің шамамен өлшемі анықталуы тиіс.
Соңғы өлшемдері тапсырыс берушімен мынадай талаптарды ескере отырып келісіледі:
· қалталардың өлшемдері;
· олардың арасындағы арақашықтық;
· логотиптің айналасындағы бос кеңістік;
· стенд орнатылатын орын.

5. Фирмалық безендіру
Стендтің жоғарғы бөлігінде ресми логотип орналастырылуы тиіс:
«ЗАҢ МЕН ТӘРТІП»
«Қауіпсіз Қазақстан үшін!»
Логотип тек ұсынылған түпнұсқа нұсқасында пайдаланылуы тиіс.
Мыналарға жол берілмейді:
· логотип пропорцияларын өзгертуге;
· созуға немесе сығуға;
· фирмалық түстерін өзгертуге;
· элементтердің орналасуын өзгертуге;
· логотипті бұруға;
· көлеңке, жиек, градиент және басқа да визуалды әсерлер қолдануға;
· логотипті өз бетінше қайта салуға немесе оның элементтерін өзгертуге.

6. Түстік шешім
Стендтің негізгі түстері ұсынылған логотипке сәйкес келетін фирмалық түстер болуы тиіс:
· көгілдір немесе қою көгілдір түс;
· ақ немесе ашық түсті фон;
· сәндік элементтер мен жиектерге арналған алтын түсті реңк.
Түстер үйлесімі орналастырылатын ақпараттық материалдардың жақсы көрінуін және оқылуын қамтамасыз етуі тиіс.

7. Сәндік безендіру
Стендтің төменгі бөлігінде фирмалық толқынды графикалық элементті пайдалану қарастырылуы тиіс.
Сәндік элементтер ақпараттық қалталарды жаппауы және стендтің сыртқы көрінісін шамадан тыс күрделендірмеуі тиіс.

8. Мәтіндік ақпарат
Стендтің өзінде қосымша тақырыптар, нұсқаулықтар, жарнамалық мәтіндер немесе бөлім атаулары орналастырылмауы тиіс.
Ресми логотиптен басқа, стендтің негізгі беті А4 форматындағы ақпараттық материалдарды орналастыру үшін бос қалдырылуы тиіс.

9. Бекітуге қойылатын талаптар
Стенд қабырғаға сенімді бекітілуі тиіс.
Бекіту жүйесі мыналарды қамтамасыз етуі қажет:
· конструкцияның тұрақтылығын;
· пайдалану кезіндегі қауіпсіздікті;
· өткір және шығыңқы элементтердің болмауын;
· деформациясыз ұзақ уақыт пайдалануды.
Адамдар көп жиналатын орындарға орнатылған кезде бекітудің сенімділігі мен конструкцияның қауіпсіздігіне ерекше назар аударылуы тиіс.

10. Дайындау сапасына қойылатын талаптар
Дайын бұйым мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс:
· беті тегіс болуы;
· жиектері мен бұрыштары ұқыпты өңделуі;
· баспа сапасы жоғары болуы;
· сызаттар, жарықтар, көпіршіктер және көзге көрінетін ақаулар болмауы;
· барлық қалталар біркелкі орналасуы;
· барлық стендтердің безендірілуі бірыңғай болуы.
Стендті дайындауды бастамас бұрын макеті тапсырыс берушімен келісуге ұсынылуы тиіс.
















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на изготовление информационного стенда 30 штук

1. Общие требования
Изготовить настенный информационный стенд для размещения информационных, ознакомительных материалов.
Стенд должен быть выполнен в едином официальном фирменном стиле «ЗАҢ МЕН ТӘРТІП» и соответствовать предоставленному эскизу.

2. Конструкция
Предусмотреть 8 прозрачных карманов формата А4:
· 4 кармана — в верхнем ряду;
· 4 кармана — в нижнем ряду;
· формат каждого информационного материала — А4, 210 × 297 мм;
· карманы должны обеспечивать свободную замену информационных листов и брошюр;
· все карманы должны быть одинакового размера;
· расположение карманов — строго горизонтально и симметрично;
· предусмотреть удобный доступ к каждому карману.

3. Материалы
Основу стенда выполнить из прочного листового материала, предназначенного для эксплуатации внутри помещений.
Рекомендуемые материалы:
· ПВХ-пластик (толщиной 5 мм) либо композитная панель;
· прозрачный акрил/оргстекло для карманов А4;
· металлические или иные надёжные декоративные крепления.
Материалы должны быть безопасными, износостойкими, устойчивыми к влажной уборке и рассчитанными на длительную эксплуатацию.

4. Размеры
Ориентировочный размер стенда определить исходя из размещения 8 карманов А4 в формате 4 × 2.
Окончательные размеры согласовать с заказчиком с учётом:
· размеров карманов;
· расстояний между ними;
· свободного пространства вокруг логотипа;
· места установки стенда.

5. Фирменное оформление
В верхней части стенда разместить официальный логотип:
«ЗАҢ МЕН ТӘРТІП»
«Қауіпсіз Қазақстан үшін!»
Логотип использовать только в предоставленном оригинальном виде.
Не допускается:
· изменение пропорций логотипа;
· растягивание или сжатие;
· изменение фирменных цветов;
· изменение расположения элементов;
· поворот логотипа;
· применение теней, обводок, градиентов и иных эффектов;
· самостоятельная перерисовка или изменение элементов логотипа.

6. Цветовое решение
Основными цветами стенда должны быть фирменные цвета, соответствующие предоставленному логотипу:
· бирюзовый/тёмно-бирюзовый;
· белый или светлый фон;
· золотой цвет для декоративных элементов и окантовки.
Цветовая гамма должна обеспечивать хороший контраст и читаемость размещаемых материалов.

7. Декоративное оформление
Предусмотреть использование фирменного волнообразного графического элемента в нижней части стенда.
Декоративные элементы не должны закрывать или визуально перегружать информационные карманы.

8. Текстовая информация
На самом стенде не размещать дополнительные заголовки, инструкции, рекламные тексты или наименования разделов.
Помимо официального логотипа, основная поверхность должна оставаться свободной для размещения информационных материалов формата А4.

9. Требования к креплению
Стенд должен иметь надёжное настенное крепление.
Крепёж должен обеспечивать:
· устойчивость конструкции;
· безопасность при эксплуатации;
· отсутствие острых и выступающих элементов;
· возможность длительного использования без деформации.
При установке в местах массового пребывания людей особое внимание уделить надёжности крепления и безопасности конструкции.

10. Требования к качеству изготовления
Готовое изделие должно иметь:
· ровную поверхность;
· аккуратные края и углы;
· качественную печать;
· отсутствие царапин, сколов, пузырей и видимых дефектов;
· ровное расположение всех карманов;
· единообразное оформление всех стендов.
Перед изготовлением предоставить макет стенда на согласование.
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