Техническая спецификация

Кушетка для физиотерапевтического кабинета на деревянном каркасе с мягкой моющей обивкой, для взрослых
	Длина,мм
	1950

	Ширина, мм
	650

	Высота, мм
	535

	Конструкция 
	разборная

	Каркас 
	Древесные материалы

	Угол наклона подголовника
	От 0 градуса до 45градуса

	Нагрузка
	Не более 130 кг

	Масса
	Не более 30 кг

	Количество кушеток
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