



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
ЖЫЛУ ПУНКТІНІҢ АВТОМАТИКАСЫ БОЙЫНША

1. Тапсырыс берушінің жылу пунктінің дұрыс ұсталуын және пайдаланылуын ұйымдастыруды техникалық қадағалауды жүзеге асыру.
2. Жылуды тұтынуды автоматты реттеу жүйесін (АСРТ) жарамды күйде ұстау үшін қажетті жоспарлы регламенттік жұмыстарды жүзеге асыру.
3. Жылуды тұтынуды автоматты реттеу жүйесін (АСРТ) тұрақты (айына кемінде бір рет) тексеру.
4. Анықталған ақауларды жою (қымбат жөндеуді және/немесе жылу тұтынуды автоматты реттеу жүйесінің (АСРТ) компоненттерін ауыстыруды талап етпейтін).
5. Бағдарламалық жасақтаманы енгізу және қолдау.
6. "Тапсырыс берушінің"шақыруы бойынша АҚҚТ-ны ажырату (қосу) үшін объектіге шығу.
Шартқа қол қойылған сәттен бастап және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылу мерзімі.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Жылулық есепке алу жүйелеріне сервистік қызмет көрсету бойынша

1. Жылу энергиясы мен жылу тасымалдағышты есепке алу торабының дұрыс ұсталуын және пайдаланылуын ұйымдастыруды техникалық қадағалауды жүзеге асыру;
2. "Астана-Теплотранзит" АҚ-да жылу есебінің жиынтықтаушы жүйелерін(жүйелерін) тексеруге қажеттілік болмаған кезде жылу есебінің жүйесін пайдалануға жіберу актісін ресімдеу (жиынтықтаушы ТҚ-ға паспорттар мен сертификаттар болған кезде);
3. Жылу энергиясын есепке алу жүйесін жарамды күйде ұстау үшін қажетті жоспарлы регламенттік жұмыстарды жүзеге асыру;
4. Жылулық есепке алу жүйесін тұрақты (айына кемінде бір рет) тексеру;
5. Анықталған ақауларды жою (жиынтықтауыштарды ауыстыруды талап етпейтін);
6. Жөндеуді / ауыстыруды / калибрлеуді талап ететін ақаулар анықталған кезде-жұмыстар мен Материалдар Өнім берушінің қолданыстағы бағалары бойынша Тапсырыс берушінің есебінен жүргізіледі;
7. Бағдарламалық жасақтаманы енгізу және қолдау;
8. Жылу тұтыну параметрлерін қарау;
9. "Тапсырыс берушінің"шақыруы бойынша СТУ-ны ажырату (қосу) үшін объектіге шығу;
      
 Шартқа қол қойылған сәттен бастап және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылу мерзімі.
 







ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПО АВТОМАТИКЕ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

1. Осуществление обслуживания за правильным содержанием и организацией эксплуатации теплового пункта Заказчика.
2. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания системы автоматического регулирования теплопотребления (АСРТ) в исправном состоянии.
3. Регулярный (не реже одного раза в месяц) осмотр системы автоматического регулирования теплопотребления (АСРТ).
4. Устранение выявленных неисправностей (не требующих дорогостоящего ремонта и/или замены комплектующих системы автоматического регулирования теплопотребления (АСРТ)).
5. Просмотр параметров теплопотребления, настройка АСРТ согласно температурному графику теплоснабжающей организации АО «Астана Тепло Транзит».
6. Выезд на объект для отключения (подключения) АСРТ по вызову «Заказчика».
           
Срок действия с момента подписания договора и по 31 декабря 2026 года.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПО сервисному ОСБЛУЖИВАНИЮ 
СИСТЕМ ТЕПЛОВОГО УЧЕТА

1. Осуществление обслуживания за правильным содержанием и организацией эксплуатации узла учета тепловой энергии и теплоносителя;
2. Оформление Акта допуска в эксплуатацию системы теплового учета в АО «Астана-Теплотранзит» при отсутствии необходимости в поверке комплектующих систем(ы) теплового учета (при наличии паспортов и сертификатов на комплектующие СТУ);
3. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания системы учета тепловой энергии в исправном состоянии;
4. Регулярный (не реже одного раза в месяц) осмотр системы теплового учета;
5. Устранение выявленных неисправностей (не требующих замены комплектующих СТУ);
6. При выявлении неисправностей, требующих ремонт/замену/калибровку - работы и материалы производятся за счет Заказчика по действующим расценкам Поставщика;
7. Ввод и поддержание программного обеспечения;
8. Просмотр параметров теплопотребления;
9. Выезд на объект для отключения (подключения) СТУ по вызову «Заказчика»;
      
 Срок действия с момента подписания договора и по 31 декабря 2026 года.
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