
Техническая спецификация 
Работы по изготовлению и установке решеток в количестве 3 штук

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Работы по изготовлению и установке решеток на окна размером длина 142см., ширина 138 см. 
	Работа
	1

	2
	Работы по изготовлению и установке решеток на окна размером длина 250 см., ширина 140 см. 
	Работа
	1

	3
	Работы по изготовлению и установке решеток на окна размером длина 91 см., ширина 140 см. 
	Работа
	1



1. Общие требования
	Работы по изготовлению и установке решеток на окна изготавливается из стального прута диаметром не менее 3 мм. Перед началом выполнения работ Поставщик обязан: выполнить точный замер проема; разработать и согласовать эскиз изделия с Заказчиком; после согласования — осуществить изготовление и монтаж решеток. 

2. Требования к материалам и качеству

	Все металлические элементы должны быть обработаны антикоррозийным покрытием. Сварные соединения должны быть: зачищены; без острых кромок и заусенцев; обеспечивать прочность конструкции. 
	Конструкция должна быть жесткой, без деформаций. 
	Решетка должна соответствовать следующим требованиям качества: отсутствие трещин, сколов, ржавчины; отсутствие видимых дефектов изготовления; равномерное лакокрасочное покрытие без подтеков и повреждений. 
	Цвет изделия подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.

3. Комплектация
	Решетка должна быть укомплектована:  всеми необходимыми элементами крепления и фурнитуры. 

4. Требования к монтажу
	Монтаж осуществляется Поставщиком с соблюдением: строительных норм и правил;  требований техники безопасности;  установки строго по уровню.  В стоимость работ включаются все сопутствующие расходы, в том числе: доставка; монтаж и демонтаж;  использование инструментов и оборудования и вывоз строительного мусора. 

5. Сроки выполнения работ

	Срок выполнения работ составляет 16 (шестнадцать) календарных дней с момента заключения договора.

6. Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на изделие и выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

7. Финансовая дисциплина и подтверждение затрат
	В целях соблюдения принципов эффективного и рационального использования бюджетных средств, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства  Поставщик обязан: посредством веб-портала государственных закупок выставлять акты выполненных работ; прикладывать детализированную расшифровку затрат (материалы, работы, иные расходы); обеспечивать соответствие суммы расшифровки сумме акта; предоставлять расшифровку, подписанную уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.


Техникалық сипаттама
[bookmark: _GoBack]3 дана торларды дайындау және орнату бойынша жұмыстар

	№
	Атауы
	Бірлік
	Саны

	1
	Ұзындығы 142 см, ені 138 см терезелерге торларды дайындау және орнату бойынша жұмыстар.
	жұмыс
	1

	2
	Ұзындығы 250 см, ені 140 см болатын терезелерге торларды дайындау және орнату жұмыстары.
	жұмыс
	1

	3
	Ұзындығы 91 см, ені 140 см болатын терезелерге торлар жасау және орнату жұмыстары.
	жұмыс
	1



1. Жалпы талаптар
	Терезелерге торларды дайындау және орнату жұмыстары диаметрі кемінде 3 мм болат шыбықтан жасалады.жұмысты бастамас бұрын жеткізуші: саңылауды дәл өлшеуді орындауға; бұйымның эскизін Тапсырыс берушімен әзірлеуге және келісуге; келіскеннен кейін — торларды дайындау мен монтаждауды жүзеге асыруға міндетті. 

2. Материалдар мен сапаға қойылатын талаптар

	Барлық металл элементтер коррозияға қарсы жабынмен өңделуі керек. Дәнекерленген қосылыстар болуы керек: тазартылған; өткір жиектер мен бұрылыстарсыз; құрылымның беріктігін қамтамасыз ету. 
	Дизайн қатты, деформациясыз болуы керек. 
	Тор келесі сапа талаптарына сәйкес келуі керек: жарықтар, чиптер, тот жоқ; көрінетін өндіріс ақауларының болмауы; дақтар мен зақымдануларсыз біркелкі бояу жабыны. 
	Өнімнің түсі Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуге жатады.

3. Жинақтау
	Тор мыналармен жабдықталуы керек: барлық қажетті бекіту элементтері мен арматура. 

4. Монтаждауға қойылатын талаптар
	Монтажды өнім беруші: құрылыс нормалары мен ережелерін; қауіпсіздік техникасының талаптарын; орнату деңгейін қатаң сақтай отырып жүзеге асырады.  Жұмыстардың құнына барлық ілеспе шығыстар, оның ішінде: жеткізу; монтаждау және бөлшектеу; құралдар мен жабдықтарды пайдалану және құрылыс қоқыстарын шығару кіреді. 

5. Жұмыстарды орындау мерзімдері

	Жұмыстарды орындау мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 16 (Он алты) күнтізбелік күнді құрайды.

6. Кепілдік міндеттемелері
	Бұйымға және орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған сәттен бастап 12 айды құрайды.

7. Қаржылық тәртіп және шығындарды растау
	Бюджет қаражатын тиімді және ұтымды пайдалану қағидаттарын сақтау мақсатында, бюджет заңнамасының талаптарына сәйкес өнім беруші: Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы орындалған жұмыстардың актілерін қоюға; шығындардың (материалдардың, жұмыстардың, өзге де шығыстардың) егжей-тегжейлі таратып жазылуын қоса беруге; таратып жазу сомасының акт сомасына сәйкестігін қамтамасыз етуге; өнім беруші мен Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдері қол қойған таратып жазуды ұсынуға міндетті.
