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 Мектеп ғимараттарының сыртқы су құбыры жүйесінің құбырын ішінара ауыстыру бойынша жұмыс. Жұмыстардың құнына жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің осы түрлерін өндіруге, сондай-ақ жер қазу, арнайы техниканы жалға алу, тасымалдау және дәнекерлеу жұмыстарына байланысты барлық шығыстар енгізіледі. Ауыстыру үшін барлық қажетті тауарлар: 
1. Жіксіз болат құбыр - 120 метр    
2. Дәнекерлеуші қызметі 
3. Экскаватор қызметі 
Құбырды ауыстыру үшін жетіспейтін материалдарды қоса алғанда, барлық қосымша шығындарды жеткізуші жүзеге асырады. Жұмыстарды орындау мерзімі 16 күнтізбелік күн ішінде.





 

Техническая спецификация

Работа по частичной  замене трубы  системы наружноговодопровода зданий школы. В стомость работ включаются все расходы, связанные с производством данных видов работ, услуг а также земляные работы, аренды спецтехники, транспортировкой и сварочных работ. Все необходимые товары для замены:
1. Труба бесшовная стальная -  120 метр 
2. Услуга сварщика
3. Услуга экскаватора
Все дополнительные расходы включая недостающие материалы для работы по замене трубы осуществляется поставщиком.Срок выполнения работ  течении 16 календарных дней

