ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Работы по покраске школьного автобуса

1. Заказчик: КГУ «Чернорецкая средняя общеобразовательная школа №2» отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области.

2. Наименование услуг: Работа по полной окраске кузова автотранспортного средства.

3. Основание для закупки: 
Приказ №1-03/159 от 21.10.2026г. "Мектеп автобусын бояу туралы", Приказ МВД РК от 30.08.2023г. №534, ГОСТ 335552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний», раздел 2, п. 2.2.4.

4. Объект:
Автобус марки ГАЗ-А63R45-50, цвет кузова на данный момент - белый, гос. номер  924KI14. 
Требуется полная перекраска в желтый цвет.

5. Технические требования к работам:
№	Наименование требования
1	Полная покраска наружных поверхностей кузова (крыша, борта, капот, двери, бампера) в желтый цвет, соответствующий *RAL 1023* «Желтый рапсовый», согласно требованиям ГОСТ 335552-2015 к школьным автобусам.
2	Вид работ: профессиональная покраска в покрасочной камере, а не оклейка пленкой.
3	Комплекс работ должен включать: мойку, обезжиривание, удаление очагов коррозии, шлифовку/матирование старого ЛКП, шпатлевание при необходимости, грунтование, нанесение автомобильной акриловой или полиуретановой эмали в 2-3 слоя, нанесение лака, сушку в камере, полировку.
4	Цвет RAL 1023 должен быть равномерным, без подтеков, шагрени, разнооттеночности. Глянец не менее 85%.
5	Используемые ЛКМ: автомобильная эмаль импортного производства (типа Mobihel, Brulex, Duxone или аналог не ниже), стойкая к УФ-излучению, реагентам и мойке.
6	Сохранение заводских шильдиков и остекления. Окна, уплотнители, оптика должны быть защищены, не окрашены.
7	Гарантия на лакокрасочное покрытие - не менее 12 месяцев, на отсутствие отслоения, растрескивания, выцветания.
8	Срок выполнения работ: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора/передачи авто.
9	Место выполнения работ: на территории Исполнителя, Павлодарская область, г. Павлодар (доставка автобуса до места покраски силами Заказчика).
6. Требования к потенциальному поставщику:
- Наличие специализированного бокса/покрасочной камеры.
- Опыт работы по покраске автотранспорта не менее 2 лет.
- Предоставление фото-отчета до/после.

7. Порядок сдачи работ:
Акт выполненных работ, фотофиксация результата, гарантийный талон.

8. Обязательное условие: Соответствие готового автобуса требованиям п. 2.2.4 ГОСТ 335552-2015: "Кузов автобуса должен быть окрашен в желтый цвет (RAL 1023)".

Директор школы: Улан Нортыбай
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Мектеп автобусын бояу жұмыстары

1. Тапсырыс беруші: Павлодар ауданы білім бөлімінің "№2 Чернорецк жалпы орта білім беретін мектебі" КММ, Павлодар облысы білім басқармасы.

2. Қызметтердің атауы: Автокөлік құралының шанағын толық бояу бойынша жұмыс.

3. Сатып алу үшін негіз: 
21.10.2026 ж. №1-03/159 "мектеп автобусын бояу тұралы" бұйрығы, ҚР ІІМ 30.08.2023 ж. №534 Бұйрығы, ГОСТ 335552-2015 "балаларды тасымалдауға арналған автобустар. Техникалық талаптар және сынақ әдістері", 2-бөлім, 2.2.4-тармақ.

4. Нысан:
ГАЗ-а63r45-50 маркалы Автобус, қазіргі уақытта корпустың түсі ақ, мемлекеттік нөмірі 924KI14. 
Толық сары бояу қажет.

5. Жұмыстарға қойылатын техникалық талаптар:
№ Талаптың атауы
1 мектеп автобустарына арналған МЕМСТ 335552-2015 талаптарына сәйкес *RAL 1023* "сары рапс" сәйкес корпустың сыртқы беттерін (шатыры, бүйірлері, сорғышы, есіктері, бампері) сары түске толық бояу.
2 Жұмыс түрі: пленкамен емес, бояу камерасында кәсіби бояу.
3 жұмыс кешені мыналарды қамтуы тиіс: жуу, майсыздандыру, коррозия ошақтарын жою, ескі ЛКП-ны тегістеу/күңгірттеу, қажет болған жағдайда толтыру, праймерлеу, автомобиль акрилді немесе полиуретанды эмальды 2-3 қабатқа жағу, лак жағу, камерада кептіру, Жылтырату.
4 RAL 1023 түсі біркелкі болуы керек, дақтар, шагрени, гетерогенділік жоқ. Жылтыр кем дегенде 85%.
5 қолданылатын LKM: ультракүлгін сәулеленуге, реагенттерге және жууға төзімді импортталған автомобиль эмальы (mobihel, Brulex, Duxone немесе аналогы төмен емес).
6 зауыттық тақтайшалар мен әйнектерді сақтау. Терезелер, тығыздағыштар, оптика қорғалуы керек, боялмауы керек.
7 бояу жабынына кепілдік - кем дегенде 12 ай, қабыршақтанудың, жарылудың, бозарудың болмауы.
8 жұмыстарды орындау мерзімі: шарт жасалған/авто берген сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде.
9 жұмыстарды орындау орны: Орындаушының аумағында, Павлодар облысы, Павлодар қ. (автобусты Тапсырыс берушінің күшімен бояу орнына жеткізу).
6. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:
- Мамандандырылған бокс / бояу камерасының болуы.
- Автокөлікті сырлау бойынша жұмыс тәжірибесі кемінде 2 жыл.
- Фото-есепті дейін / кейін ұсыну.

7. Жұмыстарды тапсыру тәртібі:
Орындалған жұмыстар актісі, нәтижені фотофиксациялау, кепілдік талоны.

8. Міндетті шарт: дайын автобустың ГОСТ 335552-2015 2.2.4-тармағының талаптарына сәйкестігі: "автобус корпусы сары түске боялуы керек (RAL 1023)".

Мектеп директоры: Ұлан Нортыбай
