ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Skoda Superb автокөлігінің қосалқы бөлшектерін ауыстыру және диагностика жүргізу қызметтеріне
1. Жалпы мәліметтер
· Автокөліктің маркасы мен моделі: Skoda Superb.
· Шығарылған жылы: 2013 жыл.
· VIN: TMBAH93T4ED300177.
2. Қосалқы бөлшектер мен жұмыстардың тізбесі
Өнім беруші төмендегі қосалқы бөлшектерді өз есебінен ұсынуға және орнатуға міндетті:
1. Мотор майының деңгейін өлшейтін датчик — 1 дана.
2. Мотор майының қысым датчигі — 1 дана.
3. Қысым датчигі – 1 дана
4. Салқындатқыш сұйықтықтың температура датчигі — 1 дана.
5. Қосымша су сорғысы — 1 дана.
6. Жанармай багының желдету клапаны — 1 дана.
7. [bookmark: _GoBack]Картер желдету жүйесінің патрубоктары — 2 дана.
8. Картер желдету жүйесінің шлангісі — 1 дана.
9. Реттеуші клапан — 1 дана.
3. Қызметтерді көрсетуге қойылатын талаптар
1. Skoda Superb маркалы, 2013 жылы шығарылған, VIN TMBAH93T4ED300177 нөмірлі автокөліктің ақаулы қосалқы бөлшектерін бөлшектеп алып, олардың орнына жаңа қосалқы бөлшектерді орнату.
2. Барлық көрсетілген қосалқы бөлшектерді ауыстыру жұмыстары аяқталғаннан кейін автокөлікке компьютерлік диагностика жүргізу.
3. Тиісті жүйелердің жұмысқа жарамдылығын және орнатылған қосалқы бөлшектердің дұрыс орнатылғанын тексеру.
4. Қажет болған жағдайда электрондық басқару жүйелеріндегі қателерді жою және жөндеу жұмыстарынан кейін бақылау тексерісін жүргізу.
5. Қосалқы бөлшектердің, оларды ауыстыру жұмыстарының, компьютерлік диагностиканың және қажетті шығыс материалдарының құнын қызметтің жалпы құнына қосу.
6. Орнатылатын барлық қосалқы бөлшектер жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қолданыста болмаған, ақаусыз және зақымданбаған болуы тиіс. Қосалқы бөлшектер автокөлік өндірушісінің техникалық талаптарына сәйкес келуі және көрсетілген VIN нөміріне үйлесімді болуы қажет.
7. Бұрын пайдаланылған, қалпына келтірілген немесе техникалық талаптарға сәйкес келмейтін қосалқы бөлшектерді орнатуға жол берілмейді.
4. Қызмет көрсету нәтижесіне қойылатын талаптар
Жұмыстар аяқталғаннан кейін автокөліктің жөндеу жүргізілген жүйелері жұмысқа жарамды болуы тиіс. Компьютерлік диагностика барлық қосалқы бөлшектер орнатылғаннан кейін жүргізілуі қажет.
Қызмет көрсету нәтижесі бойынша өнім беруші ауыстырылған қосалқы бөлшектердің тізбесі мен жүргізілген диагностиканың нәтижелері көрсетілген орындалған жұмыстар актісін ұсынады.
5. Кепілдік міндеттемелері
Өнім беруші орындалған жұмыстар мен орнатылған қосалқы бөлшектерге орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 6 (алты) ай кепілдік береді.

















ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на услуги по замене запасных частей и проведению диагностики автомобиля Skoda Superb
1. Общие сведения
· Марка и модель автомобиля: Skoda Superb.
· Год выпуска: 2013.
· VIN: TMBAH93T4ED300177.
2. Перечень запасных частей
Поставщик обязан предоставить и установить следующие запасные части:
1. Датчик уровня моторного масла — 1 шт.
2. Датчик давления моторного масла — 1 шт.
3. Датчик давления – 1 шт. 
4. Датчик температуры охлаждающей жидкости — 1 шт.
5. Дополнительный водяной насос — 1 шт.
6. Клапан вентиляции топливного бака — 1 шт.
7. Патрубок вентиляции картера — 2 шт.
8. Шланг вентиляции картера — 1 шт.
9. Регулирующий клапан — 1 шт.
3. Требования к оказанию услуг
1. Выполнить демонтаж неисправных запасных частей и установку новых запасных частей, совместимых с автомобилем Skoda Superb 2013 года выпуска с учётом VIN TMBAH93T4ED300177.
2. После завершения замены всех перечисленных запасных частей провести компьютерную диагностику автомобиля.
3. Проверить работоспособность соответствующих систем автомобиля и правильность установки заменённых деталей.
4. При необходимости выполнить сброс ошибок электронных систем управления и провести контрольную проверку после ремонта.
5. В общую стоимость услуги включить стоимость всех запасных частей, работ по их замене, компьютерной диагностики и необходимых расходных материалов.
6. Все запасные части должны быть новыми, ранее не использованными, не бывшими в эксплуатации, без дефектов и повреждений. Запасные части должны соответствовать техническим требованиям производителя автомобиля и быть совместимыми с указанным VIN.
7. Установка бывших в употреблении, восстановленных или не соответствующих техническим требованиям запасных частей не допускается.
4. Требования к результату оказания услуг
После завершения работ автомобиль должен находиться в исправном состоянии в части обслуженных систем. Компьютерная диагностика должна быть проведена после установки всех запасных частей.
По результатам оказания услуг поставщик предоставляет акт выполненных работ с указанием перечня заменённых запасных частей и результатов проведённой диагностики.
5. Гарантийные обязательства
Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы и установленные запасные части сроком не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.


