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Шартқа 2 қосымша

Техникалық ерекшеліктері

	№ р/с
	Атауы
	Техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы

	1
	2
	3

	1
	Азық-түлік блогын жөндеу (терезе саңылауын бөлшектеумен есікке қайта құру)
	Жұмыстар сметалық құжаттамаға, техникалық ерекшелікке сәйкес және ҚР ҚН талаптарына сәйкес орындалуы тиіс 1.04-26-2022 "тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта құру, күрделі және ағымдағы жөндеу". ҚР ҚНжЕ қауіпсіздік талаптары 2.02-05-2009* ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі; ҚР ҚН 1.03-16-2012 "құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы"; ҚР ҚН 3.02-05-2011, жалпы білім беру ұйымдары; ҚР ҚН1.03-12-2011 "электр дәнекерлеу және газ жалын жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары". Қолданылатын материалдардың сапасы ҚР аумақтарында қолданылатын нормативтік құжаттардың тізбесінде көрсетілген ГОСТ-қа сәйкес келуі тиіс. Сапа сертификаты бар. Нормативтік еңбек сыйымдылығына және объектіні жөндеу ұзақтығына сәйкес біліктілігі бойынша қызметкерлердің толық болуын растайтын құжаттармен қамтамасыз ету. Бұл ретте өнім беруші қажетті материалдармен, жабдықтармен және т.б. қамтамасыз ету бойынша барлық міндеттерді өзіне алады, сондай-ақ қолданылатын материалдарды Тапсырыс берушімен қатаң келіседі және пайдалануға дайын объектіні Тапсырыс берушіге тапсыруы тиіс. Өнім беруші шартқа қол қойғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жөндеу жұмыстарын орындау мерзімі мен тәртібі баяндалатын жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсынады. Жеткізуші барлық материалдар мен орындалған жұмыстарға кемінде 2 жыл (24 ай) кепілдік береді. Егер кепілдік пайдалану кезеңінде объектіні пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін өнім берушінің кінәсінен туындайтын ақаулар анықталса, онда кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Жеткізуші жұмысты орындау учаскесінде тазалықты сақтауға және құрылыс қоқыстарын уақтылы тазартуға тиіс. Құрылыс қоқыстарын жеткізушінің күшімен және құралдарымен аумақтан шығару керек. Өнім беруші Тапсырыс берушінің мүліктік зиян келтіруіне жол бергені үшін толық материалдық жауаптылықта болады. Мұндай жағдайда өнім беруші залалды өз есебінен толық көлемде өтейді. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдында өнім берушімен жасалған шарт негізінде өз қызметкерлерінің, сондай-ақ Шарттың шеңберінде жұмыстың бөліктерін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен олқылықтары үшін жауап береді.

Төлем үшін қажетті құжаттар: орындалған жұмыстар актісі, шот-фактура. Жұмыстарды орындау кезінде жеткізуші пайдаланатын коммуналдық қызметтер Тапсырыс беруші ұсынған шот-фактураға сәйкес төленуі керек.

Жұмыс түрлері: беткейлердің сылағын ұра отырып, терезе блоктарын бөлшектеуді, есік ойығы құрылғысының орнында қабырғаға кірпіш қалауды бөлшектеуді, алюминий терезе және есік блоктарын монтаждауды, әйнектелген және есігі бар алюминий профильден жасалған витраж құрылымын монтаждауды, бетон және металл баспалдақ құрылғысын, қалыңдығы 36 мм тірек құрылымын астынан металл қаңқамен нығайта отырып, тақтай еденнің құрылғысын орындау Профильді құбыр мен болат бұрыш, терезе мен есік беткейлерінің сылағын қалпына келтіру, қалпына келтірілген беттерді және ағаш еденді бояу, кондиционерді қосу және жұмысқа қабілеттілігін тексеру арқылы бөлшектеу және монтаждау, сондай-ақ жобалық шешімде көзделген Металл конструкцияларды құрастыру және монтаждау.

Қосымша: еденнің металл қаңқасын тірек конструкцияларына бекітуді, металл элементтердің қосылыстарын орындауды және коррозияға қарсы өңдеуді, терезе, есік және витраж құрылымдарының жанасуын герметизациялауды, бекітпелердің сенімділігін тексеруді, сондай-ақ құрылыс қоқыстарын тиеуді, әкетуді және кәдеге жаратуды көздеу. Техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстардан тікелей туындайтын және оларды толық және сапалы орындау үшін қажетті, бірақ сметада жекелеген позициялармен бөлінбеген барлық ілеспе жұмыстарды, материалдарды, бекіткіштер мен технологиялық операцияларды өнім беруші Тапсырыс беруші тарапынан қосымша төлемсіз өз есебінен орындауға міндетті.
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Техническая спецификация 

	№
п/п
	Наименование 
	Техническая спецификация, характеристика 

	1
	2
	3

	1. 
	Ремонт пищевого блока (Переустройство оконного проёма под дверной проём с демонтажем)
	Работы должны выполняться согласно сметной документации, технической спецификации и в соответствии с требованиями СН РК 1.04-26-2022 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий». Требования безопасности СНиП РК 2.02-05-2009* Пожарная безопасность зданий и сооружений; СН РК 1.03-16-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»; СН РК 3.02-05-2011, Общеобразовательные организации; СН РК1.03-12-2011 «Правила техники безопасности при производстве электросварочных и газопламенных работ». Качество применяемых материалов должно соответствовать ГОСТ, указанных в перечне нормативных документов, действующих на территорий РК. Иметь сертификат качества. Согласно нормативной трудоемкости и продолжительности ремонта объекта обеспечить полное наличие работников по квалификации с подтверждающими документами. При этом поставщик принимает на себя все обязанности по обеспечению необходимыми материалами, оборудованием и.т.д., так же строго согласовать с заказчиком применяемые материалы и должен сдать заказчику объект, готовый к эксплуатации. Поставщик после подписания договора в течение 3 рабочих дней представляет заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются срок и порядок выполнения работ по ремонту. Поставщик предоставляет гарантию на все материалы и выполненные работы, сроком не менее 2 лет (24 месяца). Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникающие по вине поставщика, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется поставщиком за свой счет. Поставщик должен соблюдать чистоту на участке выполнения работ и своевременно убирать строительный мусор. Строительный мусор должен быть вывезен с территории силами и средствами поставщика. Поставщик несет полную материальную ответственность за допущение нанесение имущественного вреда заказчика. В таком случае поставщик в полном объеме возмещает ущерб за свой счет. Поставщик несет ответственность перед заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работы в рамках договора, на основании договора с поставщиком.
Необходимые документы для оплаты: акт выполненных работ, счет-фактура. Коммунальные услуги, которые будут использованы поставщиком при выполнении работ, поставщик должен оплатить согласно счет-фактуре, выставленной заказчиком.

Виды работ: Выполнить демонтаж оконных блоков с отбивкой штукатурки откосов, демонтаж кирпичной кладки стены в месте устройства дверного проёма, монтаж алюминиевых оконных и дверных блоков, монтаж витражной конструкции из алюминиевого профиля с остеклением и дверью, устройство бетонной и металлической лестницы, устройство дощатого пола толщиной 36 мм с усилением несущей конструкции снизу металлическим каркасом из профильной трубы и стального уголка, восстановление штукатурки оконных и дверных откосов, окраску восстановленных поверхностей и деревянного пола, демонтаж и монтаж кондиционера с подключением и проверкой работоспособности, а также сборку и монтаж металлических конструкций, предусмотренных проектным решением.

Дополнительно предусмотреть: крепление металлического каркаса пола к несущим конструкциям, выполнение соединений и антикоррозионную обработку металлических элементов, герметизацию примыканий оконных, дверных и витражных конструкций, проверку надёжности креплений, а также погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора. Все сопутствующие работы, материалы, крепёжные элементы и технологические операции, прямо вытекающие из предусмотренных технической спецификацией работ и необходимые для их полного и качественного выполнения, но не выделенные отдельными позициями в смете, поставщик обязан выполнить за свой счёт, без дополнительной оплаты со стороны заказчика. 


