Техническая спецификация  на обслуживание вентиляционных установок

	№
	Наименование услуги
	Характеристика услуги

	1
	Обслуживание вентиляционных установок
	1 Осмотр, контроль параметров установки

2  Проверка приводов регулярной аппаатуры

3  Очистка воздуховодов и систем 
4 Замена воздушных  фильтров 
5 Профилактическая обработка 

6 Проверка эффективности работы вентиляции (кратности воздухообмена) 

7 Проверка пожарной безопасности

8 Обслуживание циркуляционных насосов

9 Телевизионный осмотр

10 Контроль автоматики

11 Сервис электрических цепей

12 Текущий и аварийный ремонт

13  Настройка и изменение параметров работы по требованию заказчика

Что включает в себя обслуживание вентиляторов

1. Механическая очистка: Удаление пыли и грязи с лопастей вентиляторов, защитных решеток и внутренних стенок воздуховодов с помощью щеточных машин и вакуумных установок.

2.  Обработка: Обработка поверхностей и фильтрующих элементов безопасными антисептическими и моющими средствами.

3. Технический осмотр:


• Проверка работы электродвигателей, подшипников и датчиков.


• Контроль уровня шума (по СанПиНу)

• Проверка герметичности соединений и целостности воздуховодов.

4. Документирование: По итогам работ составляется акт выполненных работ и делается запись в журнале ремонта и эксплуатации вентиляционных систем.


Срок поставки: с момента подписания договора и по 31 декабря 2026 года.

Желдету қондырғыларына қызмет көрсетуге арналған техникалық ерекшелік
	№
	Қызмет атауы
	Қызметтің сипаттамасы

	1
	· Желдету қондырғыларына қызмет көрсету 

	· 1 Қондырғының параметрлерін тексеру, бақылау

· 2 Тұрақты аппаатура жетектерін тексеру

· 3 Ауа өткізгіштер мен жүйелерді тазалау

· 4 Ауа сүзгілерін ауыстыру

· 5 Профилактикалық 
· 6 Желдеткіш жұмысының тиімділігін (ауа алмасу жиілігін) тексеру

· 7 Өрт қауіпсіздігін тексеру

· 8 Айналмалы сорғыларға қызмет көрсету

· 9 Телевизиялық тексеру

· 10 Автоматиканы бақылау

· 11 Электр тізбектерінің қызметі

· 12 Ағымдағы және авариялық жөндеу

· 13 Тапсырыс берушінің талабы бойынша жұмыс параметрлерін теңшеу және өзгерту

· Желдеткіштерге қызмет көрсетуді қамтиды

· 1, Механикалық тазалау: Желдеткіш қалақтарынан, қорғағыш торлардан және щетка машиналары мен вакуумдық қондырғылардың көмегімен ауа өткізгіштердің ішкі қабырғаларынан шаң мен кірді жою.

· 2,  өңдеу: Беттерді және сүзгіш элементтерді қауіпсіз антисептикалық және жуу құралдарымен өңдеу.

· 3, Техникалық байқау:

·  • Электр қозғалтқыштардың, мойынтіректер мен датчиктердің жұмысын тексеру.

·  • Шу деңгейін бақылау (СанПиН бойынша)

·  • Қосылыстардың герметикалығын және ауа өткізгіштердің тұтастығын тексеру.

· 4, Құжаттандыру: Жұмыстардың қорытындысы бойынша орындалған жұмыстардың актісі жасалады және желдету жүйелерін жөндеу және пайдалану журналына жазба жазылады.



Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

