Техническая спецификация
На приобретение и установку счетчиков холодной воды СТВХ-25 с модемом (класс B) – 2 шт.
[bookmark: _GoBack]1. Наименование закупки
Приобретение, поставка, установка, подключение и ввод в эксплуатацию счетчиков холодной воды СТВХ-25 с модемом (класс B) – 2 (две) штуки.
2. Технические требования
· Тип прибора – счетчик холодной воды.
· Модель – СТВХ-25 или эквивалент.
· Диаметр условного прохода (DN) – 25 мм.
· Класс точности – B.
· Наличие модема для дистанционной передачи показаний.
· Заводская поверка и паспорт завода-изготовителя.
· Прибор должен быть новым, ранее не использованным.
· Межповерочный интервал – согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.
3. Требования к выполнению работ
· Поставка 2 (двух) счетчиков холодной воды.
· Демонтаж существующих приборов учета (при необходимости).
· Монтаж новых приборов учета.
· Подключение и настройка модема.
· Проверка герметичности соединений.
· Пусконаладочные работы.
· Ввод приборов учета в эксплуатацию.
· Передача Заказчику паспортов, гарантийных талонов и иных необходимых документов.
4. Гарантия
· Гарантия на оборудование – не менее 24 месяцев.
· Гарантия на монтажные работы – не менее 12 месяцев.



Техникалық ерекшелік
СТВХ-25 модемі бар (В класы) суық су есептегіштерін (2 дана) сатып алу және орнату
1. Сатып алу атауы
СТВХ-25 модемі бар (В класы) суық су есептегіштерін 2 (екі) дана сатып алу, жеткізу, орнату, қосу және пайдалануға беру.
2. Техникалық талаптар
· Құрылғы түрі – суық су есептегіші.
· Моделі – СТВХ-25 немесе баламасы.
· Шартты өту диаметрі (DN) – 25 мм.
· Дәлдік класы – В.
· Көрсеткіштерді қашықтан жіберуге арналған модемнің болуы.
· Зауыттық тексеруден (поверкадан) өткен болуы.
· Өндіруші зауыттың паспорты болуы тиіс.
· Жаңа, бұрын пайдаланылмаған өнім болуы қажет.
· Тексеруаралық мерзімі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.
3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
· 2 (екі) дана суық су есептегішін жеткізу.
· Қажет болған жағдайда қолданыстағы есептегіштерді бөлшектеу.
· Жаңа есептегіштерді орнату.
· Модемді қосу және баптау.
· Қосылыстардың герметикалығын тексеру.
· Іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу.
· Есептегіштерді пайдалануға беру.
· Тапсырыс берушіге паспорттарын, кепілдік құжаттарын және басқа да қажетті құжаттарды тапсыру.
4. Кепілдік
· Жабдыққа кепілдік – кемінде 24 ай.
· Орнату жұмыстарына кепілдік – кемінде 12 ай.

