ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
работы по перезарядке огнетушителей 

Работы должны быть выполнены согласно Приказа  Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».


Требования к выполнению работ:
1. Выполнять работы  по перезарядке огнетушителей (14 шт)в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей.
2. Перезарядка порошковых и углекислотных огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску огнетушителя;
3. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте;
4. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей;
 5. Отгрузку огнетушителей на перезарядку, а также возврат огнетушителей после выполнения работ производить по адресу Мангистауская область, г.Актау, 6мкр 28здание
6. В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) поставщик должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый.

После вступления в силу договора Поставщик предоставляет в адрес Заказчика общую  расшифровку затрат согласно видам работ  указанные в данной технической спецификации, при этом сумма расшифровки должна равняться сумме договора. 


Вместе с тем, поставщик при предоставлении посредством веб-портала акта выполненных работ  прикрепляет расшифровку затрат, при этом расшифровка затрат  должна равняться сумме актов, с учетом цен указанных в общей расшифровке затрат.


Поставщик, в течении действия договора,  вправе посредством веб-портала сформировать и выставить Заказчику акты выполненных работ отдельными этапами, при этом Заказчиком, акты выполненных работ могут быть с учетом особенностей  Правил проведении


Работы должны соответствовать СТ РК 1487-2006 Техника пожарная. Огнетушители Требования к эксплуатации
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау жұмыстары 
Өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар техникалық регламентінің 1032-тармағының талаптарына сәйкес

барлық типтегі өрт сөндіргіштерді зарядтау және қайта зарядтау пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс.
Жұмыстар "өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығына сәйкес орындалуы тиіс.
Жұмыстар мен қызметтерді орындауға қойылатын талаптар:

1. Нормативтік – құқықтық талаптарға қатаң сәйкес өрт сөндіргіштерді(14 дана) қайта зарядтау бойынша қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бөлігінде Қазақстан Республикасы актілерінің.

2. Ұнтақты және көмірқышқылды өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау сыртқы және ішкі тексеруді, жөндеуді қамтиды,

гидравликалық беріктікті сынау, корпустың, іске қосу басының, шлангтың герметикалығын пневматикалық сынау,

өшіру құрылғысы және өрт сөндіргішті бояу;

3. Жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері өрт сөндіргіштің тегіне, оның паспортына тіркеледі;

4. Техникалық ақаулы өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған жағдайда Тараптар жарамсыздарды жою актісін жасайды

ақаулары көрсетілген өрт сөндіргіштер;

5. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға жөнелту, сондай-ақ көрсетілген қызметтерден кейін өрт сөндіргіштерді қайтару Мангистауобласть, қ.Актау, 6мкр 28ғимарат
мекенжайы бойынша жүргізілсін

6. Өрт сөндіргіштің құрамдас бөліктері ақаулы болған жағдайда (бекіту-іске қосу құрылғысы, Қысым индикаторы, өрт сөндіргішті тасымалдау үшін тұтқа, ұнтақты беруді басқару тұтқасы, икемді шланг, клапан, қоңырау) жеткізушікөрсетілген бөлшектерді жаңасына ауыстырып немесе  жөндеу керек.
Бұдан басқа, Шарт күшіне енгеннен кейін Өнім беруші Тапсырыс берушінің атына осы техникалық ерекшелікте көрсетілген жұмыс түрлеріне сәйкес шығындардың жалпы транскрипциясын ұсынады, бұл ретте транскрипция сомасы Шарттың сомасына тең болуы тиіс.

Сонымен қатар, өнім беруші веб-портал арқылы орындалған жұмыстарды актімен ұсынған кезде шығындардың толық жазылуын бекітеді, бұл ретте шығындардың толық жазылуы шығындардың жалпы таратылуында көрсетілген бағаларды ескере отырып, актілердің сомасына тең болуға тиіс.


Өнім беруші шарттың қолданылу барысында веб-портал арқылы тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың актілерін жекелеген кезеңдермен қалыптастыруға және қоюға құқылы, бұл ретте Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың актілерін мемлекеттік сатып алуды жүргізу қағидаларының ерекшеліктерін ескере отырып және шарттың талаптарына сәйкес бола алады.

Жұмыстар ҚР СТ 1487-2006 өрт сөндіру техникасына сәйкес болуы тиіс. Өрт сөндіргіштер пайдалануға қойылатын талаптар

