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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на Государственную закупку услуг для КГП на ПХВ «Ақмола су қоймалары»    

1. Общие сведения о закупке
            Наименование услуги: Государственная закупка услуг для КГП на ПХВ «Ақмола су қоймалары»    
Заказчик: КГП на ПХВ «Ақмола су қоймалары»
Место оказания услуг: Республика Казахстан, (Акмолинская область с. Зеренда.
Основание для проведения обследования: Требования законодательства Республики Казахстан в области безопасности гидротехнических сооружений.

2. Нормативно-правовая база
Услуги должны выполняться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан:
· Водный кодекс Республики Казахстан
· Закон Республики Казахстан «О гражданской защите»
· Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»
· Правила проведения многофакторного обследования гидротехнических сооружений и оформления декларации безопасности, утвержденные Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
· Государственные строительные нормы Республики Казахстан (СН РК, СП РК)
· Нормативные документы по безопасности гидротехнических сооружений.

3. Цель оказания услуг
Целью оказания услуг является:
· определение фактического технического состояния гидротехнического сооружения;
· оценка надежности и безопасности эксплуатации;
· выявление дефектов и повреждений;
· определение риска возникновения аварийных ситуаций;
· подготовка материалов для декларации безопасности гидротехнического сооружения.

4. Объекты обследования
Описание объектов
 - дамба близ села Степное

Обследованию подлежат:
· земляная плотина;
· водосбросные сооружения;
· водоприемные сооружения;
· каналы и гидротехнические сооружения на них;
· гидромеханическое оборудование;
· берегоукрепительные сооружения;
· элементы наблюдательной и контрольно-измерительной аппаратуры.

5. Состав и объем работ
Исполнитель обязан выполнить комплекс работ, включающий:
5.1 Подготовительный этап
· сбор исходных данных;
· анализ проектной и исполнительной документации;
· анализ материалов предыдущих обследований;
· изучение эксплуатационной документации.

5.2 Полевые работы
Визуальное обследование
· осмотр конструкций;
· выявление дефектов;
· фотофиксация повреждений;
· составление дефектных ведомостей.
Геодезические работы
· контроль деформаций сооружений;
· нивелирование;
· измерение смещений.
Геотехнические исследования
· оценка состояния грунтов основания;
· анализ фильтрационных процессов;
· оценка устойчивости откосов.
Батиметрическая съемка 
· измерения глубин водоёма с целью определения рельефа дна, объёма водохранилища и выявления заиления
Обследование гидромеханического оборудования
· проверка состояния затворов;
· проверка механизмов управления;
· оценка работоспособности оборудования.
Инструментальные исследования
· неразрушающий контроль конструкций;
· лабораторные исследования материалов;
· обследование контрольно-измерительной аппаратуры.

6. Камеральная обработка
Исполнитель выполняет:
· анализ результатов обследования;
· расчет устойчивости сооружения;
· анализ фильтрационных процессов;
· расчет пропускной способности гидротехнических сооружений;
· оценку уровня безопасности эксплуатации.

7. Результаты оказания услуг
По итогам работ исполнитель предоставляет:
1. Технический отчет о многофакторном обследовании.
2. Заключение о техническом состоянии гидротехнического сооружения.
3. Дефектную ведомость.
4. Расчетные материалы.
5. Фотофиксацию выявленных дефектов.
6. Рекомендации по ремонту, реконструкции или усилению сооружения.
7. Материалы для подготовки декларации безопасности гидротехнического сооружения.

8. Требования к поставщику услуг
Поставщик должен:
· иметь лицензию на выполнение проектно-изыскательских работ;
· аттестат уполномоченного органа на право проведения работ в области безопасности гидротехнических сооружений (пункт 4, ст.72 Водного кодекса РК)
· иметь квалифицированных специалистов в области:
· гидротехнического строительства;
· геотехники;
· гидрологии;
· строительных конструкций;
· иметь опыт выполнения аналогичных работ;
· использовать поверенное измерительное оборудование.

9. Срок оказания услуг
Срок оказания услуг: с момента заключения договора до 31.12.2026 г.

10. Требования к форме представления результатов
Отчет должен быть предоставлен:
· в бумажном виде – 3 экземпляра;
· в электронном виде (PDF и исходные материалы)

Бекітемін
________________________
________________________
"__" "________" 2026 г.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
"Ақмола су қоймалары" ШЖҚ КМК үшін қызметтерді мемлекеттік сатып алу

1. Сатып алу туралы жалпы мәліметтер
Қызмет атауы: "Ақмола су қоймалары" ШЖҚ КМК үшін қызметтерді мемлекеттік сатып алу
Тапсырыс беруші: "Ақмола су қоймалары"ШЖҚ КМК
Қызмет көрсету орны: Қазақстан Республикасы, (Ақмола облысы Зеренді ауылы.
Тексеру жүргізу үшін негіздеме: Қазақстан Республикасының гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі саласындағы заңнамасының талаптары.

2. Нормативтік-құқықтық база
Қызметтер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес орындалуы тиіс:
* Қазақстан Республикасының Су кодексі
* "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы
* "Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы
* Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі бекіткен гидротехникалық құрылыстарға көп факторлы тексеру жүргізу және қауіпсіздік декларациясын ресімдеу қағидалары
* Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құрылыс нормалары (ҚР ҚН, ҚР ҚК)
* Гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі жөніндегі нормативтік құжаттар.

3. Қызмет көрсету мақсаты
Қызмет көрсетудің мақсаты:
* гидротехникалық құрылыстың нақты техникалық жай-күйін анықтау;
* сенімділік пен пайдалану қауіпсіздігін бағалау;
* ақаулар мен зақымдарды анықтау;
* төтенше жағдайлардың туындау қаупін анықтау;
* гидротехникалық құрылыстың қауіпсіздік декларациясына материалдар дайындау.

4. Зерттеу объектілері
Нысандардың сипаттамасы
- Степное ауылының жанындағы бөгет
[bookmark: _GoBack]
Тексеруге жатады:
* жер бөгеті;
* су төгетін құрылыстар;
* су қабылдау құрылыстары;
* арналар және олардағы гидротехникалық құрылыстар;
* Гидромеханикалық жабдық;
* жағалауды нығайту құрылыстары;
* бақылау және бақылау-өлшеу аппаратурасының элементтері.

5. Жұмыстың құрамы мен көлемі
Орындаушы мыналарды қамтитын жұмыстар кешенін орындауға міндетті:
5.1 дайындық кезеңі
* бастапқы деректерді жинау;
* жобалық және атқарушылық Құжаттаманы талдау;
* алдыңғы зерттеулердің материалдарын талдау;
* пайдалану құжаттамасын зерттеу.

5.2 Далалық жұмыстар
Визуалды тексеру
* құрылымдарды тексеру;
* ақауларды анықтау;
* зақымдануды фотофиксациялау;
* ақаулы ведомостарды жасау.
Геодезиялық жұмыстар
* құрылыстардың деформацияларын бақылау;
* тегістеу;
* орын ауыстыруды өлшеу.
Геотехникалық зерттеулер
* негіз топырақтарының жай-күйін бағалау;
* сүзу процестерін талдау;
* беткейлердің тұрақтылығын бағалау.
Батиметриялық түсірілім 
* түбінің рельефін, су қоймасының көлемін анықтау және шөгінділерді анықтау мақсатында су қоймасының тереңдігін өлшеу
Гидромеханикалық жабдықты тексеру
* қақпалардың күйін тексеру;
* басқару механизмдерін тексеру;
* жабдықтың жұмысын бағалау.
Аспаптық зерттеулер
* құрылымды бұзбайтын бақылау;
* зертханалық материалдарды зерттеу;
• бақылау-өлшеу аппаратурасын тексеру.

6. Камералық өңдеу
Орындаушы орындайды:
* зерттеу нәтижелерін талдау;
* құрылымның тұрақтылығын есептеу;
* сүзу процестерін талдау;
* гидротехникалық құрылыстардың өткізу қабілетін есептеу;
* пайдалану қауіпсіздігі деңгейін бағалау.

7. Қызмет көрсету нәтижелері
Жұмыс қорытындысы бойынша орындаушы:
1.	Көп факторлы зерттеу туралы техникалық есеп.
2.	Гидротехникалық құрылыстың техникалық жай-күйі туралы қорытынды.
3.	Ақаулы ведомость.
4.	Есептеу материалдары.
5.	Анықталған ақауларды фотофиксациялау.
6.	Құрылысты жөндеу, қайта құру немесе нығайту бойынша ұсыныстар.
7.	Гидротехникалық құрылыстың қауіпсіздік декларациясын дайындауға арналған материалдар.

8. Қызмет көрсетушіге қойылатын талаптар
Жеткізуші керек:
* жобалау-іздестіру жұмыстарын орындауға лицензиясы болуы тиіс;
* гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына уәкілетті органның аттестаты (ҚР Су кодексінің 4-тармағы, 72-бабы)
* облыста білікті мамандардың болуы:
o Гидротехникалық құрылыс;
o Геотехника;
o Гидрология;
o Құрылыс конструкциялары;
* ұқсас жұмыстарды орындау тәжірибесі бар;
* сенімді өлшеу жабдығын пайдаланыңыз.

9. Қызмет көрсету мерзімі
Қызмет көрсету мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 31.12.2026 ж. дейін

10. Нәтижелерді ұсыну нысанына қойылатын талаптар
Есеп берілуі керек:
* қағаз түрінде-3 дана;
* электронды түрде (PDF және бастапқы материалдар).

