Қызметтің мазмұны:

1. Тапсырыс берушімен келісілген түсті өздігінен жабысатын оракал пленкасын жеткізу.
2. Орнатылатын бетке өлшем алу және пленканы қажетті көлемде кесу.
3. Жұмыс бетінің шаңнан, кірден және майдан тазартылуы.
4. Оракал пленкасын тегіс, қатпарсыз және ауа көпіршіктерінсіз жапсыру.
5. Жұмыс аяқталғаннан кейін орнату орнын тазалау және қалдық материалдарды жинау.
6. Материалды нысанға жеткізу, көтеру және орнату шығындары қызмет құнына кіреді.

Материалға қойылатын талаптар:

* өздігінен жабысатын ПВХ пленкасы;
* қолдануға жарамды, түсі біркелкі және көрінетін ақаусыз болуы;
* жабысқақ қабаты бетке сенімді бекітілуі;
* сапасы жағынан көрсетілген талаптарға сай баламалы материал қолдануға рұқсат.

Қызмет сапасына қойылатын талаптар:

* пленка таза әрі мұқият орнатылуы керек;
* жапсарлары мен шеттері көтеріліп қалмауы тиіс;
* көзге көрінетін қатпар, жыртылу, дақ және ауа көпіршіктері болмауы керек;
* орнату орны мен уақыты Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

Кепілдік: орындалған жұмысқа кемінде 12 ай кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңінде Орындаушының кінәсінен пленка ажыраса немесе ақау пайда болса, оны Орындаушы өз есебінен түзетеді.

Қабылдау тәртібі: орындалған жұмыс көлемі 170 м² шегінде өлшем бойынша тексеріліп, Тапсырыс беруші мен Орындаушының қабылдау актісімен рәсімделеді.

[bookmark: _GoBack]Егер оракалға сурет немесе жазу басылатын болса, сипаттамаға «пленкаға толық түсті басып шығару» талабын қосу қажет.
