Техническая спецификация
на техническое обслуживание  газовых катлов 
1. Проверки газопровода после ГРПШ  до водогрейного котла, в том числе на герметичность и вытравливания газа. Техническое обслуживание надземного газопровода среднего давления. 
2. Проверка системы контроля загазованности. 
3. Проверка отключающих  устройство для газопровода. 
4. Проверка прибора учета газа.

5. Проверка на тягу дымохода
6. Проверка нижних  вентиляционных каналов ( поступление воздуха с наружи).
7.  Произвести диагностику горелок. 
8. Произвести продувку котла и запустить газовый котел.

9. Проверить и отрегулировать котлы на горение.

10. Заменить нужные части приобретенные заказчиком. 
11. Произвести отметку в журнале о проделанной работе и дать рекомендации. 
12. Поставщик обязан составить акт о состоянии газовых котлов на каждом объекте с указанием исполнения  требуемых проверок.
13. Услугу выполнять ежемесячно.
14.  Произвести проверку перед отопительным сезоном, произвести поверку сигнализатора с выдачей акта, выдать акт на дымоход. 
                Газ қазандықтарына техникалық қызмет көрсетудің
техникалық ерекшелігі
1. ГРПШ-дан су қыздыру қазандығына дейін газ құбырының герметикалығын және газдың ауаға шықпауын тексеру. Жер үстіндегі орташа қысымды газ құбырына қызмет көрсету. 

2. Газдану жүйесін тексеру. 

3. Газ құбырындағы ажыратқыш құрылғысын тексеру. 

4. Газды есепке алу аспабын тексеру.

5. Тарту мұржасын тексеру. 

6. Төменгі желдеткіш арналарын тексеру (ауаның сырттан келуін).

7. Қыздырғыштарды диагностикадан өткізу. 

8. Қазанды тазалап, газ қазандығын іске қосу.

9. Қазандарды тексеріп, жануын реттеу.

10. Тапсырыс берушінің алған бөлшектерін ауыстыру (қажет болған жағдайда). 
11. Журналда атқарылған жұмыстар туралы мәлемет жазу және ұсыныстар беру. 

12. Өнім беруші әрбір объектіде қажетті тексерулердің орындалғаны туралы  акт жасауға міндетті.

13. Қызметті ай сайын орындау.
14. Жылыту маусымы алдында тексеру жүргізу, акт беру арқылы сигнализаторға және түтін құбырына тексеріс жүргізу.
