

Тауар жұмыс қызмет сатып алу Техникалық сипаттама

Тапсырушының мекен жайы : Ақтау қаласы 1 шағын аудан, ғимарат №1 «Қазгидромет» РМК Маңғыстау облысы бойынша филиалы.
Жұмыстардың нысанасы: Маңғыстау облысы,Қарақия ауданы, Аққұдық елді мекенінде орналасқан жер учаскесін бөлу 0,25 г.
	Жерге орналастыру жобасын әзірлеу, шекараларды анықтау және шекаралық белгілерді орнату, сондай-ақ жер учаскелеріне сәйкестендіру құжаттарын дайындау.
Қарақия ауданының Аққұдық елді мекеніндегі қашаны орнату және пайдалану және бөлу үшін орналасқан жер учаскесі.
	1
	Жобалау кезеңдері
	1-кезең – жер учаскесінің шекараларын анықтау және бекіту кезінде межелік белгілерді орнату.
Жұмыстар Тапсырыс берушінің міндетті түрде қатысуымен жүзеге асырылады.
Межелік белгілерді қабылдау-тапсыру актісі фотобаяндамамен қоса рәсімделеді.
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	2-кезең – Жерге орналастыру жобасын әзірлеу
Жерге орналастыру жобасын әзірлеу барысында мынадай іс-шараларды жүзеге асыру көзделеді:
1.Жерге орналастыру және геодезиялық жұмыстарды жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға жергілікті атқарушы органдардан рұқсат алу;
2.Жерге орналастыру жобасын әзірлеуге өтініш беру;
3.Дайындық жұмыстарын жүргізу;
4.Жерге орналастыру жобасын әзірлеу;
5.Жерге орналастыру жобасын қалыптастыру;
6.Жерге орналастыру жобасын бекіту;
7.Жерге орналастыру жобасын орындау.
Дайындық жұмыстарының құрамында жоспарлы-картографиялық материалдарды іріктеу, мемлекеттік жер кадастрында, жерге орналастыру, қала құрылысы, геодезиялық және картографиялық құжаттамаларда қамтылған жер учаскелері туралы мәліметтерді жинау және зерделеу жүргізіледі.

	
	
	2.Жерге орналастыру жобасында берілетін (өзгертілетін) жер учаскесінің алаңын, оның шекаралары мен орналасқан жерін, бөгде тұлғаларды және іргелес жер учаскелерінің меншік иелері немесе жер пайдаланушыларын, сондай-ақ ауыртпалықтар мен сервитуттарды анықтау.

	
	
	3.Топографиялық жұмыстарды жүргізу кезінде топографиялық карталар болмаған жағдайда және зерттелетін жер учаскесіндегі жағдайдың елеулі өзгерістері анықталған кезде түсірілім жұмыстарын геодезиялық жабдықтарды пайдалана отырып жүргізу.

	
	
	4.Жер учаскесін далалық зерттеу нәтижелері далалық зерттеу актісімен ресімделіп, оған сызбалық схема қоса беріледі.

	
	
	1. 5.Жерге орналастыру жобасының мәтіндік бөлігі мыналарды қамтиды:
1. 1.жер учаскесін бөлу актісі, оған жер учаскесінің жобалық шекараларының схемасы қоса беріледі;
1. 2.жер комиссиясының қорытындысы және мәлімделген нысаналы мақсатына сәйкес жер учаскесін бөлу мүмкіндігі туралы қорытынды;
1. 3.жаңа жер учаскесін қалыптастыру немесе оны ретке келтіру кезінде қабылданатын жобалық шешімдерді негіздеу үшін қажетті материалдар (құжаттар).

	
	
	6.Жерге орналастыру жобасының техникалық бөлігі түсіндірме жазбаны және жер учаскесінің орналасу жерінің жобалық схемасын қамтиды.
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	3-кезең. Жерге орналастыру жобасын қарау, келісу және бекіту
Жобаланатын жер учаскесінің орналасқан жерінің ЕЖКН-нің графикалық деректеріне сәйкестігіне жерге орналастыру жобасын қарау, келісу және бекіту;
Жерге орналастыру жобасын мемлекеттік органдарда және үшінші тұлғалармен, сондай-ақ жерге орналастыру және жер-кадастрлық жұмыстарды жүргізу барысында құқықтары мен заңды мүдделері қозғалатын мемлекеттік органдармен және іргелес жер учаскелерінің меншік иелерімен (жер пайдаланушылармен) келісу. Келісу хаттар (келісімдер) түрінде не жер учаскесінің жобалық схемасында мөрмен расталған қолтаңбалар арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретте мердігер жобаны барлық мүдделі тұлғалармен дербес келісуді қамтамасыз етеді;
Жерге орналастыру жобасын жер қатынастары саласындағы уәкілетті орган бекіткенге дейін Тапсырыс берушімен келісу;
Жерге орналастыру жобасын бекіту жер қатынастары саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен жүзеге асырылады;
Бекітілген жерге орналастыру жобасынан жер-кадастрлық құжаттамаға енгізілетін жер учаскелері туралы мәліметтердің қолданыстағы заңнамалық актілерге сәйкестігі мен дұрыстығын жобаны әзірлеуші қамтамасыз етеді.
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	4-кезең – жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығын беру туралы жергілікті атқарушы органдардың қаулыларын алу.
Уәкілетті мемлекеттік органнан жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын (мемлекеттік актіні) алу.
Жер учаскелерінің шекараларын жергілікті жерде белгілеу.
Жер учаскесін рәсімдеу жөніндегі материалдарды қалыптастыру: бір данасы Тапсырыс берушіге беріледі, екінші данасы жер кадастрлық ісін қалыптастыру үшін мемлекеттік жер кадастрына тапсырылады.
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	5-кезең – жерге орналастыру құжатын бекітуді сүйемелдеу;
Сәйкестендіру құжаттарын рәсімдеуді сүйемелдеу (мекенжай беру, жер учаскесін жалдау шарты, мемлекеттік жер актісі);
Мемлекеттік тіркеуді сүйемелдеу.


Жер учаскесі Қарақия ауданындағы елді мекенде орналасқан:
1. Аққұдық кенті
Қосымша шарттар мен талаптар
1. Жұмыстарды орындау мерзімі
Жұмыстарды орындау мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күнді құрайды.
Жұмыстардың жекелеген кезеңдерін орындау мерзімдері Тапсырыс берушімен келісілген күнтізбелік жоспармен айқындалады.
2. Жұмыстардың нәтижесі
Жұмыстарды орындау нәтижесінде мыналар ұсынылады:
– бекітілген жерге орналастыру жобасы;
– жер учаскесінің шекараларын жергілікті жерде белгілеу актісі;
– белгіленген шекаралық белгілер;
– жер учаскесіне арналған сәйкестендіру құжаты (мемлекеттік акт);
– уәкілетті мемлекеттік органдардың келісімдері мен қорытындыларының толық жинағы.
3. Орындаушыға қойылатын талаптар
Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жерге орналастыру және геодезиялық жұмыстарды жүзеге асыруға қолданыстағы лицензияға ие болуы тиіс.
4. Құжаттама даналарының саны
Жерге орналастыру жобасы:
– 1 (бір) дана – Тапсырыс берушіге;
– 1 (бір) дана – мемлекеттік жер кадастры органдарына;
– қажет болған жағдайда – электрондық форматта (PDF) ұсынылады.
5. Тараптардың жауапкершілігі
Орындаушы жерге орналастыру құжаттамасында қамтылған мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.
6. Нормативтік-құқықтық негіз
Жұмыстар Қазақстан Республикасының Жер кодексіне, Қазақстан Республикасының «Жерге орналастыру туралы» Заңына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес орындалады.











Техническая спецификация
закупаемых товаров работ услуг.

 Адрес Заказчика: город Актау ,1 микрорайон,здание №1 , Филиал РГП «Казгидромет» по Мангистауской области.
Предмет работ: Раздел земельного участка расположенный: Мангистауская область, Каракиянский район, поселок Аккудук.
Разработка землеустроительного проекта, определение границ и установка межевых знаков, а также подготовка идентификационных документов на земельные участки общей площадью 0,25 га.
Расположенный земельный участок в населенном пункте поселок Аккудык  Каракиянский района .
	1
	Стадии проектирования
	1 этап - определение границ  и установка межевых знаков  при закреплении границ земельного участка. Работа  осуществляться строго в присутствий Заказчика. АКТ приема-передачи межевых знаков дополнительно с фото отчетом.
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	2 этап-. разработка землеустроительного проекта предусмотреть осуществление следующих мероприятий
 1)получение от местных исполнительных органов разрешение на использование земельных участков для проведения землеустроительных и геодезических работ,
 2) заявление на разработку зем проекта,
3) подготовительные работы, 
4) разработка землеустроительного  проекта, 
5) формирование землеустроительного проекта, 
6) утверждение землеустроительного проекта,
7)исполнение землеустроительного проекта.
 В составе подготовительных работ произвести подбор планово-картографических материалов, сбор и изучение сведений о зем участках содержащихся в государственном земельном кадастре, землеустроительной, градостроительной, геодизической и картографической документации.

	
	
	2. в землеустроительном проекте определить площадь предоставляемого (изменяемого) земельного участка, его границы и местоположение, посторонние и собственники или землепользователи смежных земельных участков, а также обременения и сервитуты.

	
	
	3. при проведении топографических работ при отсутсвии топокарт и при обнаружений существенных изменений ситуации на обследуемом земельном участке съемку производить с использованием геодезического оборудования.

	
	
	4. результаты полевого обследования земельнного участка оформляется актом полевого обследования с изготовлением схематического чертежа.

	
	
	5. текстовая часть землеустроительного проекта включает:
1) акт раздела земельного участка с приложением проектных границ земельного участка –схема,
2) заключение земельной комиссии и возможности раздела земельного участка по заявленному целевому назначению,
3)материалы (документы) необходимые для обоснования принимаемых проектных решениий при образованиии нового земельного участка или его упорядочения,

	
	
	6.Техническую часть земелеустроительного проекта включает пояснительную записку, проектную схему месторасположения земельного участка
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	3 этап рассмотрение, согласование  и утверждение  землеустроительно проекта на соответствие месторасположения проектируемого земельного участка графическим данным ЕГКН;
Согласование землеустроительного проекта в государственных органах и у третьих лиц, государственных органов и собственников (землепользователей) смежных земельных участков права и законные интересы котороых затронуты при проведении земельно-кадасстровых и землеустроительных работ , предоставляются виде писем (соглашений) либо подписей, заверенных печатью на схеме проекта земельного участка при этом подрядчик обеспечивает согласование проекта самостоятельно со всеми заинтеренсованными лицами;
До утверждения землеустроительного проекта уполномоченным органом по земельным отношениям, согласовать с Заказчиком;
Утверждение землеустроительного проекта осуществляется приказом уполномоченного органа по земельным отношениям;
Достоверенность  сведений о земельных участках , включаемых в земельно-кадастровую документацию из утвержденного земелеустроительного проекта, в соответствий действующими законодательными актами обеспечивает разработчик.
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	4 этап –получить Постановления от местных исполнительных органов о предоставлении прав на земельный участок, на праве постоянного землепользования.  Получить в уполномоченном государственном органе идентификационный документ (гос акт) на земельный участок. 
Установить границы земельных участков в натуре. Сформировать материалы по оформлению земельного участка один экземпляр Заказчику, второй экземпляр передается государственный земельный кадастр для формирования земельного кадастрового дела.
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	5 этап - Сопровождение утверждении землеустроительного документа;
Сопровождение идентификационнных документов (присвоение адреса, договор об аренде на зу, гос атк);
Сопровождение государственной регистраций.


Земельный участок расположен в населённом пункте Каракиянского района:
1.  поселок Аккудык
Дополнительные условия и требования
1. Сроки выполнения работ
Срок выполнения работ составляет 20 календарных дней с момента подписания договора.
Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом, согласованным с Заказчиком.
2. Результат работ
Результатом выполнения работ является:
– утверждённый землеустроительный проект;
– акт выноса границ земельного участка в натуру;
– установленные межевые знаки;
– идентификационный документ (государственный акт) на земельный участок;
– комплект согласований и заключений уполномоченных государственных органов.
3. Требования к исполнителю
Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление землеустроительных и геодезических работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4. Количество экземпляров документации
Землеустроительный проект предоставляется:
– 1 (один) экземпляр – Заказчику;
– 1 (один) экземпляр – в органы государственного земельного кадастра;
– при необходимости – в электронном формате (PDF).
5. Ответственность сторон
Исполнитель несёт ответственность за достоверность и корректность сведений, содержащихся в землеустроительной документации, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6. Нормативно-правовое основание
Работы выполняются в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О землеустройстве», а также иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.
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