ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Электр желілері мен электр жабдықтарын ревизиялау, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және анықталған ақауларды жою бойынша қызметтер көрсету
1. Қызметтің атауы
Электр желілері мен электр жабдықтарын кешенді тексеру, ревизиялау, диагностикалау, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, электр монтаждау жұмыстарын орындау және анықталған ақауларды жою бойынша қызметтер.
2. Қызмет көрсету объектісі
Мекенжайы: Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, М.Өзтүрік көшесі №13, «Алпамыс батыр атындағы №8 жалпы орта мектеп» ғимараты.
Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасы: Сеитова Газиза Алайдаровна
Байланыс телефоны: 8-701-760-95-79
3. Қызмет көрсетудің мақсаты
Қызмет көрсетудің мақсаты — объектінің электр желілері мен электр жабдықтарының техникалық жай-күйін анықтау, олардың сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету, анықталған ақауларды жою, электр желілерінің жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру және электр жабдықтарын одан әрі қауіпсіз пайдалануға дайындау.
Қызметтер объектінің нақты техникалық жағдайын ескере отырып, электр желілері мен жабдықтарының барлық қолжетімді элементтерін тексеруді және анықталған ақауларды жоюға бағытталған жұмыстарды қамтуы тиіс.
4. Қызметтердің негізгі көлемі
Орындаушы қызметтерді толық көлемде және сапалы орындауға міндетті.
4.1. Электр желілерін тексеру және диагностикалау
Қызмет құрамына:
· электр желілерінің жалпы техникалық жағдайын тексеру;
· электр желілерін визуалды қарап-тексеру;
· кабельдік желілердің жағдайын тексеру;
· электр сымдарының жағдайын тексеру;
· электр тізбектеріндегі ақауларды анықтау;
· электр желілеріндегі үзілістерді анықтау;
· қысқа тұйықталу белгілерін анықтау;
· өткізгіштердің және кабельдердің механикалық зақымдануын анықтау;
· электр қосылыстарының жағдайын тексеру;
· әлсіз, босап кеткен және сенімсіз контактілерді анықтау;
· электр сымдарының қосылу орындарын тексеру;
· клеммалық және бұрандалы қосылыстарды тексеру;
· қажет болған жағдайда электр параметрлерін өлшеу;
· анықталған ақаулардың сипатын және орналасқан жерін анықтау.
4.2. Электр қалқандарын ревизиялау және жөндеу
Орындаушы:
· электр қалқандарының жалпы техникалық жағдайын тексеруге;
· электр қалқандарының ішкі бөліктерін тексеруге;
· автоматты ажыратқыштарды тексеруге;
· қорғаныс аппараттарының жағдайын тексеруге;
· кабельдер мен өткізгіштердің қосылу орындарын тексеруге;
· клеммалық қосылыстарды тексеруге;
· әлсіз қосылыстарды тартуға;
· қызып кету белгілерін анықтауға;
· күйген, балқыған немесе зақымдалған элементтерді анықтауға;
· анықталған ақауларды жоюға;
· техникалық жарамсыз элементтерді ауыстыруға;
· электр қалқандарының қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге міндетті.
4.3. Автоматты ажыратқыштар мен қорғаныс құрылғылары
Қызмет көрсету кезінде:
· автоматты ажыратқыштардың техникалық жағдайы тексеріледі;
· номиналдық параметрлерінің сәйкестігі тексеріледі;
· электр қосылыстарының сенімділігі тексеріледі;
· бекіту жағдайы тексеріледі;
· ақаулы автоматты ажыратқыштар ауыстырылады;
· қорғаныс құрылғыларының жұмыс қабілеттілігі тексеріледі.
4.4. Розеткалар мен ажыратқыштар
Қызмет құрамына:
· розеткаларды тексеру;
· розеткалардың бекітілуін тексеру;
· электр контактілерін тексеру;
· қызу және зақымдану белгілерін анықтау;
· ақаулы розеткаларды жөндеу немесе ауыстыру;
· ажыратқыштарды тексеру;
· ақаулы ажыратқыштарды жөндеу немесе ауыстыру;
· электр сымдарының қосылу орындарын тексеру;
· қажет болған жағдайда электр қосылыстарын қалпына келтіру кіреді.
4.5. Жарықтандыру жүйесі
Орындаушы:
· жарықтандыру желілерін тексеруге;
· жарықтандыру құрылғыларының жұмыс қабілеттілігін тексеруге;
· жарықтандыру желілеріндегі ақауларды анықтауға;
· жарықтандыру құрылғыларының электр қосылыстарын тексеруге;
· ақаулы элементтерді ауыстыруға;
· электр сымдарының ақаулы учаскелерін қалпына келтіруге міндетті.
4.6. Электр сымдары мен кабель желілерін жөндеу
Қажет болған жағдайда:
· зақымдалған кабель учаскелерін анықтау;
· электр сымдарын қалпына келтіру;
· жекелеген кабель учаскелерін ауыстыру;
· кабель желілерін төсеу;
· кабельдерді бекіту;
· кабельдік арналарды орнату;
· электр сымдарының қосылу орындарын қалпына келтіру;
· электр тізбектеріндегі үзілістерді жою;
· электр желілерінің жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі.
5. Пайдаланылатын негізгі материалдар мен тауарлар
Қызмет көрсету барысында төмендегі электротехникалық материалдар мен тауарларды пайдалану көзделеді:

	№
	Тауардың атауы
	Техникалық сипаттамасы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	СИП кабель
	4×16 мм²
	м
	150 

	2
	СИП кабель
	4×50 мм²
	м
	70

	3
	Электр қалқаны
	Электр аппараттары мен қорғаныс құрылғыларын орналастыруға арналған
	дана
	2

	4
	Электрлік жәшік
	Электр желілеріндегі жабдықтар мен қосылыстарды орналастыруға арналған
	дана
	2

	5
	ВВГ кабель
	3×2,5 мм²
	м
	500

	6
	Автоматты ажыратқыш
	3 фазалы, 40 А
	дана
	5

	7
	Автоматты ажыратқыш
	3 фазалы, 160 А
	дана
	3

	8
	Автоматты ажыратқыш
	1 фазалы, 25 А
	дана
	30

	9
	Кабельдік арна
	25×16 мм
	м
	50

	10
	Кабельдік ұштық
	50 мм² қимаға арналған
	дана
	8

	11
	Кабельдік ұштық
	16 мм² қимаға арналған
	дана
	32

	12
	Ұсақ электр монтаждау материалдары
	Клеммалар, оқшаулағыш материалдар, стяжкалар, бекіту элементтері және басқа да ұсақ материалдар
	жиынтық
	1



5.1. Материалдармен қамтамасыз ету талаптары
1. Осы техникалық сипаттамада көрсетілген қызметтерді орындауға қажетті барлық негізгі материалдар, электротехникалық тауарлар, бұйымдар және ауыстырылатын элементтер Орындаушының есебінен қамтамасыз етіледі.
2. Орындаушы қызмет көрсету үшін қажетті материалдарды өз күшімен сатып алуға, объектіге жеткізуге және жұмыс барысында пайдалануға міндетті.
5.2. Материалдарға қойылатын талаптар
Пайдаланылатын барлық материалдар мен электротехникалық бұйымдар:
· жаңа және пайдаланылмаған;
· техникалық жарамды;
· тиісті мақсатта пайдалануға жарамды;
· электр желілерінің параметрлеріне сәйкес;
· қауіпсіздік талаптарына сәйкес;
· монтаждау және пайдалану талаптарына сай болуы тиіс.
Материалдардың техникалық сипаттамалары объектідегі нақты электр желілерінің параметрлеріне сәйкес келуі қажет.
5.3. Материалдардың нақты пайдаланылуы
Жоғарыда көрсетілген көлемдер қызмет көрсету кезінде пайдалануға арналған материалдардың жоспарланған көлемін білдіреді.
Материалдарды нақты пайдалану объектінің техникалық жағдайына және орындалатын жұмыстардың нақты көлеміне сәйкес жүзеге асырылады.
Қосымша материалдар немесе тауарлар қажеттілігі туындаған жағдайда оларды пайдалану Тапсырыс берушімен алдын ала келісілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады.
6. Орындаушы ұсынатын құралдар мен жабдықтар
Қызметті орындау үшін қажетті барлық құрал-саймандарды, өлшеу аспаптарын, монтаждық жабдықтарды және жеке қорғаныс құралдарын Орындаушы өзі қамтамасыз етеді.
Оның ішінде:
· кәсіби электромонтаждық құралдар жиынтығы;
· оқшауланған тұтқалары бар құралдар;
· мультиметр;
· кернеу өлшегіш аспаптар;
· электр параметрлерін өлшеу және бақылау аспаптары;
· кабельдерді кесуге арналған құралдар;
· кабельдерді дайындауға арналған құралдар;
· клеммалық қосылыстарды тартуға арналған құралдар;
· бұрғылау және монтаждау құралдары;
· баспалдақтар;
· монтаждық құрал-саймандар;
· диэлектрлік қолғаптар;
· диэлектрлік кілемшелер;
· қорғаныш каскалары;
· қорғаныш көзілдіріктері;
· арнайы жұмыс киімдері;
· қауіпсіздік белгілері мен қоршау құралдары;
· қызметті орындауға қажетті басқа да құралдар мен жабдықтар.
Орындаушының қызметті орындауы үшін қажетті барлық құрал-саймандары, өлшеу аспаптары, монтаждық жабдықтары, жеке қорғаныс құралдары және қосалқы құралдары қызмет көрсету құнына енгізіледі және Тапсырыс беруші тарапынан бөлек төленбейді.
Орындаушы аталған құралдар мен жабдықтарды объектіге өз күшімен жеткізеді және жұмыс аяқталғаннан кейін алып кетеді.
7. Ұсақ шығыс материалдары 
Қызметті орындау үшін қажетті ұсақ шығыс материалдарына:
· оқшаулағыш таспа;
· клеммалар;
· кабельдік стяжкалар;
· бекіту элементтері;
· бұрандалар;
· дюбельдер;
· маркерлер;
· кабельдерді белгілеу элементтері;
· монтаждық ұсақ материалдар;
· басқа да ұсақ шығыс материалдары жатады.
Қызметті орындау барысында қажетті ұсақ шығыс және монтаждық материалдар қызметтің жалпы құнының құрамында қарастырылады және олар үшін бөлек ақы алынбайды.
8. Қызметті орындау тәртібі
Қызметтер келесі кезеңдер бойынша орындалады:
1-кезең. Объектіге шығу
Орындаушының білікті мамандары Тапсырыс берушінің объектісіне міндетті түрде шығады.
2-кезең. Бастапқы тексеру
Электр желілері мен электр жабдықтарының нақты техникалық жағдайы тексеріледі.
3-кезең. Ақауларды анықтау
Электр желілеріндегі, электр қалқандарындағы, кабельдердегі, розеткалардағы, ажыратқыштардағы және жарықтандыру жүйесіндегі ақаулар анықталады.
4-кезең. Жөндеу
Анықталған ақауларды жою, электр желілерін қалпына келтіру және қажетті электр монтаждау жұмыстары орындалады.
5-кезең. Материалдарды ауыстыру
Техникалық жарамсыз немесе зақымдалған элементтер қажеттілігіне қарай ауыстырылады.
6-кезең. Қорытынды тексеру
Жөндеу аяқталғаннан кейін электр желілері мен электр жабдықтарының жұмыс қабілеттілігі тексеріледі.
7-кезең. Нәтижені тапсыру
Орындалған жұмыстардың нәтижесі Тапсырыс берушіге ұсынылады және қабылдау құжаттары рәсімделеді.
9. Электр қауіпсіздігі талаптары
Орындаушы жұмыстарды орындау кезінде қолданыстағы электр қауіпсіздігі талаптарын сақтауға міндетті.
Орындаушы:
· тиісті біліктілігі бар мамандарды пайдалануға;
· электр қауіпсіздігі бойынша тиісті рұқсаты бар персоналды жұмысқа тартуға;
· жарамды құралдарды пайдалануға;
· жеке қорғаныс құралдарын қолдануға;
· жұмыс орнын қауіпсіз ұйымдастыруға;
· электр тогының соғу қаупін болдырмауға бағытталған шараларды қабылдауға;
· жұмыс жүргізілетін аймақтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;
· бөгде адамдардың қауіпті аймаққа кіруіне жол бермеуге;
· жұмыстар аяқталғаннан кейін объектіні қауіпсіз пайдалануға жарамды күйге келтіруге міндетті.
10. Орындаушы персоналына қойылатын талаптар
Жұмыстарды орындауға:
· электротехникалық жұмыстарды орындауға тиісті білімі мен біліктілігі бар;
· жұмыс сипатына сәйкес электр қауіпсіздігі бойынша қажетті рұқсаты/тобы бар;
· электр жабдықтарымен жұмыс істеу тәжірибесі бар;
· қауіпсіздік талаптарын білетін мамандар жіберіледі.
Орындаушы персоналдың қауіпсіздік талаптарын сақтауына толық жауап береді.
11. Сапа талаптары
Орындалған жұмыстар:
· толық көлемде;
· сапалы;
· қауіпсіз;
· кәсіби түрде;
· электр жабдықтарының техникалық ерекшеліктеріне сәйкес;
· электр желілерінің сенімді жұмысын қамтамасыз ететін деңгейде орындалуы тиіс.
Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін электр желілері мен жабдықтары қауіпсіз пайдалануға жарамды жұмыс жағдайында болуы тиіс.
12. Өлшеу және қорытынды тексеру
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы:
· электр желілерінің жұмыс қабілеттілігін;
· электр жабдықтарының жұмысын;
· электр қосылыстарының сенімділігін;
· автоматты ажыратқыштардың жағдайын;
· жөнделген және ауыстырылған элементтердің жұмысын тексеруге тиіс.
Қажет болған жағдайда электр параметрлеріне бақылау өлшемдері жүргізіледі.
13. Қызмет көрсету мерзімі
Қызметтерді орындау мерзімі:
15 (он бес) күнтізбелік күннен аспайды.
Жұмыстардың нақты басталу мерзімі шарттың талаптарына және Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс кестесіне сәйкес белгіленеді.
14. Кепілдік міндеттемелері
Орындалған жөндеу және монтаждау жұмыстарына кемінде 1 (бір) жыл кепілдік беріледі.
Кепілдік мерзімі орындалған жұмыстарды Тапсырыс беруші қабылдаған күннен бастап есептеледі.
15. Жұмыстарды қабылдау талаптары
Орындалған жұмыстарды қабылдау кезінде мыналар тексеріледі:
· барлық анықталған ақаулардың жойылуы;
· электр желілерінің жұмыс қабілеттілігі;
· электр жабдықтарының жұмыс қабілеттілігі;
· электр қалқандарының жағдайы;
· автоматты ажыратқыштардың жағдайы;
· розеткалар мен ажыратқыштардың жұмыс істеуі;
· жарықтандыру жүйесінің жұмыс істеуі;
· ауыстырылған кабельдер мен электр элементтерінің дұрыс орнатылуы;
· электр қосылыстарының сенімділігі;
· жұмыстардың сапасы және толықтығы.
Жұмыстардың нәтижесі Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасында тиісті қабылдау құжаттарымен рәсімделеді.
16. Қосымша жұмыстарды орындау тәртібі
Осы техникалық сипаттамада көзделмеген қосымша жұмыстардың қажеттілігі анықталған жағдайда Орындаушы бұл туралы Тапсырыс берушіге хабарлауға міндетті.
Қосымша жұмыстар Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз орындалмайды.
Тапсырыс берушімен алдын ала келісілмеген жұмыстар мен материалдар үшін Тапсырыс берушіге төлем міндеттемесі жүктелмейді. 
17. Орындаушының міндеттері
Орындаушы:
· қызметтерді толық және сапалы орындауға;
· объектіге қажетті мамандардың шығуын қамтамасыз етуге;
· қажетті құрал-саймандар мен жабдықтарды өз есебінен жеткізуге;
· қажетті өлшеу аспаптарын пайдалануға;
· жеке қорғаныс құралдарын қамтамасыз етуге;
· электр қауіпсіздігі талаптарын сақтауға;
· Тапсырыс берушінің мүлкіне ұқыпты қарауға;
· жұмыс жүргізу кезінде ғимаратқа және инженерлік жүйелерге зиян келтірмеуге;
· жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыс орнын тәртіпке келтіруге;
· орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік беруге міндетті.
18. Тапсырыс берушінің талаптары
Тапсырыс беруші:
· объектіге кіруге қажетті жағдайларды қамтамасыз етеді;
· жұмыс жүргізуге қажетті қолжетімділікті қамтамасыз етеді;
· электр желілері мен жабдықтарына қатысты қажетті ақпаратты ұсынады;
· қажет болған жағдайда электр желілерін ажыратуға байланысты қауіпсіздік шараларын ұйымдастыруға қатысады;
· қосымша жұмыстар мен материалдарды келісу кезінде шешім қабылдайды.
19. Ерекше талаптар
1. Барлық жұмыстар Тапсырыс берушінің объектісінде орындалады.
2. Орындаушы мамандарының объектіге шығуы міндетті.
3. Қызметті орындау үшін қажетті кәсіби құралдар, өлшеу аспаптары, монтаждық жабдықтар және жеке қорғаныс құралдарын Орындаушы өзі қамтамасыз етеді.
4. Аталған құралдар мен жабдықтар үшін Тапсырыс берушіден бөлек ақы алынбайды.
5. Пайдаланылатын негізгі материалдар мен тауарлардың атауы, сипаттамасы, өлшем бірлігі және саны осы техникалық сипаттамада көрсетілген.
6. Материалдардың сапасы мен техникалық параметрлері электр желілерінің нақты сипаттамаларына сәйкес болуы тиіс.
7. Қосымша материалдар мен жұмыстар Тапсырыс берушімен алдын ала келісілген жағдайда ғана орындалады.
8. Орындаушы жұмыс барысында электр қауіпсіздігі талаптарын толық сақтауға міндетті.
9. Орындалған жұмыстарға кемінде 6 ай кепілдік беріледі.
Қызметтер Тапсырыс берушінің өтінімі негізінде көрсетіледі. Тапсырыс беруші өтінімді жіберген күннен бастап 16 күнтізбелік күн..












ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по ревизии, техническому обслуживанию, текущему ремонту электрических сетей и электрооборудования и устранению выявленных неисправностей
1. Наименование услуги
Услуги по комплексному обследованию, ревизии, диагностике, техническому обслуживанию, текущему ремонту, выполнению электромонтажных работ и устранению выявленных неисправностей электрических сетей и электрооборудования.
2. Объект оказания услуг
Адрес: Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай, улица М. Өзтүрік, №13, здание «Общеобразовательной школы №8 имени Алпамыс батыра».
Ответственное лицо Заказчика: Сеитова Газиза Алайдаровна
Контактный телефон: 8-701-760-95-79
3. Цель оказания услуг
Целью оказания услуг является определение технического состояния электрических сетей и электрооборудования объекта, обеспечение их надежной и безопасной эксплуатации, устранение выявленных неисправностей, восстановление работоспособности электрических сетей и подготовка электрооборудования к дальнейшей безопасной эксплуатации.
Услуги должны включать проверку всех доступных элементов электрических сетей и оборудования с учетом фактического технического состояния объекта, а также выполнение работ, направленных на устранение выявленных неисправностей.
4. Основной объем услуг
Исполнитель обязан выполнить услуги в полном объеме и качественно.
4.1. Проверка и диагностика электрических сетей
В состав услуг входит:
· проверка общего технического состояния электрических сетей;
· визуальный осмотр электрических сетей;
· проверка состояния кабельных сетей;
· проверка состояния электрических проводов;
· выявление неисправностей в электрических цепях;
· выявление обрывов в электрических сетях;
· выявление признаков короткого замыкания;
· выявление механических повреждений проводников и кабелей;
· проверка состояния электрических соединений;
· выявление слабых, ослабленных и ненадежных контактов;
· проверка мест соединения электрических проводов;
· проверка клеммных и винтовых соединений;
· при необходимости проведение измерений электрических параметров;
· определение характера и места расположения выявленных неисправностей.
4.2. Ревизия и ремонт электрических щитов
Исполнитель обязан:
· проверить общее техническое состояние электрических щитов;
· проверить внутренние части электрических щитов;
· проверить автоматические выключатели;
· проверить состояние защитных аппаратов;
· проверить места соединения кабелей и проводников;
· проверить клеммные соединения;
· подтянуть слабые соединения;
· выявить признаки перегрева;
· выявить сгоревшие, оплавленные или поврежденные элементы;
· устранить выявленные неисправности;
· заменить технически непригодные элементы;
· обеспечить безопасную эксплуатацию электрических щитов.
4.3. Автоматические выключатели и защитные устройства
При оказании услуг:
· проверяется техническое состояние автоматических выключателей;
· проверяется соответствие номинальных параметров;
· проверяется надежность электрических соединений;
· проверяется состояние крепления;
· неисправные автоматические выключатели заменяются;
· проверяется работоспособность защитных устройств.
4.4. Розетки и выключатели
В состав услуг входит:
· проверка розеток;
· проверка крепления розеток;
· проверка электрических контактов;
· выявление признаков нагрева и повреждения;
· ремонт или замена неисправных розеток;
· проверка выключателей;
· ремонт или замена неисправных выключателей;
· проверка мест соединения электрических проводов;
· при необходимости восстановление электрических соединений.
4.5. Система освещения
Исполнитель обязан:
· проверить сети освещения;
· проверить работоспособность осветительных устройств;
· выявить неисправности в сетях освещения;
· проверить электрические соединения осветительных устройств;
· заменить неисправные элементы;
· восстановить неисправные участки электрических проводов.
4.6. Ремонт электрических проводов и кабельных сетей
При необходимости выполняются следующие работы:
· определение поврежденных участков кабеля;
· восстановление электрических проводов;
· замена отдельных участков кабеля;
· прокладка кабельных сетей;
· крепление кабелей;
· установка кабельных каналов;
· восстановление мест соединения электрических проводов;
· устранение обрывов в электрических цепях;
· восстановление работоспособности электрических сетей.
5. Основные используемые материалы и товары
В процессе оказания услуг предусматривается использование следующих электротехнических материалов и товаров:
	
	№
	Наименование товара
	Техническая характеристика
	Единица измерения
	Количество

	1
	Кабель СИП
	4×16 мм²
	м
	150

	2
	Кабель СИП
	4×50 мм²
	м
	70

	3
	Электрический щит
	Предназначен для размещения электрических аппаратов и защитных устройств
	шт.
	2

	4
	Электрический бокс
	Предназначен для размещения оборудования и соединений в электрических сетях
	шт.
	2

	5
	Кабель ВВГ
	3×2,5 мм²
	м
	500

	6
	Автоматический выключатель
	3-фазный, 40 А
	шт.
	5

	7
	Автоматический выключатель
	3-фазный, 160 А
	шт.
	3

	8
	Автоматический выключатель
	1-фазный, 25 А
	шт.
	30

	9
	Кабельный канал
	25×16 мм
	м
	50

	10
	Кабельный наконечник
	Для сечения 50 мм²
	шт.
	8

	11
	Кабельный наконечник
	Для сечения 16 мм²
	шт.
	32

	12
	Мелкие электромонтажные материалы
	Клеммы, изоляционные материалы, стяжки, крепежные элементы и другие мелкие материалы
	комплект
	1


	
	5.1. Требования по обеспечению материалами
1. Все основные материалы, электротехнические товары, изделия и заменяемые элементы, необходимые для выполнения услуг, указанных в настоящей технической спецификации, обеспечиваются за счет Исполнителя.
2. Исполнитель обязан самостоятельно приобрести необходимые для оказания услуг материалы, доставить их на объект и использовать в процессе выполнения работ.
5.2. Требования к материалам
Все используемые материалы и электротехнические изделия должны быть:
· новыми и не бывшими в употреблении;
· технически исправными;
· пригодными для использования по соответствующему назначению;
· соответствующими параметрам электрических сетей;
· соответствующими требованиям безопасности;
· соответствующими требованиям монтажа и эксплуатации.
Технические характеристики материалов должны соответствовать фактическим параметрам электрических сетей на объекте.
5.3. Фактическое использование материалов
Указанные выше объемы представляют собой планируемые объемы материалов, предназначенных для использования при оказании услуг.
Фактическое использование материалов осуществляется в соответствии с техническим состоянием объекта и фактическим объемом выполняемых работ.
В случае возникновения необходимости в дополнительных материалах или товарах их использование допускается только после предварительного согласования с Заказчиком.
6. Инструменты и оборудование, предоставляемые Исполнителем
Все необходимые для выполнения услуг инструменты, измерительные приборы, монтажное оборудование и средства индивидуальной защиты Исполнитель обеспечивает самостоятельно.
В том числе:
· комплект профессионального электромонтажного инструмента;
· инструменты с изолированными рукоятками;
· мультиметр;
· приборы для измерения напряжения;
· приборы для измерения и контроля электрических параметров;
· инструменты для резки кабелей;
· инструменты для подготовки кабелей;
· инструменты для затяжки клеммных соединений;
· инструменты для сверления и монтажа;
· лестницы;
· монтажные инструменты и приспособления;
· диэлектрические перчатки;
· диэлектрические коврики;
· защитные каски;
· защитные очки;
· специальная рабочая одежда;
· знаки безопасности и ограждающие средства;
· иные инструменты и оборудование, необходимые для оказания услуг.
Все инструменты и оборудование, необходимые Исполнителю для выполнения услуг, измерительные приборы, монтажное оборудование, средства индивидуальной защиты и вспомогательные инструменты включаются в стоимость услуг и отдельно Заказчиком не оплачиваются.
Исполнитель самостоятельно доставляет указанные инструменты и оборудование на объект и вывозит их после завершения работ.
7. Мелкие расходные материалы
К мелким расходным материалам, необходимым для выполнения услуг, относятся:
· изоляционная лента;
· клеммы;
· кабельные стяжки;
· крепежные элементы;
· винты;
· дюбели;
· маркеры;
· элементы для маркировки кабелей;
· мелкие монтажные материалы;
· другие мелкие расходные материалы.
Необходимые в процессе выполнения услуг мелкие расходные и монтажные материалы включаются в общую стоимость услуг и отдельно не оплачиваются.
8. Порядок выполнения услуг
Услуги выполняются в следующие этапы:
1-й этап. Выезд на объект
Квалифицированные специалисты Исполнителя обязаны осуществить выезд на объект Заказчика.
2-й этап. Первоначальный осмотр
Проверяется фактическое техническое состояние электрических сетей и электрооборудования.
3-й этап. Выявление неисправностей
Выявляются неисправности в электрических сетях, электрических щитах, кабелях, розетках, выключателях и системе освещения.
4-й этап. Ремонт
Выполняются работы по устранению выявленных неисправностей, восстановлению электрических сетей и необходимые электромонтажные работы.
5-й этап. Замена материалов
Технически непригодные или поврежденные элементы заменяются по мере необходимости.
6-й этап. Заключительная проверка
После завершения ремонта проверяется работоспособность электрических сетей и электрооборудования.
7-й этап. Сдача результата
Результаты выполненных работ предоставляются Заказчику и оформляются приемочные документы.
9. Требования электробезопасности
При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать действующие требования электробезопасности.
Исполнитель обязан:
· использовать специалистов, имеющих соответствующую квалификацию;
· привлекать к работам персонал, имеющий соответствующий допуск/группу по электробезопасности;
· использовать исправные инструменты;
· применять средства индивидуальной защиты;
· организовать безопасное рабочее место;
· принимать меры, направленные на предотвращение риска поражения электрическим током;
· обеспечивать безопасность зоны проведения работ;
· не допускать посторонних лиц в опасную зону;
· после завершения работ привести объект в состояние, пригодное для безопасной эксплуатации.
10. Требования к персоналу Исполнителя
К выполнению работ допускаются специалисты:
· имеющие соответствующее образование и квалификацию для выполнения электротехнических работ;
· имеющие необходимый допуск/группу по электробезопасности в соответствии с характером выполняемых работ;
· имеющие опыт работы с электрооборудованием;
· знающие требования безопасности.
Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований безопасности своим персоналом.
11. Требования к качеству
Выполненные работы должны быть:
· выполнены в полном объеме;
· качественными;
· безопасными;
· выполненными профессионально;
· соответствующими техническим характеристикам электрооборудования;
· обеспечивающими надежную работу электрических сетей.
После завершения ремонтных работ электрические сети и оборудование должны находиться в рабочем состоянии, пригодном для безопасной эксплуатации.
12. Измерения и заключительная проверка
После завершения работ Исполнитель обязан проверить:
· работоспособность электрических сетей;
· работу электрооборудования;
· надежность электрических соединений;
· состояние автоматических выключателей;
· работу отремонтированных и замененных элементов.
При необходимости проводятся контрольные измерения электрических параметров.
13. Срок оказания услуг
Срок выполнения услуг:
не более 15 (пятнадцати) календарных дней.
Фактический срок начала работ определяется в соответствии с условиями договора и графиком работ, согласованным с Заказчиком.
14. Гарантийные обязательства
На выполненные ремонтные и монтажные работы предоставляется гарантия сроком не менее 1 (одного) года.
Гарантийный срок исчисляется со дня приемки выполненных работ Заказчиком.
15. Требования к приемке работ
При приемке выполненных работ проверяется:
· устранение всех выявленных неисправностей;
· работоспособность электрических сетей;
· работоспособность электрооборудования;
· состояние электрических щитов;
· состояние автоматических выключателей;
· работоспособность розеток и выключателей;
· работоспособность системы освещения;
· правильность установки замененных кабелей и электрических элементов;
· надежность электрических соединений;
· качество и полнота выполненных работ.
Результат выполненных работ оформляется соответствующими приемочными документами между Заказчиком и Исполнителем.
16. Порядок выполнения дополнительных работ
В случае выявления необходимости в дополнительных работах, не предусмотренных настоящей технической спецификацией, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика.
Дополнительные работы не выполняются без предварительного письменного согласования с Заказчиком.
За работы и материалы, не согласованные предварительно с Заказчиком, обязательства по оплате со стороны Заказчика не возникают.
17. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
· выполнить услуги в полном объеме и качественно;
· обеспечить выезд необходимых специалистов на объект;
· за свой счет доставить необходимые инструменты и оборудование;
· использовать необходимые измерительные приборы;
· обеспечить средствами индивидуальной защиты;
· соблюдать требования электробезопасности;
· бережно относиться к имуществу Заказчика;
· не допускать повреждения здания и инженерных систем при проведении работ;
· после завершения работ привести рабочее место в порядок;
· предоставить гарантию на качество выполненных работ.
18. Требования к Заказчику
Заказчик:
· обеспечивает условия, необходимые для доступа на объект;
· обеспечивает необходимый доступ к месту проведения работ;
· предоставляет необходимую информацию, касающуюся электрических сетей и оборудования;
· при необходимости принимает участие в организации мер безопасности, связанных с отключением электрических сетей;
· принимает решения при согласовании дополнительных работ и материалов.
19. Особые требования
1. Все работы выполняются на объекте Заказчика.
2. Выезд специалистов Исполнителя на объект является обязательным.
3. Профессиональные инструменты, измерительные приборы, монтажное оборудование и средства индивидуальной защиты, необходимые для оказания услуг, Исполнитель обеспечивает самостоятельно.
4. Отдельная плата за указанные инструменты и оборудование с Заказчика не взимается.
5. Наименование, характеристики, единица измерения и количество основных используемых материалов и товаров указаны в настоящей технической спецификации.
6. Качество и технические параметры материалов должны соответствовать фактическим характеристикам электрических сетей.
7. Дополнительные материалы и работы выполняются только при предварительном согласовании с Заказчиком.
8. Исполнитель обязан в полном объеме соблюдать требования электробезопасности в процессе выполнения работ.
9. На выполненные работы предоставляется гарантия сроком не менее 6 месяцев.
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