Техникалық сипаттама
Роликті (күндізгі/түні) қорапта ролл-шторларды жасау, түсі мен үлгісі Тапсырыс берушімен келісіледі.
Жеткізуші шартқа қол қойылғаннан күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде роликті жалюзилерді келісіп, өндіруге және орнатуға міндетті.

	Терезелердің шамамен өлшемдері
	Саны

	h=1,60*a=1.60
	15

	Итого:
	



h – биіктігі, а – ені
Сипаттама: 50%-дан астам күңгірттенген матадан жасалған көлденең жалюзи (100% полиэстер), карниз, айналмалы басқару жинағы, арқан және басқару тізбегі, ламельдердің төменгі бөлігін қосатын салмақтар мен шынжыр. Жарық өткізу қабілеті 40% - дан аспайды, құрғақ және дымқыл тазалауға ұшырауы мүмкін. Ультракүлгін сәулелерден қорғайды, құрамында формальдегидті шайырлар және басқа да зиянды түтіндер жоқ. Материал шаңға қарсы ерітіндіге малынған, күйіп кетпейді, күн сәулесінде деформацияланбайды. Бөлменің табиғи желдетілуіне кедергі келтірмейді. Жеткізу алдында үлгіні Тапсырыс берушімен келісу керек. Тапсырыс берушінің келісімі бойынша түсі мен моделі. Басқару механизмі-сенімді, тегіс жұмыс, серпіліссіз және кідіріссіз. Жұмыс Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті өкілі жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойғаннан кейін қабылданады.
Жалпы саны (15 терезе). Тапсырыстың жалпы сомасына матаның түрі мен матаның түсін сәйкестендіру үшін жеткізушінің маталарды жеке өлшеуі және жеке көрсетуі кіреді. Өлшеу үшін шебердің шығуы және Тапсырыс берушімен келісу міндетті.
Жұмыстың құнына өлшеу, жеткізу, бөлшектеу, монтаждау, орнату және кепілдік кіреді. Орындалған жұмыстарға, тауарларға және тетіктерге қызмет көрсетуге кепілдік-актіге қол қойылған күннен бастап 24 ай. Шарттары: жабдықтаушының есебінен орнату және шығын материалы; ақау болған жағдайда. Тапсырыс берушінің жұмыс режимі жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін (бес күндік). 
Жұмыс орны: Ұлытау облысы,  Ұлытау ауданы, Қоскөл ауылы Сатпаев көшесі,16/1
Жеткізілген қызметте ақаулар анықталған жағдайда, қабылданбаған қызметті техникалық ерекшелікке сәйкес, Жеткізуші Тапсырыс берушінің қосымша шығындарынсыз 3 күнтізбелік күн ішінде ауыстырады (ауыстыруға байланысты көлік шығындары Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады).


Техническая спецификация
Работы по изготовлению ролл-штор «день-ночь» в коробе, крепления усиленные металлические, цвет согласовать с Заказчиком, ткань согласовать с Заказчиком.
Поставщик должен согласовать, изготовить и установить ролл-шторы в  течении 16 календарных дней с момента подписания договора. 

	Примерные размеры окон, мм
	Кол-во окон

	h=1.60*a=1.60
	15

	Итого:
	


h – высота, а – ширина 
[bookmark: _GoBack]Описание: жалюзи горизонтальные состоящие из ткани более 50% затемнения (полиэстер 100%), карниза, поворотного механизма управления в сборе, веревки и цепочки управления, грузиков и цепочки соединения нижней части ламелей. Свето-пропускная способность не более 40%, может подвергаться сухой и влажной чистке. Защищает от UV лучей, не содержит формальдегидных смол и других вредных испарений. Материал пропитан пылеотталкивающим раствором, не выгорает, не деформируется на солнце. Не мешает естественной вентиляции помещения. Перед поставкой образец согласовать с Заказчиком. Цвет и модель по согласованию с Заказчиком. Механизм управления - надежный, плавная работа, без рывков и задержек. Работа принимается после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем акта приема-сдачи работ.
Общее количество (15 окон). В общую сумму заказа входит личный замер и личный показ тканей Поставщиком для согласования вида ткани и цвета ткани. Выезд мастера для замеров и согласование с Заказчиком обязателен.
В стоимость работ входит замер, доставка, демонтаж, монтаж, установка и гарантия. Гарантия на выполненные работы, товар и обслуживание механизмов – 24 месяцев со дня подписания акта. Условия: установка и расходный материал за счет поставщика; в случае брака. Все сопутствующие расходы, необходимые для выполнения работ, за счет Поставщика. Режим работы заказчика с 9.00 до 18.30 в рабочие дни (пятидневка). 
 Место оказания работы: область Ұлытау, Ұлытауский район с.Косколь, ул.Сатпаева,16/1.
В случае выявления дефектов поставленной услуги Поставщик заменяет забракованный услуг в строгом соответствии с технической спецификацией без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика в течении 3 календарных дней (транспортные расходы, связанные с заменой, осуществляются силами и за счет Поставщика). 

