
Приложение 2
Техническая спецификация

Текущий ремонт кабинета председателя маслихата и специалистов              ГУ «Аппарата Кербулакского районного маслихата» по улице                                  Б. Момышулы,10 зд 2 районного акимата, село Сарыозек, Кербулакский район, Область Жетісу. Выполнение работ с материалом поставщика, в сумму включены все расходы по выполнение работ. Работы должны быть выполнены надлежащим образом согласно в соответствии с технической спецификацией. Работа считается выполненной при полной сдачи ее Заказчику в чистовой отделке. 
Поставщик должен выполнить следующие виды работ:
1) Побелка потолка и стен 129,8 кв./м. Водоэмульсионной краской белого цвета до обеления, в случае разводов и некачественного обеления полос подтеков поставщик за свой счет устраняет до надлежащего состояния до обеления и ровности поверхности без дефектов;
2) Покраска радиатора батареи и труб до обеления, краска должна быть быстро сохнувшей, без запаха; 
3) В процессе работы обязательным условием является уборка и вывоз мусора после окончания всех работы поставщик должен проводить влажную уборку и сдать всех кабинетов в чистом виде.
       Все работы должны выполняться в строгом соответствии с правилами техники безопасности. Работы должны быть выполнены с соблюдением всех нормативно-правовых актов, в том числе строительных норм и правил Республики Казахстан. В случае не надлежащего качества или дефектов в выполненных работ Поставщик за свой счет устраняет дефекты, в сроки предусмотренные договором. Работа должна быть выполнено качественно.











2 қосымша


Техническая спецификация


Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек ауылы, Б. Момышұлы көшесі, 10, аудан әкімінің 2 ғимараты мекен-жайы бойынша "Кербұлақ аудандық мәслихатының аппараты" ММ-нің мәслихат төрағасының және аппарат қызметкерлерінің жұмыс кабинеттерін ағымдағы жөндеу. Өнім берушінің материалымен жұмыстарды орындау, жұмыстарды орындау бойынша барлық шығыстар сомаға енгізілген. Жұмыстар техникалық ерекшелікке сәйкес тиісті түрде орындалуы тиіс. Жұмыс Тапсырыс берушіге толық аяқталған кезде орындалды деп саналады. 
Жеткізуші келесі жұмыс түрлерін орындауы керек:
Жұмыстарды орындау:
1) 129,8 ш.м. болатын төбе мен қабырғаларды ағартылғанға дейін ақ түсті сулы эмульсиялы бояумен ақтау, ажыраған және ақау жолақтары сапасыз ағартылған жағдайда өнім беруші өз есебінен ағартылғанға дейін және беті тегіс болғанға дейін ақауларды өзі жояды;
2) Батарея радиаторын және трубалары ағартқанға дейін бояу, бояу тез құрғап, иіссіз болуы тиіс;
3) Жұмыс барысында және барлық жұмыс аяқталғаннан кейін қоқысты жинау және шығару міндетті шарт болып табылады. Сонымен қатар жұмыс соңында кабинеттерге дымқыл құрғақ жинау арқылы кабинеттерді таза күйінде өткізіп беру
       Барлық жұмыстар қауіпсіздік техникасы қағидаларына қатаң сәйкестікте орындалуы тиіс. Жұмыстар барлық нормативтiк-құқықтық актiлердi, оның iшiнде Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен ережелерiн сақтай отырып орындалуға тиiс. Орындалған жұмыстардың сапасы немесе ақаулары тиісінше болмаған жағдайда Өнім беруші шартта көзделген мерзімде өз есебінен ақауларды жояды. Жұмыс сапалы орындалуы тиіс.
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