
ТЕХНИЧЕСКАЯ  СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Техническое обслуживание служебного автотранспорта;
2. Замена моторного масла синтетическое 5W-30, стандарт API: SN служебного автотранспорта (Hyundai Tucson 2025 года) 2 раза в год. Замена масла производит специальная станция технического обслуживания. Замена моторного масла марки  производится вместе с масляным фильтром и воздушным фильтром за счет Поставщика;
3. Поставщик должен иметь сертификат на закуп масла, моторное масло и масляный фильтр должно подбираться строго по каталогу;
4. Замена воздушного фильтра производит специальная станция технического обслуживания. Замена  производится за счет Поставщика.
5. Комплекс автомобильного обслуживания включает, слив старого масла, замена масляного, воздушного фильтра и заливку нового моторного масла. 
6. Замена масла в автомобилях производится двумя способами – классический и вакуум.
7. Снятие защитного (металла) поддона, картера и обратного установки производится за счет Поставщика бесплатно при замене масла.
8. Автомобили Заказчика принимаются вне очереди по заявке Заказчика (в рабочее время). Все услуги должны проводиться с соблюдением всех норм правил техники безопасности, своевременно и качественно.
9.  В случае выявления заказчиком несоответствия (неполное, некачественное, несвоевременное) предоставлении услуг, поставщик за свой счет обязуется возместить все причиненные ущербы и устранить допущенные замечания.
10. Место оказания услуги: c.Шонжы.


          

























ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК


1. Қызметтік автокөліктерге техникалық қызмет көрсету;
2. Қызметтік автокөлікке (Hyundai Tucson 2025 жылғы) жылына 2 рет 5W-30 синтетикалық мотор майын (API стандарты: SN) ауыстыру. Май ауыстыру жұмыстары арнайы техникалық қызмет көрсету станциясында жүргізіледі. Мотор майын ауыстыру май сүзгісімен және ауа сүзгісімен бірге Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады;
3. Жеткізушіде майды сатып алуға арналған сертификат болуы тиіс. Мотор майы мен май сүзгісі автокөлік каталогына сәйкес қатаң түрде таңдалуы қажет;
4. Ауа сүзгісін ауыстыру арнайы техникалық қызмет көрсету станциясында жүргізіледі. Ауыстыру жұмыстары Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады;
5. Автокөлікке кешенді қызмет көрсету құрамына мыналар кіреді: ескі майды төгу, май сүзгісін және ауа сүзгісін ауыстыру, жаңа мотор майын құю;
6. Автомобильдердегі майды ауыстыру екі тәсілмен - классикалық және вакууммен жүргізіледі.
7. Қорғаныш (металл) табандығын, картерін және кері қондырғыны алу майды ауыстыру кезінде Өнім берушінің есебінен тегін жүргізіледі.
8. Тапсырыс берушінің автомобильдері Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кезектен тыс қабылданады (жұмыс уақытында). Барлық қызметтер техникалық қауіпсіздік ережелерінің барлық нормаларын сақтай отырып, уақтылы және сапалы жүргізілуі тиіс.
9. Тапсырыс беруші қызметтер көрсетудің сәйкессіздігін (толық емес, сапасыз, уақтылы емес) анықтаған жағдайда, өнім беруші барлық келтірілген залалды өз есебінен өтеуге және жіберілген ескертулерді жоюға міндеттенеді.
10. Қызмет көрсету орны: Шонжы а.




