



                                               Техническая спецификация
	Работа по  электричеству.  Подрядчик обязан выполнить всю необходимую работу по электричеству. Все необходимые детали должен предоставить поставщик. 
	  Требования к выполнению работ:
1. Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ),Правил пожарной безопасности Республики Казахстан действующих нормативных документов.
2. Все используемые материалы должны быть новыми, сертифицированными и соответствовать требованиям безопасности.
3. После  завершения работ, Подрядчик обязан убрать строительный мусор и привести место выполнения работ в надлежащее состояние.
4. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и безопасность проведения электромонтажных работ.

	№ 
п/п

	Наименование работ

	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабель. Демонтаж Кабель АВВГ, АВВГ-П 2x2.5 
	м
	500

	2. 
	Светильники с лампами накаливания. Смена (диодный) на высоте 9 метров
	шт.
	56

	3. 
	Ремонт со сменой автоматов.
	шт.

	4



Перечень материалов,указанный в технической спецификации, является ориентировачным и может быть уточнен в процессе выполнения работ в зависимости от фактического состояния электрических сетей и технической необходимости.
Поставщик самостоятельно определяет полный объем необходимых материалов,комплектующих и расходных материалов для качественного и безопасного выполнения работ в соответствии с требованиями нормотивных  документов Республики Казахстан.
                                                   





  Техникалық сипаттама 
 Электр жұмысы.  Мердігер барлық қажетті электр жұмыстарын орындауға міндетті. Барлық қажетті материалдарды жеткізуін  қамтамасыз етуі керек. 
 Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар: 
1. Жұмыстарды білікті мамандар электр қондырғыларын орнату қағидаларының (ПЭҚ),қолданыстағы нормативтік құжаттардың Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі қағидаларының талаптарын сақтай отырып орындауы тиіс. 
2. Қолданылатын барлық материалдар жаңа, сертификатталған және қауіпсіздік талаптарына сай болуы керек.
 3. Жұмыс аяқталғаннан кейін мердігер құрылыс қоқыстарын алып тастауға және жұмыс орындарын тиісті күйге келтіруге міндетті. 
4. Мердігер орындалған жұмыстардың сапасы мен электр Монтаждау жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігі үшін жауапты болады
	№

	                               Жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	        Саны

	1
	                                      2
	            3
	           4

	1.
	Кабель. Бөлшектеу жұмысы Кабель АВВГ, АВВГ-П 2x2.5 кабельді тарту
	            м
	500

	2.
	Қыздыру шамдары бар шамдар. Ауысым (диод) 9 метр биіктіктегі шамдарды ауыстыру.
	    шт.
	56

	3.
	Жылу автоматтарын ауыстыру арқылы жөндеу. 
	    шт.
	4



  Техникалық ерекшелікте көрсетілген материалдар тізбесі бағдарлы болып табылады және электр желілерінің нақты жай-күйіне және техникалық қажеттілікке байланысты жұмыстарды орындау процесінде нақтылануы мүмкін.
  Өнім беруші Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес жұмыстарды сапалы және қауіпсіз орындау үшін, қажетті материалдардың,жинақтаушы және шығыс материалдарының толық көлемін дербес айқындайды.

	


	
	
	



