Техникалық сипаттама
1. Жұмыстардың (қызметтердің) атауы
Жарма ауданының ҚІЖБ ғимараттың жылу жүйесін жөндеу. Орындаушы 1-ші және 2-ші қабаттардағы жылу жүйесіне арналған барлық компоненттерді қамтиды. 
Жұмыстардың мақсаты
Жұмыстың мақсаты- ғимараттың жылу жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін және үй-жайларда жылуды біркелкі бөдуді қамтамасыз ету. 
2. [bookmark: _GoBack]Жұмысты (қызметті) орындауға қойылатын талаптар
1. Материалдар мен құрамдас бөліктер жаңа және пайдалынбаған көрінетін ақауларсыз немесе зақымдарсыз болуы керек. 
2. құбырлар тығыз байланыстармен және құрылыс конструкцияларына сенімді бекітумен орнатылуы керек. 
3. Дәнекерлеу, монтаждау және бекіту жұмыстары қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормаларына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 
4. Орнатқаннан кейін жүйені ағып кетуге тексеру, анықталған ақауларды жою және жұмысқа қабілеттілікті тексеру қажет.
5. Жұмыс нәтижелерін және қажетті құжаттарды тапсырыс берушіге кейін тапсыра отырып, жұмыс жоғары деңгейде аяқталуы тиіс.

3. Жұмыс нәтижелеріне қойылатын талаптар
Жұмыстың нәтижесі орнатылған жылу жүйесі.
4. Кепілдік міндеттемелері
Мердігер шарт талаптарына, Қазақстан республикасы  заңнамасының талаптарына және белгіленген кепілдік міндеттемеріне сәйкес орындалған жұмыстардың  және жеткізілетін материалдардың сапасын қамтамасыз етеді. Бөлшектер мен материалдарға кепілдік 12 ай.






Техническая спецификация
1. Наименование и назначение работ
Выполнение работ по монтажу системы отопления здания Отдела по делам обороны  Жарминского района. В работу входит все комплектующие материалы для соединения системы отопления 1 и 2 этажа (стальные труб, запорно-регулирующей арматуры, соединительных элементов согласно техническим требованиям.
Цель работ — обеспечение надлежащего функционирования системы отопления здания и равномерного распределения тепла в помещениях.
2. Требования к выполнению работ
1. Материалы и комплектующие должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без видимых дефектов и повреждений.
2. Трубопроводы должны быть смонтированы с обеспечением герметичности соединений и надёжным креплением к строительным конструкциям.
3. Сварочные, монтажные и крепёжные работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности и действующих строительных норм Республики Казахстан.
4. После завершения монтажа необходимо провести испытание системы на герметичность, устранить выявленные дефекты и выполнить проверку работоспособности.
5. Работы должны быть выполнены качественно, с последующей передачей заказчику результата работ и необходимых документов.
3. Требования к результату работ
Результатом выполнения работ является смонтированная система отопления. 
4. Гарантийные обязательства
Подрядчик обеспечивает качество выполненных работ и поставленных материалов в соответствии с условиями договора, требованиями законодательства Республики Казахстан и установленными гарантийными обязательствами. Гарантия на комплектующие материалы и на выполненные работы 12  месяцев.

