ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на техническое обслуживание и ремонт автотранспортного средства

1. Наименование транспортного средства
Автомобиль ГАЗель Луидор-220Д8.
1.1. Общие требования
Поставщик обязан выполнить техническое обслуживание и ремонт транспортного средства в соответствии с его фактическим техническим состоянием, технологическими требованиями и рекомендациями завода-изготовителя.
При выполнении ремонтных работ Поставщик обязан использовать новые запасные части, комплектующие и расходные материалы, соответствующие техническим требованиям транспортного средства.
По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество и соответствие установленных запасных частей и материалов установленным требованиям.
Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с использованием необходимого оборудования и инструмента.
1.2. Дополнительные неисправности
В случае выявления в процессе диагностики или ремонта дополнительных неисправностей, не указанных в настоящей технической спецификации, Поставщик обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
Устранение дополнительных неисправностей осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком.
При необходимости допускается замена отдельных указанных в перечне работ на другие виды технического обслуживания или ремонта, обусловленные фактическим техническим состоянием транспортного средства, при условии обязательного согласования с Заказчиком.
Поставщик также обязан при необходимости предоставить иные виды услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля в пределах предмета договора.
1.3. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы и установленные запасные части должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
По завершении ремонта Поставщик обязан предоставить Заказчику акт выполненных работ, гарантийный талон либо иной документ, подтверждающий гарантийные обязательства, а также перечень выполненных работ и установленных запасных частей.
В случае выявления в течение гарантийного срока неисправностей, возникших вследствие ненадлежащего выполнения ремонтных работ либо установки некачественных запасных частей, Поставщик обязан устранить такие неисправности за свой счёт в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.
1.4. Обязательства Поставщика и материальная ответственность
Все расходы, связанные с выполнением ремонтных работ, включая запасные части, расходные материалы и сопутствующие работы, осуществляются в соответствии с условиями заключённого договора.
Поставщик несёт полную материальную ответственность за сохранность транспортного средства с момента его передачи на ремонт и до момента передачи Заказчику.
В случае повреждения транспортного средства либо иного имущества Заказчика по вине Поставщика последний обязан возместить причинённый материальный ущерб в полном объёме за счёт собственных средств.
Выявленные после ремонта неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения работ Поставщиком, устраняются Поставщиком за свой счёт.
1.5. Срок и порядок передачи транспортного средства
Передача транспортного средства Поставщику для проведения ремонтных работ осуществляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения договора.
Передача транспортного средства оформляется актом приёма-передачи, который подписывается обеими сторонами.
В акте приёма-передачи указываются техническое состояние автомобиля, наличие видимых повреждений, комплектация и иные необходимые сведения.
Поставщик обязан приступить к выполнению работ в сроки, согласованные с Заказчиком.
Все обязательства по договору должны быть исполнены не позднее 25 декабря 2026 года.
1.6. Место выполнения работ
Ремонтные работы должны выполняться на оборудованной станции технического обслуживания (СТО), расположенной на территории города Тараз.
СТО должна иметь необходимое оборудование, инструменты и условия для проведения соответствующих ремонтных работ.
СТО Поставщика должна осуществлять деятельность в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств не менее 3 (трёх) лет.
Поставщик обязан выполнять работы по ремонту автотранспортного средства Заказчика вне очереди, на основании предварительного двустороннего согласования с Заказчиком.
1.7. Технические требования
Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться в строгом соответствии с технологическими процессами, техническими требованиями и рекомендациями производителя транспортного средства.
Работы должны выполняться качественно и в полном объёме.
После завершения ремонта Поставщик обязан провести проверку технического состояния автомобиля и убедиться в исправности узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту.
По окончании работ Поставщик обязан предоставить Заказчику акт выполненных работ с указанием фактически выполненных работ, использованных запасных частей и материалов.
После завершения ремонта транспортное средство передаётся Заказчику по соответствующему акту.
1.8. Итоговые условия
Настоящая техническая спецификация предусматривает проведение технического обслуживания, диагностики и ремонта автомобиля ГАЗель Луидор-220Д8 с возможной заменой отдельных видов работ и запасных частей в зависимости от фактического технического состояния транспортного средства.
При выявлении дополнительных неисправностей Поставщик обязан уведомить Заказчика и согласовать необходимость их устранения до начала соответствующих дополнительных работ.
Все работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности, технических регламентов и правил эксплуатации автотранспортных средств.

ГАЗель Луидор-220Д8 автокөлік құралына техникалық
 қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі 
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

1. Көлік құралының атауы
ГАЗель Луидор-220Д8 автокөлігі.
1.1. Жалпы талаптар
Өнім беруші көлік құралының нақты техникалық жай-күйіне, технологиялық талаптарға және дайындаушы зауыттың ұсынымдарына сәйкес техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын орындауға міндетті.
Жөндеу жұмыстарын орындау кезінде өнім беруші көлік құралының техникалық талаптарына сәйкес келетін жаңа қосалқы бөлшектерді, жиынтықтаушы бұйымдар мен шығыс материалдарын пайдалануға міндетті.
Тапсырыс берушінің талабы бойынша өнім беруші орнатылған қосалқы бөлшектер мен материалдардың сапасы және белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
Барлық жұмыстар қажетті жабдықтар мен құрал-саймандарды пайдалана отырып, білікті мамандармен орындалуға тиіс.
1.2. Қосымша ақаулар
Диагностика немесе жөндеу барысында осы техникалық ерекшелікте көрсетілмеген қосымша ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші бұл туралы тапсырыс берушіге дереу хабарлауға міндетті.
Қосымша ақауларды жою жұмыстары тапсырыс берушімен алдын ала келісілгеннен кейін жүзеге асырылады.
Қажет болған жағдайда, көлік құралының нақты техникалық жай-күйін ескере отырып, тапсырыс берушінің міндетті келісімімен жұмыстар тізбесінде көрсетілген жекелеген жұмыстарды техникалық қызмет көрсетудің немесе жөндеудің басқа түрлерімен алмастыруға жол беріледі.
Сондай-ақ өнім беруші шарттың мәні шегінде қажет болған жағдайда автокөлікке техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің өзге де түрлерін көрсетуге міндетті.
1.3. Кепілдік міндеттемелер
Орындалған жөндеу жұмыстары мен орнатылған қосалқы бөлшектерге берілетін кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауға тиіс.
Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін өнім беруші тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар актісін, кепілдік талонын немесе кепілдік міндеттемелерін растайтын өзге де құжатты, сондай-ақ орындалған жұмыстар мен орнатылған қосалқы бөлшектердің тізбесін ұсынуға міндетті.
Кепілдік мерзімі ішінде жөндеу жұмыстарының тиісінше орындалмауы немесе сапасыз қосалқы бөлшектердің орнатылуы салдарынан ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші тапсырыс берушіден хабарлама алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде мұндай ақауларды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
1.4. Өнім берушінің міндеттемелері және материалдық жауапкершілігі
Жөндеу жұмыстарын орындауға байланысты барлық шығындар, оның ішінде қосалқы бөлшектердің, шығыс материалдарының және ілеспе жұмыстардың құны жасалған шарттың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Өнім беруші көлік құралы өзіне жөндеуге берілген сәттен бастап оны тапсырыс берушіге қайтарғанға дейін көлік құралының сақталуына толық материалдық жауапкершілік көтереді.
Өнім берушінің кінәсінен көлік құралына немесе тапсырыс берушінің өзге де мүлкіне залал келтірілген жағдайда, өнім беруші келтірілген материалдық залалды өз қаражаты есебінен толық көлемде өтеуге міндетті.
Жөндеу жұмыстары тиісінше орындалмағандықтан туындаған және жөндеу аяқталғаннан кейін анықталған ақаулар өнім берушінің есебінен жойылады.
1.5. Көлік құралын беру мерзімі мен тәртібі
Көлік құралын жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін өнім берушіге беру шарт жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады.
Көлік құралын беру екі тарап қол қоятын қабылдау-тапсыру актісімен ресімделеді.
Қабылдау-тапсыру актісінде автокөліктің техникалық жай-күйі, көзге көрінетін зақымданулардың болуы, жинақтылығы және өзге де қажетті мәліметтер көрсетіледі.
Өнім беруші жұмыстарды тапсырыс берушімен келісілген мерзімдерде орындауға кірісуге міндетті.
Шарт бойынша барлық міндеттемелер 2026 жылғы 25 желтоқсаннан кешіктірілмей орындалуға тиіс.
1.6. Жұмыстарды орындау орны
Жөндеу жұмыстары Тараз қаласының аумағында орналасқан, қажетті жабдықтармен жарақтандырылған техникалық қызмет көрсету станциясында (СТО) орындалуға тиіс.
СТО тиісті жөндеу жұмыстарын жүргізуге қажетті жабдықтармен, құрал-саймандармен және жағдайлармен қамтамасыз етілуге тиіс.
Өнім берушінің СТО-сы автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу саласында кемінде 3 (үш) жыл бойы қызметін жүзеге асыруға тиіс.
Өнім беруші тапсырыс берушінің автокөлігіне жөндеу жұмыстарын тапсырыс берушімен алдын ала екіжақты келісу негізінде кезектен тыс орындауға міндетті.
1.7. Техникалық талаптар
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі барлық жұмыстар көлік құралын өндірушінің технологиялық процестеріне, техникалық талаптары мен ұсынымдарына қатаң сәйкес орындалуға тиіс.
Жұмыстар сапалы әрі толық көлемде орындалуы қажет.
Жөндеу аяқталғаннан кейін өнім беруші автокөліктің техникалық жай-күйін тексеруге және жөндеу жүргізілген тораптар мен агрегаттардың жарамдылығына көз жеткізуге міндетті.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін өнім беруші тапсырыс берушіге нақты орындалған жұмыстар, пайдаланылған қосалқы бөлшектер мен материалдар көрсетілген орындалған жұмыстар актісін ұсынуға міндетті.
Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін көлік құралы тиісті қабылдау-тапсыру актісі бойынша тапсырыс берушіге беріледі.
1.8. Қорытынды талаптар
Осы техникалық ерекшелік ГАЗель Луидор-220Д8 автокөлігіне техникалық қызмет көрсету, диагностика жүргізу және жөндеу жұмыстарын орындауды, сондай-ақ көлік құралының нақты техникалық жай-күйіне байланысты жекелеген жұмыс түрлері мен қосалқы бөлшектерді ауыстыру мүмкіндігін көздейді.
Қосымша ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші бұл туралы тапсырыс берушіге хабарлауға және қосымша жұмыстарды бастамас бұрын оларды жою қажеттілігін тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
Барлық жұмыстар қауіпсіздік талаптарын, техникалық регламенттерді және автокөлік құралдарын пайдалану қағидаларын сақтай о

Перечень планируемых работ, запасных частей и материалов

	№
	Наименование работ / материалов
	Запчасти (₸)
	Работа (₸)
	Итого (₸)

	1
	Замена комплекта сцепления (корзина, ведомый диск/феродо, выжимной подшипник)
	40 000
	12 000
	52 000

	2
	Замена передних подшипников (2 шт.)
	20 000
	6 000
	26 000

	3
	Замена комплекта тормозных колодок передних и задних
	20 000
	17 000
	37 000

	4
	Фрезеровка и шлифовка головки блока цилиндров
	—
	6 000
	6 000

	5
	Замена прокладки головки блока цилиндров
	38 000
	—
	38 000

	6
	Ремкомплект головки блока цилиндров
	28 000
	—
	28 000

	7
	Замена моторного масла (10 литров)
	20 000
	—
	20 000

	8
	Токарные работы
	—
	15 000
	15 000

	9
	Тосол / охлаждающая жидкость зимняя (10 литров)
	10 000
	—
	10 000

	10
	Ремень коленчатого вала и ремень ГУР
	10 000
	—
	10 000

	11
	Воздушный фильтр
	4 500
	—
	4 500

	12
	Диагностика автомобиля
	—
	15 000
	15 000

	13
	Замена шестерёнок
	20 000
	25 000
	45 000

	14
	Датчик положения коленчатого вала
	5 000
	—
	5 000

	15
	Прокладка, герметик и сопутствующие материалы
	5 000
	—
	5 000

	16
	Замена масла в коробке передач и заднем мосту (ТМ-5)
	10 000
	4 000
	14 000

	17
	Смазка карданного вала, рулевых наконечников и шаровых опор
	—
	2 000
	2 000

	18
	Свечи зажигания (4 шт.)
	6 000
	—
	6 000

	19
	Ремонт генератора (вкл. шкив - 13 000 ₸, электроплата - 8 000 ₸, 2 подшипника - 8 000 ₸, задняя крышка - 4 000 ₸)
	33 000
	—
	33 000

	20
	Трубка / шланг
	12 000
	—
	12 000

	21
	Комплект свечных проводов
	7 000
	—
	7 000

	22
	Дворники стеклоочистителя
	12 000
	—
	12 000

	23
	Радиатор печки
	15 000
	—
	15 000

	24
	Масло ГУР (5 литров)
	12 500
	—
	12 500

	25
	Замена форсунок (4 шт.)
	40 000
	15 000
	55 000

	26
	Вулканизация и перестановка/сортировка шин
	—
	15 000
	15 000

	
	НДС 16 %
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