                                         Техническая спецификация
Работы по изготовлению и установки металлопластиковых окон 
Перечень работ:
1) Снятие стеклопакета в количестве 5 проемов и установить металлопластиковые окон в количестве – 5 штук открывание откидные 3штуки и простые 2 штуки. 
2) Замена фурнитуры, ручки, внутренние замки, установка уплотнительные резинок и регулировка на алюминиевых дверях в количестве 3 штук. 
Профиль: Функе 3 камерный 58 мм.
Цвет профиля: Синий Заполнение двойной стеклопакет 24 мм.
Размеры: 1145х950 мм – 2 штуки. 
                  1100х500 мм – 1 штука.

                  705х965 мм – 1 штука.

                  555х1145 мм – 1 штука.
•
срок выполнения работ с момента подписания договора не более 20-ти дней с момента подписания Договора; 
•
после заключения договора предоставить график в течение 3-х календарных дней и согласовать с Заказчиком (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников и т.д.);  
•
по требованию Заказчика представлять отчёт о ходе выполнения работ;

•
по требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие качественные характеристики применяемых материалов и оборудования;

•
в случае порчи имущества, принадлежащего Заказчику, устранить все последствия порчи за свой счет;

•
при получении письменной претензии Заказчика к качеству и объему выполненных работ не позднее 15 дней с момента подписания акта выполненных работ:

- устранить обоснованные претензии в течение 3 рабочих дней;

- предъявить выполненные работы Заказчику и оформить акт на отсутствие претензий к выполненной работе;

•
при выполнении Работ, необходимо строго соблюдать строительные нормы Республики Казахстан. В целях электробезопасности в ходе проведения ремонтных работ должны быть соблюдены меры, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок». Противопожарные мероприятия должны обеспечиваться согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности». К выполнению работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по безопасности труда.

•
при проведении Работ должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. На каждую партию материала Исполнитель должен представить соответствующие документы: качества, соответствия. Срок гарантии на материалы и выполненные Работы - не менее 24 месяцев с подписания акта выполненных работ. 

•
обеспечить вывоз мусора и строительных отходов на городскую свалку ТБО;

•
Все дополнительные расходные материалы для осуществления работ   приобретается за счет исполнителя работ;

•
Сотрудники организации выполняющая работы должны иметь все необходимые инструменты, технику и т.д. А также иметь всю необходимую экипировку для безопасности проведение работ.

Место проведение работ город Астана ул. Кажымукана 9 СДЮСШ №10 СК Барыс
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Металлопластикалық терезелерді дайындау және орнату жұмыстары
Жұмыстардың тізбесі

1. Бес терезе ойығындағы шыныпакеттерді алу және олардың орнына 5 (бес) дана металлопластикалық терезе орнату, оның ішінде:

· ашылмалы-желдеткіш режимі бар терезелер – 3 (үш) дана;

2. қарапайым ашылатын терезелер – 2 (екі) дана.

3. 3 (үш) дана алюминий есіктің фурнитурасын, тұтқаларын және ішкі құлыптарын ауыстыру, тығыздағыш резеңкелерін орнату және есіктерді реттеу.

Терезелерге қойылатын техникалық талаптар:
· Профиль: Функе, үш камералы, ені 58 мм.

· Профильдің түсі: көк.

· Шынылануы: қалыңдығы 24 мм қос әйнекті шыныпакет.

	№
	Өлшемдері (мм)
	Саны

	1
	1145 × 950
	2 дана

	2
	1100 × 500
	1 дана

	3
	705 × 965
	1 дана

	4
	555 × 1145
	1 дана


Жұмыстарды орындау шарттары

1. Жұмыстарды орындау мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күннен аспауы тиіс.

2. Шарт жасалғаннан кейін 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде жұмыстарды орындау кестесі ұсынылып, Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Кестеде жұмыстардың түрлері, орындалу мерзімдері, жүргізілу уақыты, қызметкерлер саны және өзге де қажетті мәліметтер көрсетілуі қажет.

3. Тапсырыс берушінің талабы бойынша жұмыстардың орындалу барысы туралы есеп ұсынылуы тиіс.

4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың сапалық сипаттамаларын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

5. Тапсырыс берушіге тиесілі мүлік бүлінген жағдайда, Орындаушы бүлінудің барлық салдарын өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

6. Орындалған жұмыстардың сапасы мен көлеміне қатысты Тапсырыс берушіден орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күннен кешіктірілмей жазбаша наразылық түскен жағдайда, Орындаушы:

· негізделген наразылықтарды 3 (үш) жұмыс күні ішінде жоюға;

· орындалған жұмыстарды Тапсырыс берушіге қайта ұсынуға және орындалған жұмыстар бойынша наразылықтардың жоқтығы туралы акт ресімдеуге міндетті.

7. Жұмыстарды орындау кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормалары мен қағидалары қатаң сақталуы тиіс. Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жөндеу жұмыстары барысында Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 253 «Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген талаптар сақталуы қажет. Өрт қауіпсіздігі жөніндегі іс-шаралар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес қамтамасыз етілуі тиіс. Жұмыстарды орындауға еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамадан өткен тұлғалар ғана жіберіледі.

8. Жұмыстарды орындау кезінде бұрын пайдаланылмаған жаңа материалдар қолданылуы тиіс. Орындаушы материалдардың сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын тиісті құжаттарды ұсынуы қажет. Материалдар мен орындалған жұмыстарға берілетін кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 24 (жиырма төрт) айды құрауы тиіс.

9. Қоқыстар мен құрылыс қалдықтарын қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған қалалық полигонға шығаруды қамтамасыз ету қажет.

10. Жұмыстарды орындауға қажетті барлық қосымша шығыс материалдары Орындаушының қаражаты есебінен сатып алынады.

11. Жұмыстарды орындайтын ұйымның қызметкерлері жұмыстарды сапалы әрі қауіпсіз орындауға қажетті барлық құрал-саймандармен, техникамен және өзге де жабдықтармен қамтамасыз етілуі тиіс. Сондай-ақ қызметкерлер қажетті арнайы киіммен және жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілуі қажет.

Жұмыстарды орындау орны

Астана қаласы, Қажымұқан көшесі, 9-үй, № 10 мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебі, «Барыс» спорт кешені (СДЮСШ № 10, СК «Барыс»).
