Техническая спецификация 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Работы по частичной замене керамической плитки
	Работа
	1


В состав работ по текущему ремонту пола входят:
1. Демонтаж существующей керамической плитки размером 600 × 600 мм на площади 32 м² (частичный демонтаж из общей площади напольного покрытия 180 м²).
2. Подготовка основания и монтаж новой керамической плитки размером 600 × 600 мм на площади 32 м² с использованием плиточного клея, предназначенного для укладки напольной керамической плитки.
3. Затирка всех существующих межплиточных швов на общей площади напольного покрытия 180 м².
4. Изготовление и установка смотрового люка для обеспечения доступа к инженерным коммуникациям системы водоснабжения. Каркас люка должен быть изготовлен из металла. Материал для обшивки верхней части люка подлежит предварительному согласованию с Заказчиком.
Место демонтажа существующей керамической плитки, цвет и характеристики новой плитки, вид и характеристики плиточного клея, а также материал для обшивки верхней части смотрового люка подлежат предварительному согласованию с Заказчиком.
Поставщик за свой счёт обеспечивает приобретение, доставку и использование всех необходимых материалов для выполнения работ, включая, но не ограничиваясь: керамическую плитку, плиточный клей, затирочную смесь, материалы для подготовки и выравнивания основания при необходимости, металлический каркас смотрового люка, материал для его обшивки, а также прочие расходные и вспомогательные материалы, необходимые для качественного выполнения работ.
Все работы, предусмотренные настоящей технической спецификацией, включая демонтаж старого покрытия, подготовку основания, укладку плитки, затирку швов, изготовление и установку смотрового люка, уборку и вывоз строительного мусора, выполняются Поставщиком самостоятельно и за его счёт.
Строительный мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ, Поставщик обязан самостоятельно собрать, убрать и вывезти за свой счёт.
Время производства работ и применяемые строительные материалы подлежат предварительному согласованию с Заказчиком. Все материалы должны быть новыми, качественными, пригодными для соответствующего вида работ и соответствовать требованиям изготовителей и действующим нормативным требованиям.
Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцати) месяцев на выполненные работы и использованные материалы, исчисляемый с даты приёмки выполненных работ, если иное не предусмотрено Договором.
Стоимость работ должна включать все расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе стоимость всех необходимых материалов, их приобретение и доставку, транспортные расходы, оплату труда, расходы на уборку и вывоз строительного мусора, а также налоги, пошлины и иные обязательные платежи и расходы, предусмотренные законодательством и связанные с выполнением работ. Дополнительная оплата за материалы, транспортные расходы и выполнение предусмотренных настоящей технической спецификацией работ не производится.
Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты, подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Место выполнения работ: Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 76


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
	№
	Жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	саны

	1
	Керамикалық плиткаларды ішінара ауыстыру
	Жұмыс
	1


Жұмыс құрамына мыналар кіреді:
1. Жалпы ауданы 180 м² еденнің 32 м² бөлігіндегі өлшемі 600 × 600 мм ескі керамикалық плиткаларды бөлшектеп алып тастау.
2. Еденнің негізін дайындау және 32 м² аумаққа өлшемі 600 × 600 мм жаңа керамикалық плиткаларды еден плиткаларын төсеуге арналған желіммен орнату.
3. Жалпы ауданы 180 м² еден жабынындағы барлық плиткааралық тігістерді толтыру.
4. Су құбыры жүйесінің инженерлік коммуникацияларына қол жеткізу үшін тексеру люгін жасау және орнату. Люктің қаңқасы металдан жасалуы тиіс. Люктің үстіңгі бөлігін қаптайтын материал тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
Ескі керамикалық плиткаларды бөлшектейтін орын, жаңа плитканың түсі мен сипаттамалары, плитка желімінің түрі мен сипаттамалары, сондай-ақ тексеру люгінің үстіңгі бөлігін қаптайтын материал тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
Жеткізуші жұмыстарды орындауға қажетті барлық материалдарды өз қаражаты есебінен сатып алуды, жеткізуді және пайдалануды қамтамасыз етеді. Оларға керамикалық плитка, плитка желімі, тігістерді толтыру қоспасы, қажет болған жағдайда негізді дайындау және тегістеу материалдары, тексеру люгінің металл қаңқасы мен қаптау материалы, сондай-ақ басқа да қажетті шығыс және қосалқы материалдар кіреді.
Осы техникалық ерекшелікте көзделген барлық жұмыстарды, соның ішінде ескі жабынды бөлшектеуді, негізді дайындауды, плитка төсеуді, тігістерді толтыруды, тексеру люгін жасауды және орнатуды, тазалауды және құрылыс қалдықтарын шығаруды жеткізуші өз күшімен және өз қаражаты есебінен орындайды.
Жұмыс барысында пайда болған құрылыс қалдықтарын жеткізуші өз қаражаты есебінен жинауға, тазалауға және әкетуге міндетті.
Жұмыстарды орындау уақыты және қолданылатын құрылыс материалдары тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Барлық материалдар жаңа, сапалы, тиісті жұмыстарға жарамды және өндірушілердің талаптары мен қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес болуы керек.
Кепілдік мерзімі: орындалған жұмыстар мен пайдаланылған материалдарға кемінде 12 (он екі) ай. Кепілдік мерзімі, шартта өзгеше көзделмесе, орындалған жұмыстарды қабылдау күнінен бастап есептеледі.
Жұмыс құны шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты барлық шығындарды қамтуы тиіс. Бұған қажетті материалдардың құны, оларды сатып алу және жеткізу, көлік шығындары, еңбек ақы, тазалау және құрылыс қалдықтарын шығару шығындары, сондай-ақ заңнамада көзделген салықтар, алымдар және өзге де міндетті төлемдер мен шығындар кіреді. Материалдар, көлік және осы техникалық ерекшелікте көрсетілген жұмыстар үшін қосымша ақы төленбейді.
Орындалған жұмыстар үшін тапсырыс беруші орындаушымен есеп айырысуды орындалған жұмыстар актісіне екі тарап қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей орындаушының есепшотына ақша аудару арқылы жүзеге асырады.
Жұмыс орындалатын мекенжай: Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Рудный қаласы, 50 лет Октября көшесі, 76-үй.


