Техническая спецификация
Наименование лота: Работа по изготовлению баннера
Описание лота: Плотность баннера 400 гр. м2. Баннер должен выдерживать ветровые нагрузки. Гарантия на износостойкость не менее 12 месяцев. Печать с разрешением 1440 dpi высокого качества. Проклейка баннера по периметру веревкой 4 мм, с пробивкой люверсов. Разработка эскиза в течение 1дня с момента подачи заявки заказчиком. Доставка и установка на собственные конструкции баннеров по району Үлкен Нарын в течение 1 суток после подписания эскиза. Протяжённость от областного центра до районного центра неболее 300 км.  Наличие собственной специальной техники - автомобилей для обеспечения мобильности доставки монтажников и баннеров, автовышки.
Количество: 479 кв.м.
Запланированная сумма: 1 000 000 тенге
Техникалық сипаттама
Лоттың атауы: Баннер жасау жұмысы
Лоттың сипаттамасы: баннердің тығыздығы 400 гр. м2. Баннер желге қарсы төтеп беруі керек. Тозуға төзімділік кепілдігі кем дегенде 12 ай. 1440 dpi жоғары сапалы басып шығару. Баннерді периметрі бойынша 4 мм арқанмен, люверстерді тесіп жапсыру. Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 1 күн ішінде эскиз әзірлеу. Эскизге қол қойылғаннан кейін 1 тәулік ішінде Үлкен Нарын ауданы бойынша баннерлерді өз конструкцияларына жеткізу және орнату. Облыс орталығынан аудан орталығына дейінгі 300 км қашықтықтан артық емес. Монтажшылар мен баннерлерді, автовошкаларды жылдам жеткізуді қамтамасыз етуге арналған жеке арнайы техника - автокөліктің болуы.

Саны: 479  кв.м
Жоспарланған сома: 1 000 000 теңге
