


Техническая спецификация
План эвакуации

Услуга включает в себя разработку и изготовление плана эвакуации при пожаре формата А3, в количестве 14 штук.
Плана эвакуации включает графическую и текстовую части, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ. Графическая часть — это поэтажный план с указанием путей эвакуации (основных и запасных), выходов, мест расположения средств пожаротушения (огнетушители, пожарные краны), телефонов и пожарных извещателей. Текстовая часть описывает порядок действий персонала при пожаре, а также обязанности обслуживающего персонала при эвакуации. 
Графическая часть
Формат: А3 
Содержание:
Поэтажная планировка с указанием всех помещений и лестниц.
Пути эвакуации: основный — сплошная зеленая стрелка, запасной — пунктирная зеленая стрелка.
Места расположения выходов, в том числе запертых на замок (с указанием места ключей).
Места расположения средств пожаротушения (огнетушители, пожарные краны).
Места расположения телефонов, с которых можно позвонить в пожарную охрану.
Символы тревожных кнопок, телефонов и других средств оповещения.
Оформление:
Изображения должны быть четкими и читаемыми.
Жирные черные линии для дверей и путей эвакуации.
Условные обозначения (символы) для всех объектов, указанных в графической части.
Шрифт надписей — черного цвета, высота не менее 5 мм. 
Текстовая часть
Порядок и последовательность эвакуации людей.

 Название организации 
Должность и Ф. И. О. руководителя, утверждающего план эвакуации. 
 Поэтажный план объекта с указанием мест расположения: 
· основных и запасных выходов; 
· ручных пожарных извещателей (кнопок пожарной сигнализации); 
· электрощитов.

     Тип плана эвакуации: 2 этажный

· язык: казахский, русский; 
· согласование с органом по чрезвычайным ситуациям г. Алматы; 
[bookmark: _GoBack]          Результат работы: план эвакуации на ПВХ А3 формата толщиной 3 мм., на двухстороннем скотче и макет в электронном виде.
2.Указательные знаки:
Наклейка «ПК» (100х100 мм)  количество-10 шт.
Наклейка «Ответственный за пожарную безопасность(100х200 мм)» количество-5 шт.
Наклейка «Огнетушитель» (100х100 мм) количество-15 шт.
Наклейка «Выход» (100х200 мм) количество-8 шт.
· Все наклейки должны быть -  ламинированные (формат -самоклеющийеся)

Исполнение:	
Исполнитель в сопровождении представителя Заказчика производит осмотр и замер здания поэтажно. Вычерчиваются поэтажные планы здания. Сплошными зелеными стрелками показывают основные рекомендуемые пути эвакуации; пунктирными стрелками указывают резервные пути эвакуации. На планах эвакуации должно быть условными знаками показано размещение огнетушителей, пожарных кранов, телефонов, ручных пожарных извещателей (кнопок пожарной сигнализации).

План эвакуации должен соответствовать всем требованиям госстандарта РК и согласован с компетентными органами (Пожарной службы и ДЧС) для утверждения плана. 
До начала изготовления предоставить проект Заказчику, согласовать дизайн, фон и шрифт. После утверждения проекта Поставщик изготавливает, доставляет и устанавливает товар Заказчику.
Поставщик обязан разработать дизайн, согласовать макет с Заказчиком.
Услуги по разработке дизайна, а также доставка и монтаж (установка) входит в стоимость услуги. 
Звоните на номер Зам по АХЧ + 7 775 671 2383



Техникалық сипаттама
Эвакуация жоспары

Қызмет 14 дана көлемінде А3 форматындағы өрт кезінде эвакуациялау жоспарын әзірлеуді және дайындауды қамтиды.
Эвакуация жоспарына ГОСТ талаптарына сәйкес келетін графикалық және мәтіндік бөліктер кіреді. Графикалық бөлім-бұл эвакуация жолдарын (негізгі және қосалқы), шығу жолдарын, өрт сөндіру құралдарының (өрт сөндіргіштер, өрт крандары), телефондар мен өрт хабарлағыштарының орналасқан жерлерін көрсететін қабат жоспары. Мәтіндік бөлім өрт кезіндегі персоналдың іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ эвакуация кезінде қызмет көрсетуші персоналдың міндеттерін сипаттайды. 
Графикалық бөлім
Пішім: A3 
Мазмұны:
Барлық Үй-жайлар мен баспалдақтарды көрсететін еден жоспары.
Эвакуация жолдары: негізгі - қатты жасыл көрсеткі, қосалқы-нүктелі жасыл көрсеткі.
Шығу орындары, оның ішінде құлыппен жабылғандар (кілттердің орнын көрсете отырып).
Өрт сөндіру құралдарының орналасқан жері (өрт сөндіргіштер, өрт крандары).
Өрт сөндіру бөліміне қоңырау шалуға болатын телефондардың орналасуы.
Дабыл түймелерінің, телефондардың және басқа ескерту құралдарының белгілері.
Безендіру:
Суреттер анық және оқылатын болуы керек.
Есіктер мен эвакуация жолдары үшін қалың қара сызықтар.
Графикалық бөлімде көрсетілген барлық объектілер үшін шартты белгілер (таңбалар).
Жазулардың шрифті - қара түсті, биіктігі кемінде 5 мм. 
Мәтін бөлігі
Адамдарды эвакуациялау тәртібі мен реттілігі.

 Ұйымның атауы 
Эвакуациялау жоспарын бекітетін басшының лауазымы және т.а. ә. 
 Орналасқан жері көрсетілген объектінің еден жоспары: 
- негізгі және қосалқы шығулар; 
- қол өрт хабарлағыштары (өрт дабылы түймелері); 
- электр қалқандары.

     Эвакуация жоспарының Түрі: 2 қабатты

- тілі: қазақ, орыс; 
- Алматы қаласының Төтенше жағдайлар органымен келісу; 
          Жұмыс нәтижесі: қалыңдығы 3 мм ПВХ А3 форматында эвакуациялау жоспары және электронды түрде орналасу.
2.Көрсеткіш белгілері:
"ДК" жапсырмасы (100х100 мм) саны-10 дана.
"Өрт қауіпсіздігіне жауапты(100х200 мм)" жапсырмасы саны-5 дана.
"Өрт сөндіргіш" жапсырмасы (100х100 мм) саны-15 дана.
"Шығу" жапсырмасы (100х200 мм) саны-8 дана.
- Барлық жапсырмалар болуы керек - ламинатталған (формат-өздігінен жабысатын)

Орындау:	
Орындаушы Тапсырыс берушінің өкілінің сүйемелдеуімен ғимаратты тексеруді және өлшеуді қабат-қабат жүргізеді. Ғимараттың еден жоспарлары сызылған. Қатты жасыл көрсеткілер негізгі ұсынылған эвакуация жолдарын көрсетеді; нүктелі көрсеткілер резервтік эвакуация жолдарын көрсетеді. Эвакуациялау жоспарында шартты белгілер өрт сөндіргіштерді, өрт крандарын, телефондарды, қол өрт хабарлағыштарын (өрт дабылы түймелерін) орналастыруды көрсетуі тиіс.

Эвакуациялау жоспары ҚР Мемлекеттік стандартының барлық талаптарына сәйкес келуі және жоспарды бекіту үшін құзыретті органдармен (өрт қызметі және ТЖД) келісілуі тиіс. 
Өндіріс басталғанға дейін тапсырыс берушіге жобаны ұсыныңыз, дизайнды, фонды және қаріпті келісіңіз. Жоба бекітілгеннен кейін Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге дайындайды, жеткізеді және орнатады.
Жеткізуші дизайнды әзірлеуге, макетті Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
Дизайнды әзірлеу қызметтері, сондай-ақ жеткізу және орнату (орнату) қызмет құнына кіреді. 
АХЧ бойынша Зам нөміріне қоңырау шалыңыз+ 7 775 671 2383
