Техническая спецификация
1. Выполнение ревизии на герметизацию ввод тепловых сетей в здание; 
2. Выполнение ревизии дроссельных устройств на элеваторном узле и опломбированию по акту;
3. Выполнение ревизии на гидравлическую и тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов;
4. Проверка на укомплектованность контрольно-измерительных приборов учета тепловой энергии;
5. Опрессовка и гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей теплоснабжения;
6. Получения акта готовности ТОО «КазНИИ плодоовощеводства» к отопительному сезону 2026-2027 годов, в районном участке ТОО «АлТС»;
Срок выполнения услуги 16 календарных дней по заявке Заказчика.


Техникалық сипаттама
1.	Ғимаратқа жылу желілерін герметизациялауға енгізуге тексеру жүргізу; 
2.	Элеваторлық торапта дроссельдік құрылғыларды тексеруді және акті бойынша пломбалауды орындау;
3.	Жылу желілері құбырларының, жылу пункттерінің гидравликалық және жылу оқшаулауына тексеру жүргізу;
[bookmark: _GoBack]4.	Жылу энергиясын есепке алудың бақылау-өлшеу аспаптарының жинақталуын тексеру;
5.	Жылу желілері мен жылумен жабдықтау желілерін сығымдау және Гидропневматикалық жуу;
6.	"ҚазҒЗИ жеміс-көкөніс шаруашылығы" ЖШС-нің 2026-2027 жылдардағы жылыту маусымына, "АлТС"ЖШС-нің аудандық учаскесінде дайындық актісін алу;
Қызметті орындау мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн.
