Техническая спецификация 
Полное наименование предмета закупки: Испытания по определению химического состава образцов стали классов С255, С355, С390.
Объект: Проведение лабораторных испытаний опытных образцов стали в соответствии с таблицей 1.
Основание для выполнения работ: Уточнение химических свойств стали классов С255, С355, С390 по ГОСТ 27772-2021 для применения на территории Республики Казахстан..
Цель проведения: Определение фактического химического состава конструкционной стали классов С255, С355 и С390.
Сроки оказания услуг: 25 календарных дней с момента подписания договора.
Опытные образцы предоставляются Заказчиком
Требования к проведению испытаний на ударную вязкость: химический анализ выполняется для стали классов С255, С355 и С390. Лаборатория должна располагать аналитическим оборудованием, позволяющим количественно определить химические элементы, предусмотренные применяемой нормативной документацией на соответствующую марку/класс стали. Применяемый метод анализа должен обеспечивать получение количественных результатов с характеристиками точности, соответствующими установленным требованиям метода.
Таблица 1. Количество образцов для определения химического состава
	Класс прочности по ГОСТ 27772-2021
	Толщина, мм
	Количество образцов (образцы из полки) 
по видам испытаний, шт.

	
	
	Химический состав

	
	
	

	С255
	9
	1

	
	20
	1

	
	35,5
	1

	С355
	9
	1

	
	20
	1

	
	35,5
	1

	С390
	9
	1

	
	20
	1

	
	35,5
	1

	Итого, шт.
	9 образцов


Испытательное и измерительное оборудование, используемое при выполнении работ, должно соответствовать применяемому методу анализа, обеспечивать необходимый диапазон и точность измерений, проходить установленные процедуры контроля технического состояния и иметь действующую поверку/калибровку в случаях, установленных законодательством.
Требования к результатам. По результатам выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику протоколы испытаний. Протоколы должны содержать:
· идентификацию образца и сведения о заявленном классе стали;
· применённый нормативный документ и метод анализа;
· количественные результаты определения химического состава;
· сведения, необходимые для идентификации применённого оборудования и метода анализа; 
· дату проведения анализа.

	Сатып алу затының толық атауы: C255, C355, C390 класты болат үлгілерінің химиялық құрамын анықтауға арналған сынақтар.
Нысан : 1-кестеге сәйкес болат үлгілерінің зертханалық сынақтарын жүргізу.
Жұмысты орындау себебі : Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға арналған ГОСТ 27772-2021 бойынша C255, C355, C390 болат маркаларының химиялық қасиеттерін нақтылау.
Сынақтың мақсаты: C255, C355 және C390 класты құрылымдық болаттардың нақты химиялық құрамын анықтау.
Қызмет көрсету мерзімі: келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 25 күнтізбелік күн.
Прототиптерді Тапсырыс беруші ұсынады
Соққыға төзімділікті сынау талаптары: Химиялық талдау C255, C355 және C390 болат маркалары үшін жүргізіледі. Зертханада тиісті болат маркасы/класы үшін қолданыстағы нормативтік құжаттамада көрсетілген химиялық элементтерді сандық анықтауға қабілетті аналитикалық жабдық болуы керек. Қолданылатын аналитикалық әдіс белгіленген әдіс талаптарына сәйкес келетін дәлдік сипаттамалары бар сандық нәтижелерді қамтамасыз етуі керек.

1-кесте. Химиялық құрамды анықтауға арналған үлгілер саны

	ГОСТ 27772-2021 бойынша беріктік класы
	Қалыңдығы, мм
	Үлгілер саны (сөре үлгілері)
сынақ түрі бойынша, дана.

	
	
	Химиялық құрамы

	
	
	

	C255
	9
	1

	
	20
	1

	
	35,5
	1

	C355
	9
	1

	
	20
	1

	
	35,5
	1

	C390
	9
	1

	
	20
	1

	
	35,5
	1

	Барлығы, дана.
	9 үлгі



Жұмысты орындау кезінде қолданылатын сынақ және өлшеу жабдықтары қолданылған аналитикалық әдіске сәйкес келуі, өлшеулердің қажетті диапазоны мен дәлдігін қамтамасыз етуі, техникалық жағдайды бақылаудың белгіленген рәсімдерінен өтуі және заңмен белгіленген жағдайларда жарамды тексеру/калибрлеуден өтуі тиіс.

Нәтижелерге қойылатын талаптар. Жұмыс аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге сынақ есептерін ұсынуы тиіс. Есептерде мыналар болуы тиіс:
· үлгіні анықтау және мәлімделген болат маркасы туралы ақпарат;
· қолданылатын нормативтік құжат және талдау әдісі;
· химиялық құрамды анықтаудың сандық нәтижелері;
· пайдаланылған жабдықты және талдау әдісін анықтау үшін қажетті ақпарат;
· талдау күні.
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