Техникалық сипаттама
Диванды қаптау және реставрациялау жұмыстары қолданыстағы диванның сыртқы көрінісін, жайлылығын және пайдалану мерзімін қалпына келтіру мақсатында жүргізіледі.
Жұмыс көлеміне төмендегілер кіреді:
1. Диванның техникалық жағдайын тексеру және ақауларын анықтау.
2. Ескі қаптама материалын шешу және тозған бөлшектерін алу.
3. Қажет болған жағдайда жұмсақ төсемін, поролонды және ішкі толтырғыштарын ауыстыру.
4. Диванның қаңқасын, бекіткіштерін және механизмдерін тексеру, қажет болған жағдайда жөндеу.
5. Жаңа қаптама матасын өлшеміне сәйкес пішу және тігу.
6. Диванды жаңа қаптама материалымен қаптау және бекіту.
7. Қажет болған жағдайда сәндік элементтерін, тігістерін және жиектерін қалпына келтіру.
8. Жұмыс аяқталғаннан кейін дайын бұйымның сапасын, беріктігін және сыртқы көрінісін тексеру.
Техникалық талаптар:
· Қаптама материалы сапалы, тозуға төзімді және пайдалануға жарамды болуы тиіс.
· Тігістері біркелкі, берік және ақаусыз орындалуы тиіс.
· Қаптама матасы қатпарсыз, салбыраусыз және артық керілусіз тартылуы тиіс.
· Жұмсақ төсемі мен толтырғыштары біркелкі орналасуы тиіс.
· Диванның қаңқасы мен механизмдері дұрыс жұмыс істеуі тиіс.
· Жұмыстар тапсырыс берушімен келісілген материалдар мен түстерге сәйкес орындалуы тиіс.
· Жұмыс аяқталғаннан кейін диван таза, ұқыпты және пайдалануға дайын күйде тапсырылуы тиіс.
Нәтижесі: Диванның қаптамасы жаңартылып, қажет болған жағдайда тозған бөлшектері қалпына келтірілген, әрі қарай пайдалануға жарамды күйде тапсырылады.














Техническая спецификация
Наименование работ: Перетяжка и реставрация дивана
Работы по перетяжке и реставрации дивана выполняются с целью восстановления его внешнего вида, комфорта и продления срока эксплуатации.
В состав работ входят:
1. Осмотр дивана и определение его технического состояния.
2. Демонтаж старой обивочной ткани и удаление изношенных материалов.
3. Замена поролона, мягкого наполнителя и подкладочных материалов при необходимости.
4. Проверка каркаса, крепежных элементов и механизмов дивана, выполнение необходимого ремонта.
5. Раскрой и пошив новой обивочной ткани по размерам дивана.
6. Обтяжка дивана новым обивочным материалом и его надежное крепление.
7. Восстановление декоративных элементов, швов и кантов при необходимости.
8. Проверка качества выполненных работ, прочности креплений и внешнего вида изделия.
Технические требования:
· Обивочный материал должен быть качественным, износостойким и пригодным для длительной эксплуатации.
· Швы должны быть ровными, прочными и без дефектов.
· Обивочная ткань должна быть натянута равномерно, без складок, провисаний и перекосов.
· Мягкий наполнитель должен быть распределен равномерно.
· Каркас и механизмы дивана должны находиться в исправном рабочем состоянии.
· Цвет и тип обивочного материала согласовываются с заказчиком.
· После завершения работ диван должен быть чистым, аккуратно оформленным и готовым к дальнейшей эксплуатации.
Результат выполнения работ: Диван с обновленной обивкой, восстановленными при необходимости изношенными элементами и надлежащим внешним видом, пригодный для дальнейшего использования.

