	
	
«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»

	
	
Центр внутренних болезней
	Техническая спецификация
	Редакция: 1

	
	
	
	Страница 1 из 1



Утверждаю
Проректор
 _______Султангазиева С.Е.
«___»______________2027г.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на закуп услуги по техническому обслуживанию подъемной платформы для людей с ограниченными возможностями
Центра внутренних болезней
НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова»
	Наименование  услуги 
	Техническое обслуживание подъемной платформы для людей с ограниченными возможностями.

	Наименование заказчика
	Центр внутренних болезней НАО»КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» (далее - Заказчик). 


	Срок  выполнения  услуги
	Срок оказания услуг – с момента подписания договора по 31 декабря 2027 года. 

	Место  выполнения 
	Центр  внутренних болезней НАО «КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова»
г.Алматы, медеуский район, пр. Райымбека 50А

	Описание требуемых характеристик параметров и иных исходных данных
	1. Описание оборудования:
Тип платформы:  стационарная гидравлическая подъемная платформа вертикального перемещения, высота подъема 150 см. завода изготовителя ТОО Business Target (доступный город), 
управление: кнопочно – клавишное, питание: 220 В, 380 В, 50 Гц, грузоподъемность: 220кг. (Далее - ПП)
2. Требование к Поставщику: 
Поставщик все услуги обязан выполнять в соответствии с требованиями, установленными:
- СТ РК 3305-2018 «Лифты, эскалаторы, траволаторы и подъемники для лиц с ограниченными возможностями,
- Правилами безопасной эксплуатации подъемников для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью), утвержденными Приказом МЧС РК от 29.09.2021года №477 (далее-Правила).
- Законом РК «О гражданской защите»,
- СТ РК ГОСТ Р 51630-2009 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования доступности».
- Осмотр и техническое обслуживание ПП выполняется в соответствии с Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов разработанных в соответствии с пп.16) ст.11 Закона «О гражданской защите».
- При исполнении договорных обязательств в течении действия всего срока Договора Поставщик несет ответственность: за противопожарную безопасность, за экологическую безопасность на объекте, за охрану здоровья и техники безопасности, также при нанесения материального ущерба Заказчику.
- Поставщик обязан произвести техническое обслуживание ПП, с проверкой состояния работоспособности со всеми соответствующими регулировками, проведение самостоятельной квалифицированной диагностики и профилактики причин сбоев и неполадок, самостоятельное осуществление восстановительных услуг.
- Поставщик в течении 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора должен предоставить Заказчику График проведения ежемесячного технического обслуживания и ремонта.
- Требования к режиму безопасности и гигиены труда, согласно действующему законодательству РК, нормам и техническим условиям.
3. Ежемесячное техническое обслуживание включает в себя: осмотр, - Смазку, замер износа, очистку, регулировку и замену узлов и деталей по результатам осмотра и замеров.
-   Ведение Журнала ежемесячного технического обслуживания ПП;
-производить записи результатов технического освидетельствования в Паспорт ПП, согласно приложения 1 к Правилам;
- Производить обслуживание ПП с надлежащим качеством 
-произвести замену масла в гидравлике, замену шлангов высокого давления;
- На аварийный вызов от Заказчика обеспечить прибытие специалистов  в течение 2-х часов;
-  Расходные материалы по ремонту и по техническому обслуживанию ПП приобретаются за счет Поставщика.   
- На основании согласованного с Заказчиком дефектного акта, Поставщик в срок не более 3 (трех) рабочих дней за свой счет предоставляет все необходимые расходные материалы и запасные части и для их монтажа и проведения ремонта. 
4. Срок гарантии: требуемый срок гарантии на расходные материалы и запасные части не менее 12 (двенадцать) месяцев.
5. Условие корректировки суммы договора
«Сумма договора заложена на 12 месяцев. В случае заключения договора позже 01.01.2027 года сумма подлежит корректировке пропорционально оставшемуся периоду.»
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған көтергіш платформасына техникалық қызмет көрсету қызметін сатып алу
Ішкі аурулар орталығы
«С. Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КЕАҚ
	Қызметтің атауы 
	Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған көтеру платформасын техникалық қызмет көрсету

	Тапсырыс берушінің атауы
	Ішкі аурулар клиникасы КЕАҚ «С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті»

	Қызмет көрсету мерзімі 
	2027 жылдың 31 желтоқсанына дейін. 

	Өткізу орны
	«С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» КЕАҚ Ішкі аурулар орталығы
Алматы қ., Медеу ауданы, Райымбек даңғылы 50А

	Параметрлердің және басқа бастапқы мәліметтердің қажетті сипаттамаларының сипаттамасы

	1. Жабдықтың сипаттамасы:
Платформа түрі: тігінен жылжитын стационарлық гидравликалық көтергіш платформа, көтергіш биіктігі 150 см. Өндіруші ЖШС Business Target (қол жетімді қала),
басқару: кнопкалы-клавишалы, қуат: 220 В, 380 В, 50 Гц, жүк көтергіштігі: 220 кг. (Бұдан әрі - ТП)
2. Өнім берушіге қойылатын талаптар:
Өнім беруші барлық қызметті белгіленген талаптарға сәйкес орындауы тиіс:
- ҚР СТ 3305-2018 "Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған лифттер, эскалаторлар, траволаторлар мен көтергіштер,
- ҚР ТЖМ 29.09.2021 жылғы № 477 бұйрығымен бекітілген Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға (мүгедектігі бар адамдарға) арналған көтергіштерді қауіпсіз пайдалану қағидаларымен (бұдан әрі - Қағида).
- «Азаматтық қорғау туралы» ҚР Заңымен,
- ҚР СТ МемСТ Р 51630-2009 "Мүгедектерге арналған тік және көлбеу қозғалысты көтергіш платформалар. Қол жетімділіктің техникалық талаптары ".
- ТТ-ны қарау және техникалық қызмет көрсету «Азаматтық қорғау туралы» Заңның 11-бабының 16) тармақшасына сәйкес әзірленген жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларына сәйкес орындалады.
- Шарттың бүкiл мерзiмi iшiнде шарттық мiндеттемелердi орындау кезiнде Өнім беруші: объектiдегi өртке қарсы қауiпсiздiк үшiн, экологиялық қауiпсiздiк үшiн, денсаулықты және қауiпсiздiк техникасын сақтау үшiн, сондай-ақ Тапсырыс берушiге материалдық залал келтiрген кезде жауапты болады.
- Өнім беруші барлық тиiстi реттеулермен жұмыс қабiлеттiлiгiнiң жай-күйiн тексере отырып, ТТ-ға техникалық қызмет көрсетудi жүргiзуге, дербес бiлiктi диагностика жүргiзуге және iстен шығулар мен ақаулардың себептерiнiң алдын алуға, қалпына келтiру жұмыстарын дербес жүзеге асыруға мiндеттi.
- Өнім беруші i шарт жасалғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге ай сайынғы техникалық қызмет көрсету мен жөндеу қызметін жүргізу кестесін ұсынуға тиіс.
- ҚР қолданыстағы заңнамасына, нормалары мен техникалық шарттарына сәйкес еңбек қауіпсіздігі мен гигиенасының режиміне қойылатын талаптар.
3. Ай сайынғы техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды: - Қарау және өлшеу нәтижелері бойынша тораптар мен бөлшектерді майлау, тозуын өлшеу, тазалау, реттеу және ауыстыру.
- ТП-ға ай сайынғы техникалық қызмет көрсету журналын жүргізу;
- Ереженің 1-қосымшасына сәйкес АП паспортына техникалық куәландыру нәтижелерінің жазбаларын жүргізу;
- ТТ-ға тиісті сапада қызмет көрсету
- гидравликадағы майды ауыстыру, жоғары қысымды шлангілерді ауыстыру;
- Тапсырыс берушіден авариялық шақыруға мамандардың 2 сағат ішінде келуін қамтамасыз ету;
- ТТ жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөнiндегi шығыс материалдары Өнім берушінiң есебiнен сатып алынады.
- Тапсырыс берушімен келісілген ақау актісінің негізінде Өнім беруші өз есебінен және оларды монтаждау мен жөндеу қызметін жүргізу үшін 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде барлық қажетті шығыс материалдары мен қосалқы бөлшектерді ұсынады.
4. Кепілдік мерзімі: шығыс материалдары мен қосалқы бөлшектерге талап етілетін кепілдік мерзімі кемінде 12 (он екі) ай.
5. Шарт сомасын түзету шарты:
«Шарттың сомасы 12 айға есептелген. Егер шарт 2027 жылғы 01 қаңтардан кейін жасалса, сома қалған кезеңге пропорционалды түрде түзетіледі.»




Әзірледі:
Бас дәрігер 	  					          	                       УнербаеваС.А.  

Бас дәрігердің шаруашылық жөніндегі орынбасары                       Султанов Б.Б.                                                                                               
КЕЛІСІЛДІ:

Арыз шағым  бөлім жетекшісі                                                                Гаитова М.А.

Мониторинг бөлімінің  жетекшісі                                                           Кенесбеков Н.Н.

Мемлекеттік сатып алу бөлімінің жетекшісі                                         БейсеноваС.А.
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