ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Мекеменің 4 автокөлігіне GPS мониторинг құрылғыларын сатып алу және орнату қызметі
1. Қызметтің жалпы сипаттамасы
Осы техникалық ерекшелік мекеменің теңгеріміндегі 4 автокөлікке GPS мониторинг құрылғыларын сатып алу, жеткізу, орнату, баптау және пайдалануға беру қызметтеріне қойылатын талаптарды белгілейді. Қызметтің мақсаты — автокөліктердің орналасқан жерін, қозғалыс бағытын, жүріп өткен қашықтығын және қозғалыс тарихын бақылауды қамтамасыз ету, сондай-ақ көлік құралдарын пайдалану тиімділігін арттыру.
2. GPS құрылғылары орнатылатын автокөліктер тізімі
	№
	Автокөліктің маркасы мен моделі
	Мемлекеттік тіркеу нөмірі
	Шығарылған жылы

	1
	JAC SUNRAY (M209G)
	853BC06
	2023

	2
	JAC N120 (N721KL)
	852BC06
	2023

	3
	JAC SUNRAY
	197BH06
	2024

	4
	Hyundai Creta
	086YL06
	2017



3. GPS мониторинг құрылғыларына қойылатын техникалық талаптар
• Әрбір автокөлікке бір GPS/GNSS мониторинг құрылғысы орнатылуы тиіс. Жалпы саны — 4 (төрт) дана.
• Құрылғы спутниктік навигация арқылы автокөліктің орналасқан жерін анықтауы тиіс.
• Автокөліктердің орналасқан жері мен қозғалысын интернет арқылы қашықтан бақылау мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс.
• Жүйе қозғалыс бағытын, қозғалыс тарихын және жүріп өткен қашықтықты қарау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
• Деректерді беру үшін қажетті байланыс модулі және SIM-карта немесе баламалы байланыс шешімі қарастырылуы тиіс.
• Мониторинг жүйесі компьютер немесе мобильді құрылғы арқылы пайдалануға жарамды болуы тиіс.
• Құрылғы автокөліктің электр жүйесіне қауіпсіз қосылып, штаттық жабдықтарының жұмысына кедергі келтірмеуі тиіс.
• Жүйеде қозғалыс деректерін сақтау, қарау және жүріп өткен қашықтық бойынша есептерді қалыптастыру мүмкіндігі болуы тиіс.
4. Қызмет көрсету көлемі
• 4 GPS мониторинг құрылғысын жеткізу;
• құрылғыларды тізімде көрсетілген 4 автокөлікке орнату;
• электр жүйесіне қосу және қажетті монтаж жұмыстарын орындау;
• құрылғыларды баптау және мониторинг жүйесіне тіркеу;
• мекеменің жауапты қызметкеріне жүйеге қолжетімділік беру;
• әрбір құрылғының жұмысын және деректердің дұрыс берілуін тексеру;
• жүйені пайдалану жөніндегі нұсқаулық беру.
5. Кепілдік талаптары
Орнатылған GPS құрылғыларына кемінде 12 (он екі) ай кепілдік берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде орындаушының кінәсінен туындаған ақаулар орындаушының есебінен жойылуы тиіс.
6. Қызмет нәтижесіне қойылатын талаптар
Қызмет толық орындалғаннан кейін барлық 4 автокөлікке GPS құрылғылары орнатылып, бапталып, пайдалануға беріліп, мониторинг жүйесінде көрінуі тиіс. Құрылғылардың құны, жеткізу, монтаждау, қосу, баптау, іске қосу және жұмысын тексеру шығындары қызметтің жалпы құнына енгізілуі тиіс.
7. Қосымша талап
Егер мониторинг жүйесін пайдалану үшін абоненттік төлем, SIM-картаға төлем немесе өзге де тұрақты төлемдер қажет болса, олардың құны мен қолданылу мерзімі шартта нақты көрсетілуі тиіс.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуги по приобретению и установке GPS-устройств мониторинга на 4 автомобиля учреждения
1. Общее описание услуги
Настоящая техническая спецификация устанавливает требования к приобретению, поставке, установке, настройке и вводу в эксплуатацию GPS-устройств мониторинга на 4 автомобилях, находящихся на балансе учреждения. Цель услуги — обеспечение контроля местоположения автомобилей, маршрутов движения, пройденного расстояния и истории перемещений, а также повышение эффективности использования автотранспортных средств.
2. Перечень автомобилей для установки GPS-устройств
	№
	Марка и модель автомобиля
	Государственный регистрационный номер
	Год выпуска

	1
	JAC SUNRAY (M209G)
	853BC06
	2023

	2
	JAC N120 (N721KL)
	852BC06
	2023

	3
	JAC SUNRAY
	197BH06
	2024

	4
	Hyundai Creta
	086YL06
	2017



3. Технические требования к GPS-устройствам мониторинга
• На каждый автомобиль должно быть установлено по одному GPS/GNSS-устройству мониторинга. Общее количество — 4 (четыре) единицы.
• Устройство должно определять местоположение автомобиля посредством спутниковой навигации.
• Должна быть обеспечена возможность дистанционного контроля местоположения и движения автомобилей через интернет.
• Система должна обеспечивать просмотр маршрутов движения, истории перемещений и пройденного расстояния.
• Должен быть предусмотрен модуль связи и SIM-карта либо альтернативное решение, необходимое для передачи данных.
• Система мониторинга должна быть доступна для использования через компьютер или мобильное устройство.
• Подключение устройства к электрической системе автомобиля должно выполняться безопасно, без нарушения работы штатного оборудования.
• Должна быть предусмотрена возможность хранения и просмотра данных о перемещениях, а также формирования отчетов о пробеге.
4. Объём оказываемых услуг
• поставка 4 GPS-устройств мониторинга;
• установка устройств на все 4 автомобиля, указанные в перечне;
• подключение к электрической системе и выполнение необходимых монтажных работ;
• настройка устройств и регистрация в системе мониторинга;
• предоставление ответственному сотруднику учреждения доступа к системе;
• проверка работоспособности устройств и корректности передачи данных;
• предоставление инструкции по эксплуатации системы.
5. Гарантийные требования
На установленные GPS-устройства предоставляется гарантия сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев. В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине исполнителя, должны устраняться за счёт исполнителя.
6. Требования к результату оказания услуги
По завершении оказания услуги на всех 4 автомобилях должны быть установлены, настроены и введены в эксплуатацию GPS-устройства, отображающиеся в системе мониторинга. Стоимость устройств, доставки, монтажа, подключения, настройки, ввода в эксплуатацию и проверки работоспособности должна быть включена в общую стоимость услуги.
7. Дополнительное требование
Если для использования системы мониторинга требуются абонентская плата, оплата SIM-карты или иные регулярные платежи, их стоимость и период предоставления должны быть конкретно указаны в договоре.
