Сатып алынатын қызметтің 
техникалық ерекшелігі

	Сатып алудың атауы
	Өрт дабылына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер	

	Саны, көлемі
	1

	Өлшем бірлігі
	Қызмет

	Қызмет көрсету орны
	Шымкент қ, 18 м/а, ғимарат 45А

	Қызмет көрсету мерзімі
	2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін 

	Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау
	Өрт дабылына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер:
· Көрінетін зақымдануларды анықтау үшін жүйені тексеру; 
· Бағдарламалық қамтамасыз ету жұмысын тексеру; 
· Жүйенің жұмысқа қабілеттілігін тексеру; 
· Жүйе параметрлерін тексеру және баптау; 
· Барлық құрылғылар мен олардың элементтерін тазалау; 
· Қоректендіру блоктарының жұмысын тексеру, олардың электр параметрлерін өлшеу; 
· Ажыратқыштар мен қосылыстарды қарау, ақаулы жағдайда-оларды жөндеу; 
· Жүйенің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру;
· Қызметкерлерді жабдықтармен дұрыс пайдалануды үйрету; 
· Тапсырыс берушіге тексеру барысы және жүйенің жай-күйі туралы деректерді уақтылы және дұрыс ұсыну;
· Техникалыққызметкөрсетудіесепкеалужурналынажазу.
· Тапсырыс берушінің автоматты өрт сигнализациясын дұрыс күтіп-ұстауға және пайдалануды ұйымдастыруға техникалық қадағалауды жүзеге асыруы;
· Автоматты өрт сигнализациясын дұрыс жұмыс жағдайында ұстау үшін қажетті жоспарлы регламенттік жұмыстарды жүзеге асыру;
· Тапсырыс берушінің шақыруы бойынша ақауларды жою; ақауларды жоюға арналған шығыс материалдары толық таспырушының есебінен жүргізіледі;
· Тапсырыс берушіге өрт сигнализациясын, нұсқамаларды пайдалануға қатысты мәселелерде техникалық көмек көрсету, өрт сигнализациясын пайдалану бойынша нұсқаулықтар жасау;

Ішкі қондырғылар құрамының бөлшектерінің механикалық зақымдануының болдырмауын тексеру, жарық индикациясын дұрыстығын, қабылдау-бақылау құрылғысында пломбтың болуын, бекіткіштің орнатылуына,  ауыстырып-қосқыш және ажыратқыш ереже жұмысын бақылау, тестілеу. Өрт дабылына техникалық қымет көрсету, өрт дабылын ай сайын тексеру, өрт дабыл қызметінің жұмысын профилактика жоспарын жүргізуді және істен шыққан құрылғыны ауыстыру, өрт дабылының жұмысы бойынша Орындаушы Тапсырыс берушінің сұрақтарына дұрыс көмек көрсету. Өрт дабылына техникалық қызмет көрсету бойынша журнал жүргізу. 
Кемшіліктерді жою, істен шыққан құрылғыларды ауыстыру шығындары Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
Өрт дабылына техникалық қызмет көрсету мерзімі 31.12.2026 жылға дейін.

Қызметтер техникалық қауіпсіздік нормаларын сақтай отырып, нормативтік-техникалық, пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.



Техническая спецификация 
закупаемых услуг

	Наименование закупки:
	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

	Количество:
	1

	Единица измерения:
	Услуга

	Места оказания услуг:
	г.Шымкент, мкр 18, зд 45А

	Срок оказания услуг:
	до 31 декабря 2026 года 

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг
	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации:
· Обследование системы для выявления видимых повреждений; 
· Проверка работы программного обеспечения; 
· Проверка работоспособности системы; 
· Проверка и налаживание настроек системы; 
· Чистка всех устройств и их элементов; 
· Проверка работы блоков питания, замеры их электрических параметров; 
· Осмотр разъемов и соединений, в случае неисправности – их ремонт; 
· Восстановление работоспособности системы;
· Обучение правильной эксплуатации оборудованием сотрудников; 
· Своевременное и правильное предоставление данных заказчику о ходе осмотра и состоянии системы;
· Запись в журнал учета технического обслуживания.
· Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации автоматической пожарной сигнализации Заказчиком;
· Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания автоматической пожарной сигнализации в исправном рабочем состоянии;
· Устранение неисправностей по вызову Заказчика; расходные материалы на устранение неисправностей полностью производятся за счет Заказчика;
· Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации пожарной сигнализации, инструктажа, составление инструкций по эксплуатации пожарной сигнализации;

Внешний осмотр составных частей установки на отсутствии механических повреждений,  прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование. Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, ежемясечный осмотр пожарной сигнализации, устранение неисправностей, замена вышедшего из строя оборудования и проведение плановых профилактических работ пожарной сигнализации, оказание Поставщиком помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации. Ведение журнала по техническому обслуживанию пожарной сигнализации.
Расходы по устранение неисправностей, замене вышедшего из строя оборудования производится за счет Поставщика услуг.
[bookmark: _GoBack]Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации оказывается в течении  и до 31.12.2026 года.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями нормативно-технической, эксплуатационной документации с соблюдением норм техники безопасности.



