Техникалық сипаттама

Бөлім теңгеріміндгі «Chevrolet Captiva LT» BASE 2.4 AT автокөлігіне техникалық қызмет көрсету  техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін қосалқы бөлшектерді ауыстыру және барлық ауыстырылатын қосалқы бөлшектердің сапа сертификаты болуы керек.
Жалпы талаптар: 
1. «Chevrolet Captiva LT» BASE 2.4 AT, маркалы автокөлікті ағымдағы жөндеу жұмыстары өнім берушінің есебінен материалдарды қолдану, қосалқы бөлшектерді, техникалық сұйықтықтарды ауыстыру арқылы орындалады.
2. Мекеменің автокөлігін ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы аумағында, жөндеу үшін жабдықталған үй-жайда орындалады (төменде көрсетілген жұмыстар бір мекен-жайда орындалуы қажет).
3. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін берілген арнайы автокөліктің сақталуына қызмет көрсетуші жауапты болады.
4. Мекеменің автомобиль жөндеу жұмыстарының толық тізімі төменде көрсетілген.
5. Мекеменің автомобилін жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізу мерзімі шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 
6. Орындалатын жұмыстар
	№
	Тауардың және қызмет түрінің атауы
	Өлшем бірл. 
	саны

	1
	Моторный масло  Бардол 10/40
	литр
	5

	2
	Балансир вал
	дана
	2

	3
	Головка прокладка
	дана
	1

	4
	Цепь  
	комплект

	1

	5
	Маслак 
	комплект
	1

	6
	Крышка перед прокладка
	дана
	1

	7
	Вкладыш круг
	[bookmark: _GoBack]дана
	1

	8
	Колен валь
	дана
	1

	9
	Кольцо, поршень
	комплект
	1

	10
	Помпа 
	дана
	1

	11
	Замена  масла коробки
	жұмыс
	1



Ауыстыру және жөндеу үшін қолданылатын қосалқы бөлшектер жаңа және сапалы болуы тиіс, ал Тапсырыс беруші ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ талап етуге құкылы.
Барлық ауыстырылған қосалқы бөлшектер тапсырыс берушіге беріледі.
Жұмыс құнына мердігердің қосалқы және шығын материалдарының құны кіреді.
Жөндеу жұмыстары Қызылорда облысы, Жалағаш ауданындағы техникалық қызмет көрсету станцияларында жүргізілуі  тиіс.
            Жұмысқа және кірістірілетін қосалқы бөлшектерге кепілдік кемінде 12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші анықталған ақаулар мен кемшіліктерді өз есебінен жояды.
Өнім беруші жұмыстарды орындағаннан кейін орындалған жұмыстардың тізбесін таратып жаза отырып ұсынады және ауыстыратын майдың түрін және қосалқы бөлшектерді тапсырыс берушімен келісуі қажет.



















