ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

  Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря. 
1. Осуществлять оказание услуг по перезарядке и переосвидетельствованию огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки и переосвидетельствованию огнетушителей (в том числе приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года №439 «Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» и СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»). 
2. Перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
3. Перезарядка огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску огнетушителя. 
4. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте. 
5. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей. 
6. Отгрузку огнетушителей на перезарядку и переосвидетельствование, а также возврат огнетушителей после оказанных услуг производить по адресу: 
Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул.Ахметова, д. №14. 
Переосвидетельствование огнетушителей ОП-4 - 72 шт.
Перезарядка огнетушителей ОП-4 - 72 шт. 
Заказчик: ГКП на ПХВ «Балхашская центральная районная больница»
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

  Өртке қарсы мүліктерге техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер.
1. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау және қайта куәландыру бөлігінде Қазақстан Республикасы нормативтік – құқықтық актілерінің талаптарына қатаң сәйкес өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау және қайта куәландыру бойынша қызметтер көрсетуді жүзеге асыру (сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 439 «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы» бұйрығын және ҚР СТ 1487-2006 «Өрт сөндіру техникасы. Өртсөндіргіштер. Пайдалану талаптары» стандартын қоса алғанда).
2. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау және қайта куәландыру пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс.
3. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау сыртқы және ішкі тексеруді, жөндеуді, гидравликалық беріктікті сынауды, корпустың, іске қосу басының, шлангтың, құлыптау құрылғысының тығыздығына пневматикалық сынауды және өрт сөндіргішті бояуды қамтиды.
4. Жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері өрт сөндіргіштің тегіне, оның паспортына тіркеледі.
5. Техникалық ақаулы өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған жағдайда Тараптар жарамсыз өрт сөндіргіштерді ақаулар көрсетіле отырып жою актісін жасайды.
6. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға және қайта куәландыруға жөнелту, сондай-ақ көрсетілген қызметтерден кейін өрт сөндіргіштерді қайтару мекенжай бойынша жүргізілсін:
Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас ауылы, Ахметов көшесі, №14. 
ОП-4 - 72 дана өрт сөндіргіштерді қайта куәландыру.
ОП-4 - 72 дана өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау. 
Тапсырыс беруші: ШЖҚ "Балқаш аудандық орталық ауруханасы" МКК
