ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
1. Сатып алудың атауы
Мекеме аумағын көгалдандыру, абаттандыру, санитарлық-экологиялық жағдайын жақсарту және қызметкерлер мен келушілер үшін қолайлы сыртқы орта қалыптастыру бойынша жұмыстарды орындау.
2. Сатып алудың мақсаты
Мекеме аумағының эстетикалық көрінісін жақсарту, жасыл желек аумағын ұлғайту, қоршаған ортаның санитарлық-экологиялық жағдайын жақсарту және мекеме қызметкерлері мен келушілеріне қолайлы жағдай жасау.
3. Жұмыстардың және материалдардың тізбесі
	№
	Жұмыс/материал атауы
	Саны
	Өлшем бірлігі

	1
	Газон төсеу және газон жабынын қалыптастыру
	782
	м²

	2
	Можжевельник колоновидный (бағаналы арша) отырғызу
	6
	дана

	3
	Туя отырғызу
	17
	дана

	4
	Сосна (қарағай) отырғызу
	3
	дана

	5
	Суару жүйесін ұйымдастыруға қажетті материалдар
	400
	м


4. Жұмыстарға қойылатын негізгі талаптар
4.1. Газон төсеу
· Жалпы алаңы – кемінде 782 м².
· Газонға арналған аумақты дайындау, қажет болған жағдайда топырақты тегістеу және өсімдік жамылғысын отырғызуға жарамды жағдайға келтіру.
· Газон сапалы, біркелкі және көрінетін ақауларсыз болуы тиіс.
· Газон материалы мекеме аумағының климаттық жағдайларына бейімделген болуы қажет.
· Газонды төсеу жұмыстары технологиялық талаптарға сәйкес орындалуы тиіс.
· Жұмыс аяқталғаннан кейін газонның толық және біркелкі суарылуын қамтамасыз ету қажет.
4.2. Можжевельник колоновидный
· Саны – 6 дана.
· Өсімдіктері сау, зақымданбаған, аурулар мен зиянкестердің белгілерінсіз болуы тиіс.
· Тамыр жүйесі жақсы дамыған болуы қажет.
· Өсімдіктерді отырғызу белгіленген аумаққа және агротехникалық талаптарға сәйкес жүргізіледі.
· Отырғызудан кейін суару және өсімдіктің бастапқы жерсінуіне қажетті жұмыстар жүргізіледі.
4.3. Туя
· Саны – 17 дана.
· Көшеттері сау, сыртқы зақымданусыз және жақсы дамыған болуы тиіс.
· Тамыр жүйесі сақталған және отырғызуға жарамды болуы қажет.
· Отырғызу жұмыстары агротехникалық нормаларға сәйкес орындалады.
· Отырғызудан кейін суару жүргізіледі.
4.4. Сосна (қарағай)
· Саны – 3 дана.
· Көшеттері сау, өміршең және зақымданбаған болуы тиіс.
· Тамыр жүйесі жақсы қалыптасқан болуы қажет.
· Өсімдіктер мекеме аумағының жағдайына сәйкес келетіндей етіп отырғызылуы тиіс.
· Отырғызудан кейін суару және өсімдіктің жерсінуіне қажетті бастапқы күтім жұмыстары жүргізіледі.
4.5. Суару жүйесіне қажетті материалдар
· Жалпы ұзындығы – 400 м.
· Суару жүйесіне пайдаланылатын материалдар жаңа және пайдалануға жарамды болуы тиіс.
· Материалдар суару жүйесінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге арналған болуы қажет.
· Құбырлар мен басқа да қажетті элементтер механикалық зақымданусыз, ақаусыз болуы тиіс.
· Материалдарды төсеу және орнату жұмыстары технологиялық талаптарға сәйкес жүргізіледі.
· Суару жүйесі газон мен отырғызылған жасыл желектерді тиімді суаруды қамтамасыз етуі тиіс.
5. Орындаушыға қойылатын жалпы талаптар
· Барлық жұмыстар сапалы және белгіленген технологиялық талаптарға сәйкес орындалуы тиіс.
· Жұмыстарды орындау кезінде аумақтың қолданыстағы абаттандырылуы мен инженерлік коммуникацияларына зақым келтірмеу қажет.
· Орындаушы жұмыс барысында пайдаланылатын материалдардың сапасына жауап береді.
· Жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыс орны құрылыс және өсімдік қалдықтарынан тазартылуы тиіс.
· Отырғызылатын өсімдіктер мекеме аумағының климаттық жағдайларына бейімделген болуы қажет.
· Барлық жұмыстар тапсырыс берушімен келісілген орындарда жүргізіледі.
· Материалдар мен өсімдіктердің сапасын растайтын құжаттар болған жағдайда тапсырыс берушінің талабы бойынша ұсынылады.
6. Күтілетін нәтиже
Жұмыстар аяқталғаннан кейін мекеме аумағында жалпы ауданы 782 м² болатын сапалы газон жабыны қалыптастырылып, 6 дана бағаналы арша, 17 дана туя және 3 дана қарағай отырғызылуы, сондай-ақ ұзындығы 400 м суару жүйесіне қажетті материалдар орнатылып, пайдалануға дайын күйге келтірілуі тиіс.
Жұмыстар нәтижесінде мекеме аумағы көркейтіліп, көгалдандырылып, қызметкерлер мен келушілер үшін қолайлы және эстетикалық орта қалыптастырылуы қажет. СП РК 3.01-105-2013
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Наименование закупки
Выполнение работ по озеленению и благоустройству территории учреждения, улучшению санитарно-экологического состояния территории и созданию комфортной внешней среды для работников и посетителей.
2. Цель закупки
Улучшение эстетического вида территории учреждения, увеличение площади зеленых насаждений, улучшение санитарно-экологического состояния окружающей территории и создание благоприятных условий для работников и посетителей.
3. Перечень работ и материалов
	№
	Наименование работ/материалов
	Количество
	Единица измерения

	1
	Устройство газона
	782
	м²

	2
	Посадка можжевельника колоновидного
	6
	шт.

	3
	Посадка туи
	17
	шт.

	4
	Посадка сосны
	3
	шт.

	5
	Материалы, необходимые для организации системы полива
	400
	м


4. Основные требования к работам
4.1. Устройство газона
· Общая площадь – не менее 782 м².
· Подготовка территории под газон, при необходимости выравнивание грунта и приведение поверхности в состояние, пригодное для устройства газонного покрытия.
· Газон должен быть качественным, равномерным и без видимых дефектов.
· Газонный материал должен соответствовать климатическим условиям территории учреждения.
· Устройство газона должно выполняться в соответствии с технологическими требованиями.
· После завершения работ необходимо обеспечить равномерный полив газонного покрытия.
4.2. Можжевельник колоновидный
· Количество – 6 шт.
· Растения должны быть здоровыми, без повреждений, признаков заболеваний и поражения вредителями.
· Корневая система должна быть хорошо развита и пригодна для посадки.
· Посадка растений осуществляется в согласованных местах с соблюдением агротехнических требований.
· После посадки производится полив и необходимые мероприятия для первоначальной приживаемости растений.
4.3. Туя
· Количество – 17 шт.
· Саженцы должны быть здоровыми, хорошо развитыми и без видимых повреждений.
· Корневая система должна быть сохранена и пригодна для посадки.
· Посадочные работы выполняются в соответствии с агротехническими требованиями.
· После посадки производится полив.
4.4. Сосна
· Количество – 3 шт.
· Саженцы должны быть здоровыми, жизнеспособными и без повреждений.
· Корневая система должна быть хорошо сформирована.
· Растения должны высаживаться с учетом условий территории учреждения.
· После посадки производится полив и первоначальный уход, необходимый для приживаемости растений.
4.5. Материалы для системы полива
· Общая протяженность – 400 м.
· Материалы, используемые для системы полива, должны быть новыми и пригодными для эксплуатации.
· Материалы должны обеспечивать бесперебойную работу системы полива.
· Трубы и иные необходимые элементы должны быть без механических повреждений и производственных дефектов.
· Укладка и монтаж материалов выполняются в соответствии с технологическими требованиями.
· Система полива должна обеспечивать эффективный полив газона и высаженных зеленых насаждений.
5. Общие требования к исполнителю
· Все работы должны выполняться качественно и в соответствии с установленными технологическими требованиями.
· При выполнении работ не допускается повреждение существующего благоустройства и инженерных коммуникаций территории.
· Исполнитель несет ответственность за качество используемых материалов.
· После завершения работ территория должна быть очищена от отходов, упаковочных материалов и растительных остатков.
· Высаживаемые растения должны быть адаптированы к климатическим условиям территории.
· Все работы выполняются в местах, согласованных с заказчиком.
· Документы, подтверждающие качество материалов и растений, предоставляются по требованию заказчика при их наличии.
6. Ожидаемый результат
По завершении работ на территории учреждения должно быть сформировано качественное газонное покрытие общей площадью 782 м², высажено 6 шт. можжевельника колоновидного, 17 шт. туи и 3 шт. сосны, а также установлены и приведены в готовность к эксплуатации необходимые материалы системы полива общей протяженностью 400 м.
В результате выполнения работ территория учреждения должна быть благоустроена и озеленена, а также обеспечена комфортная и эстетически привлекательная среда для работников и посетителей. СП РК 3.01-105-2013

