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	Работа 
	24V-4A генераторлықаккумулятор зарядтағышы 
	[bookmark: _GoBack]Жеткізуші аккумулятор зарядтағыш құрылғыны обьектіге жеткізу, орнату,электр желісіне қосу, техникалық параметрлерін тексеру және іске қосу жұмыстарын орындауы тиіс. Қажетті құрал-саймандар мен монтаждық материалдарды орындаушы өзі қамтамасыз етеді. Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғының дұрыс жұмыс істеуін тексеру қажет. Қажетті аккумулятор зарядтағыш:Импульстік аккумулятор зарядтағыш,кіріс кернеуі:220-240В АС, кіріс жиілігі 50/60Гц,кіріс қуаты:145Вт,Шығыс кернеуі:24В DC,шығыс тоғы:4А, шығыс қуаты: 96Вт. Бір фазалы электр желісінен қоректенеді. Қосу клемалары: L(Фаза )   N(нөл)  PE (жерге қосу )
«+»және «-» тұрақты ток шығыстары; FAIL  және DOOST сигналдық клеммалары.
Қысқа тұйықталудан, артық жүктемеден және қызып кетуден қорғаныс. Табиғи ауа салқындату. Металл корпус. СЕ сәйкестік белгісі бар. Жұмыс температурасына төзімділігі кемінде 75ОС болатын өткізгіштерді қолдану қажет. Орындаушы жұмыстарды шартқа қол қойылған күннен бастап 20күн ішінде толық көлемде орындап, аяқтауы тиіс.  +7775 558 92 74
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