Приложения №2

К договору №    от ___ ______ 2026 г

Техническая спецификация


Заказчик: Государственное учреждение "Централизованная библиотечная система Бухар-Жырауского района"
Вид услуги: услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

Место оказание услуги: 
1. Государственное учреждение "Централизованная библиотечная система Бухар-Жырауского района" Карагандинская область, Бухар-Жырауского район, п.Ботакара, ул. Бухар Жырау 70.
2. Модельная библиотека-клуб Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Доскей ауылы, ул.50 лет Казахстана 24А

3. Модельная библиотека п.Г.Мустафина, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Г.Мустафина ул. Корниенко 14
Техническое обслуживание  включает в себя:  
 В целях предоставления качественных услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, видеонаблюдения и аналогичного оборудования потенциальный поставщик при оказании услуг должен обеспечить: 

-    проведение работ ремонта, технического обслуживания  пожарной сигнализации;
- иметь в наличии необходимые инструменты, для производства замера работоспособности систем;

- при осуществлении мероприятий обслуживания системы пожарной сигнализации необходимо выполнить мероприятия, связанные с обслуживанием всего комплекса установленного противопожарного оборудования ;  

-  внешний осмотр составных частей системы (пожарной панели, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.;

- оперативное принятие мер по устранению выявленных при обходе неисправностей в работе системы пожарной сигнализации;
-   профилактические работы;
- выезд на объект для устранения неисправностей по вызову «Заказчика» за счет потенциального поставщика, в течение 2 дней с момента принятия заявки.
-при необходимости подключать новое оборудование.
Все услуги выполняются потенциальным поставщиком, из его материалов, его силами и средствами.
         Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации должны быть оказаны в соответствии с техническим регламентом "Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, правил и инструкций по техническому содержанию систем и установок  пожарной автоматики и других нормативных правовых актов. 

Поставщик должен ежемесячно c 25-30 числа каждого месяца проверять состояние оборудование их исправность. Если Поставщик по какой-либо причине не прибыл на место и не смог произвести работы, он обязан письменно уведомить Заказчика.  

Срок оказания услуг: В течение года с момента заключения договора 
№2 қосымша

___ ______ 2026 г

Техникалық ерекшелігі

Тапсырыс беруші: "Бұқар жырау ауданының орталықтандырылған кітапханалар жүйесі" мемлекеттік мекемесі 

Қызмет түрі: өрт сигнализациясына, бейнебақылауға және ұқсас жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер .
Қызмет көрсету орны: 
1. Государственное учреждение "Централизованная библиотечная система Бухар-Жырауского района" Карагандинская область, Бухар-Жырауского район, п.Ботакара, ул. Бухар Жырау 70.

2. Модельная библиотека-клуб Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Доскей ауылы, ул.50 лет Казахстана 24А

3. Модельная библиотека п.Г.Мустафина, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Г.Мустафина ул. Корниенко 14
Техникалық қызмет көрсету қамтиды:  

 Өрт сигнализациясына, бейнебақылауға және ұқсас жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша сапалы қызметтер көрсету мақсатында әлеуетті өнім беруші қызметтер көрсету кезінде мыналарды қамтамасыз етуге тиіс:
- жүйелердің жұмыс қабілеттілігін өлшеуді жүргізу үшін қажетті құрал-саймандардың болуы;

- өрт дабылы жүйесіне қызмет көрсету шараларын жүзеге асыру кезінде орнатылған өртке қарсы жабдықтардың барлық кешеніне қызмет көрсетумен байланысты іс-шараларды орындау қажет;  

- жүйенің құрамдас бөліктерін (өрт панелін, хабарлағыштарды, хабарлағыштарды, сигнал беру шлейфін) механикалық зақымданулардың, коррозияның, балшықтың, бекіткіштердің беріктігінің және т. б. болмауын сыртқы тексеру.;

- өрт дабылы жүйесінің жұмысындағы ақауларды жою бойынша жедел шаралар қабылдау;

- профилактикалық жұмыстар;

- "Тапсырыс берушінің" шақыруы бойынша ақауларды жою үшін объектіге әлеуетті өнім берушінің есебінен шығу, өтінім қабылданған сәттен бастап 2 күн ішінде.

Барлық қызметтерді әлеуетті өнім беруші, оның материалдарынан, оның күшімен және қаражатымен орындайды.
- қажет болса, жаңа жабдықты қосыңыз.
         Өрт сигнализациясына қызмет көрсету жөніндегі қызметтер Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 29 тамыздағы №796 қаулысымен бекітілген "Ғимараттарды, үй-жайлар мен құрылыстарды автоматты өрт сөндіру және автоматты өрт сигнализациясы, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жүйелерімен жабдықтау жөніндегі талаптар" техникалық регламентіне, өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын техникалық ұстау жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтарға және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес көрсетілуі тиіс.
Жеткізуші ай сайын жабдықтың жағдайын тексеріп отыруы керек. Егер Өнім беруші қандай да бір себеппен орынға келмесе және жұмысты жүргізе алмаса, ол Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуге міндетті. Осы айдағы сома төленбейді.
Қызмет көрсету мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап жыл соңына дейін.
