
Техническая спецификация
1. Перетяжка провода СИП	Провод СИП 4×16 мм², 4-жильный, сечением 16 мм² на каждую жилу. Выполнение работ по демонтажу старого провода (при необходимости), протяжке и монтажу провода, натяжению, креплению и фиксации с применением соответствующей арматуры		100метров
2. Светодиодные светильники LED MEGALIGHT	Светодиодный светильник LED ДПО SPARK MEGALIGHT, мощность согласно потребности объекта: 9 Вт, 720 лм; 18 Вт, 1440 лм; 27 Вт, 2160 лм; 36 Вт, 2700 лм либо 80 Вт, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP20. Поставка и замена светильников с подключением к существующей электросети		20 штук
3.Кабель-канал шириной 100 мм	Кабель-канал (кабелегон) шириной 10 см, для прокладки и защиты электрических кабелей, с комплектующими для крепления и соединения. Монтаж на подготовленную поверхность	20 метров
4.Кабель-канал шириной 50 мм	Кабель-канал (кабелегон) шириной 5 см, для прокладки и защиты электрических кабелей, с комплектующими для крепления и соединения. Монтаж на подготовленную поверхность		20 метров

Дополнительные требования к поставщику
Поставщик обязан самостоятельно обеспечить выполнение работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, комплектующими, инструментами, приспособлениями и расходными материалами за счёт собственных средств.
В стоимость договора должны быть включены:
провод СИП 4×16 мм² — 100 метров, а также необходимые соединительные, натяжные и крепёжные элементы;
светодиодные светильники LED ДПО SPARK MEGALIGHT — 20 штук, включая необходимые элементы крепления и подключения;
кабель-канал шириной 100 мм — 20 метров, включая крышки, соединители, угловые элементы и крепёж;
кабель-канал шириной 50 мм — 20 метров, включая крышки, соединители, угловые элементы и крепёж;
все дополнительные материалы и комплектующие, необходимые для качественного и полного выполнения работ;
доставка материалов и оборудования до места выполнения работ, погрузочно-разгрузочные работы, демонтаж старых элементов (при необходимости), монтаж, подключение и проверка работоспособности оборудования.
Поставщик не вправе требовать от Заказчика дополнительной оплаты за материалы, комплектующие, расходные материалы, доставку и выполнение работ, предусмотренных настоящей технической спецификацией.
Все поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, исправными и соответствовать установленным техническим характеристикам и требованиям безопасности.
Поставщик несёт ответственность за качество использованных материалов, комплектующих и выполненных работ.
По завершении работ Поставщик обязан проверить работоспособность установленного оборудования и передать результат работ Заказчику.
Все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору, несёт Поставщик в пределах общей стоимости договора.

Техникалық сипаттама
[bookmark: _GoBack]1. СИП сымын тарылту СИП сымы 4×16 мм2, 4 сымды, әр сымға 16 мм2 қимасы бар. Ескі сымды бөлшектеу (қажет болған жағдайда), сымды тарту және монтаждау, керу, бекіту және бекіту бойынша жұмыстарды тиісті 100 метр арматураны қолдана отырып орындау
2. LED MEGALIGHT жарықдиодты шамдары LED DPO SPARK MEGALIGHT жарықдиодты шамы, объектінің қажеттілігіне сәйкес қуат: 9 Вт, 720 лм; 18 Вт, 1440 лм; 27 Вт, 2160 лм; 36 Вт, 2700 лм немесе 80 Вт, түс температурасы 6500 К, IP20 қорғау дәрежесі. Қолданыстағы электр желісіне қосылған шамдарды жеткізу және ауыстыру 20 дана
3.Ені 100 мм кабель-канал ені 10 см кабель-канал (кабелегон), электр кабельдерін төсеу және қорғау үшін, бекітуге және қосуға арналған компоненттері бар. Дайындалған бетке монтаждау 20 метр
4.Кабель-Ені 50 мм канал кабель-ені 5 см канал (кабелегон), электр кабельдерін төсеу және қорғау үшін, бекітуге және қосуға арналған компоненттері бар. Дайындалған бетке монтаждау 20 метр

Жеткізушіге қойылатын қосымша талаптар
Өнім беруші өз қаражаты есебінен барлық қажетті материалдармен, жабдықтармен, жинақтауыштармен, құралдармен, құрылғылармен және шығыс материалдарымен жұмыстардың орындалуын дербес қамтамасыз етуге міндетті.
Шарттың құнына мыналар енгізілуі тиіс:
4×16 мм2 сым — 100 метр, сондай-ақ қажетті жалғау, керу және бекіту элементтері;
жарықдиодты шамдар LED DPO SPARK MEGALIGHT-20 дана, оның ішінде қажетті бекіту және қосу элементтері;
қақпақтарды, қосқыштарды, бұрыштық элементтерді және бекіткіштерді қоса алғанда, Ені 100 мм-20 метр кабель — арна;
қақпақтарды, қосқыштарды, бұрыштық элементтерді және бекіткіштерді қоса алғанда, Ені 50 мм-20 метр кабель — арна;
жұмыстарды сапалы және толық орындау үшін қажетті барлық қосымша материалдар мен компоненттер;
материалдар мен жабдықтарды жұмыс орындалатын жерге жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, Ескі элементтерді бөлшектеу (қажет болған жағдайда), жабдықты монтаждау, қосу және жұмыс істеу қабілетін тексеру.
Өнім беруші Тапсырыс берушіден осы техникалық ерекшелікте көзделген материалдар, жиынтықтауыштар, шығыс материалдары, жұмыстарды жеткізу және орындау үшін қосымша ақы талап етуге құқылы емес.
Барлық жеткізілетін материалдар мен жабдықтар жаңа, пайдаланылмаған, жарамды және белгіленген техникалық сипаттамалар мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы керек.
Жеткізуші пайдаланылған материалдардың, компоненттердің және орындалған жұмыстардың сапасына жауап береді.
Жұмыс аяқталғаннан кейін жеткізуші орнатылған жабдықтың жұмысын тексеруге және жұмыс нәтижесін Тапсырыс берушіге беруге міндетті.
Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші шарттың жалпы құны шегінде көтереді.
