ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по обязательному техническому осмотру служебных автотранспортных средств
1. Наименование услуги:
Оказание услуг по проведению обязательного технического осмотра служебных автотранспортных средств Заказчика.
2. Количество транспортных средств: 3 единицы, в том числе:
· автомобиль ГАЗель — 2 единицы;
· автомобиль Нива — 1 единица.
3. Место оказания услуг:
Станция технического осмотра Исполнителя, имеющая соответствующее разрешение на осуществление деятельности по проведению обязательного технического осмотра транспортных средств.
4. Требования к оказываемой услуге:
Исполнитель обязан провести обязательный технический осмотр каждого транспортного средства в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
При проведении технического осмотра подлежат проверке:
· идентификационные данные транспортного средства;
· соответствие транспортного средства регистрационным документам;
· тормозная система;
· рулевое управление;
· колеса, шины и элементы подвески;
· внешние световые приборы;
· стеклоочистители и стеклоомыватели;
· звуковой сигнал;
· ремни безопасности;
· кузов и несущие элементы;
· система выпуска отработавших газов;
· иные узлы и системы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Технический осмотр должен проводиться с использованием исправного контрольно-диагностического оборудования и средств измерений.
5. Требования к Исполнителю:
Исполнитель должен:
· иметь соответствующее разрешение на осуществление деятельности оператора технического осмотра;
· располагать необходимым оборудованием для проведения технического осмотра;
· обеспечить проведение технического осмотра квалифицированными специалистами;
· соблюдать требования законодательства Республики Казахстан;
· предоставить результаты технического осмотра по каждому транспортному средству.
6. Результат оказания услуги:
По результатам технического осмотра Исполнитель обязан оформить соответствующие документы, подтверждающие прохождение технического осмотра каждого транспортного средства, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
7. Объем услуги:
· ГАЗель — 2 автомобиля;
· Нива — 1 автомобиль;
· всего — 3 автомобиля.
8. Единица измерения:
Услуга на 1 транспортное средство.
9. Срок оказания услуги:
В соответствии со сроками, установленными договором о государственных закупках.
10. Требования к качеству:
Услуга должна быть оказана качественно, в полном объеме и в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в сфере безопасности дорожного движения и технического состояния транспортных средств.
11. Особые условия:
В случае выявления технических неисправностей результаты проверки и выявленные несоответствия должны быть отражены в документах по результатам технического осмотра.
Техникалық ерекшелік — қазақ тілі
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Қызметтік автокөлік құралдарын міндетті техникалық қарап-тексеруден өткізу бойынша қызмет көрсетуге
1. Қызметтің атауы:
Тапсырыс берушінің қызметтік автокөлік құралдарына міндетті техникалық қарап-тексеру жүргізу бойынша қызмет көрсету.
2. Автокөлік құралдарының саны: 3 бірлік, оның ішінде:
· ГАЗель автокөлігі — 2 бірлік;
· Нива автокөлігі — 1 бірлік.
3. Қызмет көрсету орны:
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес көлік құралдарын міндетті техникалық қарап-тексеруден өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға тиісті рұқсаты бар Орындаушының техникалық қарап-тексеру станциясы.
4. Көрсетілетін қызметке қойылатын талаптар:
Орындаушы әрбір автокөлік құралына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес міндетті техникалық қарап-тексеру жүргізуге міндетті.
Техникалық қарап-тексеру барысында мыналар тексерілуге тиіс:
· көлік құралының сәйкестендіру деректері;
· көлік құралының тіркеу құжаттарына сәйкестігі;
· тежегіш жүйесі;
· рульдік басқару жүйесі;
· дөңгелектер, шиналар және аспа элементтері;
· сыртқы жарықтандыру құралдары;
· әйнек тазалағыштар мен әйнек жуғыштар;
· дыбыстық сигнал;
· қауіпсіздік белдіктері;
· [bookmark: _GoBack]шанақ және көтергіш элементтер;
· пайдаланылған газдарды шығару жүйесі;
· Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де тораптар мен жүйелер.
Техникалық қарап-тексеру жарамды бақылау-диагностикалық жабдықтар мен өлшеу құралдарын пайдалана отырып жүргізілуге тиіс.
5. Орындаушыға қойылатын талаптар:
Орындаушы:
· техникалық қарап-тексеру операторының қызметін жүзеге асыруға тиісті рұқсаты болуы;
· техникалық қарап-тексеруді жүргізу үшін қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілуі;
· техникалық қарап-тексеруді білікті мамандардың жүргізуін қамтамасыз етуі;
· Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтауы;
· әрбір автокөлік құралы бойынша техникалық қарап-тексеру нәтижелерін ұсынуы тиіс.
6. Қызмет көрсету нәтижесі:
Техникалық қарап-тексеру нәтижелері бойынша Орындаушы әрбір автокөлік құралының техникалық қарап-тексеруден өткенін растайтын тиісті құжаттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімдеуге міндетті.
7. Қызмет көлемі:
· ГАЗель — 2 автокөлік;
· Нива — 1 автокөлік;
· барлығы — 3 автокөлік.
8. Өлшем бірлігі:
1 автокөлік құралына көрсетілетін қызмет.
9. Қызмет көрсету мерзімі:
Мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген мерзімдерге сәйкес.
10. Сапаға қойылатын талаптар:
Қызмет сапалы, толық көлемде және Қазақстан Республикасының жол жүрісі қауіпсіздігі мен көлік құралдарының техникалық жай-күйі саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.
11. Ерекше шарттар:
Техникалық ақаулар анықталған жағдайда тексеру нәтижелері мен анықталған сәйкессіздіктер техникалық қарап-тексеру нәтижелері бойынша ресімделетін құжаттарда көрсетілуі тиіс.

