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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
«Талдықорған қаласының білім бөлімі» ММ-нің «Құлжабай Қасымов атындағы №28 IT мектеп-лицейі» КММ ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған
1. Жалпы ережелер
Барлық жұмысты бастамас бұрын тапсырыс берушімен кеңесу. Директордың ШІЖ орынбасары Смаилов А.М. тел: 87775856743
Осы техникалық ерекшелік ұсынылған жиынтық сметалық есептің, №02-01-01 жергілікті сметаның және ақаулар ведомосінің негізінде әзірленді.
Мердігер сметалық құжаттамада көзделген барлық қажетті материалдарды, бұйымдарды және жинақтаушы бөлшектерді жеткізуді қоса алғанда, жөндеу-құрылыс, монтаждау, электр монтаждау және әрлеу жұмыстарының толық кешенін орындауға міндетті.
2. Материалдарға және жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Барлық материалдар мен бұйымдар жаңа, сапалы, мақсатына сай пайдалануға жарамды болуы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы талаптарына сәйкестігін растайтын сапа құжаттарымен қамтамасыз етілуі тиіс.
ПВХ профильдерінен жасалған есік блоктары геометриялық өлшемдерін дәл сақтай отырып орнатылуы, сенімді бекітілуі, монтаждау жіктері герметикалануы және есік фурнитуралары дұрыс реттелуі тиіс.
Керамограниттен жасалған еден жабындары алдын ала дайындалған негізге төселуі қажет. Еденнің тегістігі, жабынның негізге берік жабысуы және тігістерінің ұқыпты орындалуы қамтамасыз етілуі тиіс. Ескі жабындарды бөлшектеу кезінде пайда болған құрылыс қалдықтары шығарылуы қажет.
Металл конструкциялар сенімді бекітілуі тиіс. Металл беттері грунттау алдында толық тазартылуы қажет. Мырышталған профильді қаңылтырдан жасалатын шатыр жабынының түйіскен жерлері герметикалық түрде жабылып, бекіткіштері сенімді орнатылуы тиіс.
Электр монтаждау жұмыстарына қорғаныш құбырларын және электр кабельдерін төсеу, жарықтандыру шамдарын, прожекторларды, автоматты ажыратқыштарды және релелерді орнату кіреді. Жұмыстар аяқталғаннан кейін электр жабдықтарының жұмысқа жарамдылығы мен электр қауіпсіздігі тексерілуі тиіс.
Темірбетон пандус сметада көзделген жабынмен, металл қоршаулармен және тактильді элементтермен жабдықталуы тиіс. Пандустың нақты еңістігі мен геометриялық өлшемдері жобалық шешімдерге және қолжетімділік талаптарына сәйкес нақтыланады.
3. Жұмыстарды орындау және қабылдау тәртібі
Жұмыстар басталғанға дейін мердігер тапсырыс берушімен жұмыстардың орындалу реттілігін және қауіпсіздік шараларын келісуге міндетті.
Жөндеу жұмыстары мектептің қолданыстағы үй-жайларын қорғау, өрт қауіпсіздігі, санитариялық талаптар және еңбекті қорғау ережелерін сақтау арқылы жүргізілуі тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін мердігер:
Құрылыс қалдықтарын толық жинап, объект аумағынан шығаруға;
Жөнделген үй-жайларды тазалауға;
Орындалған жұмыс көлемдерін тапсырыс берушіге қабылдауға ұсынуға;
Шартта көзделген атқарушылық құжаттарды және орындалған жұмыстар актілерін тапсыруға міндетті.
Барлық құрылыс материалдары, жабдықтар, құрал-саймандар және қажетті қосалқы бөлшектер мердігердің өз қаражаты есебінен қамтамасыз етіледі.
4. Жұмыстарды орындау мерзімі
Мердігер шартта белгіленген жұмыстардың басталу күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде барлық жөндеу-құрылыс және монтаждау жұмыстарын толық аяқтауға міндетті.
Көрсетілген мерзімге құрылыс қалдықтарын шығару, объектіні толық тазалау және орындалған жұмыстарды тапсырыс берушіге тапсыру кіреді.
4.1. Жұмыстар аяқталғаннан кейін тазалау
Мердігер өз қаражаты есебінен:
Барлық құрылыс қалдықтарын шығаруға;
Қалған құрылыс материалдары мен қаптамаларды жинауға;
Жөнделген үй-жайларды және іргелес аумақты толық тазалауға;
Құрылыс жұмыстары нәтижесінде пайда болған ластануларды жоюға;
Объектіні таза, қауіпсіз және пайдалануға толық жарамды күйде тапсырыс берушіге тапсыруға міндетті.
4.2. Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу
Мердігер әрбір жұмыс түрін бастамас бұрын тапсырыс берушімен төмендегі мәселелерді міндетті түрде келісуі тиіс:
Қолданылатын құрылыс және әрлеу материалдарын;
Материалдардың үлгілерін және техникалық сипаттамаларын;
Түс үйлесімін және сыртқы көрінісін;
Конструкциялар мен жабдықтардың орнатылатын орындарын;
Орындалатын жұмыстардың көлемін;
Жұмыстарды орындау тәртібі мен технологиясын.
Техникалық шешімдерге, материалдарға немесе жұмыс көлемдеріне қандай да бір өзгерістер енгізуге тек тапсырыс берушінің алдын ала келісімімен жол беріледі. Келісу жазбаша түрде немесе шартта көзделген өзге тәсілмен рәсімделуі тиіс.
4.3. Түс және сәулеттік үйлесімділік талаптары
Орнатылатын конструкциялардың, әрлеу материалдарының және сыртқы көрінісі байқалатын барлық бұйымдардың түсі, фактурасы және дизайны объектінің қолданыстағы түс үйлесіміне, сәулеттік келбетіне және жалпы безендірілуіне сәйкес болуы тиіс.
Материалдардың түстері мен үлгілері жұмыстар басталғанға дейін тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуі қажет. Тапсырыс берушінің келісімінсіз түсін, дизайнын немесе сыртқы көрінісін өз бетінше өзгертуге жол берілмейді.
5. Сметалық құны
2026 жылдың IV тоқсанына арналған болжамды бағалар бойынша жұмыстардың жалпы сметалық құны: 
  (Көрсетілген сомалар ұсынылған жиынтық сметалық есепке сәйкес келтірілген. Шарттың түпкілікті талаптары мемлекеттік сатып алу құжаттамасы мен жасалған шарт негізінде айқындалады.
Ескертпе
Жұмыстардың көлемдері ақаулар ведомосіне сәйкес көрсетілген. Материалдардың маркалары мен техникалық сипаттамалары жергілікті және ресурстық сметаларға, сондай-ақ келісілген жобалық шешімдерге сәйкес нақтыланады. Тиісті келісімсіз жұмыстардың көлемін өзгертуге жол берілмейді.
Барлық материалдар, оларды сатып алу, тасымалдау, тиеу-түсіру, монтаждау, қажетті жабдықтар мен құрал-саймандар мердігердің өз қаражаты есебінен қамтамасыз етілуі тиіс.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На выполнение работ по текущему ремонту здания КГУ «IT школа-лицей №28 имени Кулжабая Касымова» ГУ «Отдел образования по городу Талдыкоргану».
1. Общие положения	
Настоящая техническая спецификация составлена на основании предоставленной сводной сметы, локальной сметы №02-01-01 и дефектной ведомости. Подрядчик выполняет комплекс ремонтно-строительных, монтажных, электромонтажных и отделочных работ с поставкой необходимых материалов, изделий и комплектующих в пределах сметной документации.
2. Требования к материалам и выполнению работ
Перед началом работы согласовать с заказчиком. Зам. Директор по АХЧ Смаилов А.М. тел;87775856743 
Все материалы и изделия должны быть новыми, пригодными для применения по назначению, с документами о качестве и соответствии применимым требованиям Республики Казахстан.
Дверные блоки из ПВХ-профиля устанавливаются с выверкой геометрии, надежным креплением, герметизацией монтажных швов и регулировкой фурнитуры.
Напольные покрытия из керамогранита укладываются на подготовленное основание с соблюдением ровности, прочности сцепления и аккуратности швов. Демонтаж производится с вывозом строительного мусора.
Металлические конструкции должны быть надежно закреплены; поверхности перед грунтованием очищаются. Кровельное покрытие из оцинкованного профилированного листа выполняется с герметичными примыканиями и надежным крепежом.
Электромонтажные работы включают прокладку защитных труб и кабеля, монтаж светильников, прожекторов, автоматических аппаратов и реле с последующей проверкой работоспособности и электробезопасности.
Железобетонный пандус выполняется с устройством предусмотренного сметой покрытия, металлического ограждения и тактильных элементов. Конкретные уклоны и геометрические параметры уточняются по проектным решениям и условиям доступности.
3. Порядок выполнения и приемки
До начала работ подрядчик согласовывает последовательность работ и меры безопасности с заказчиком. Работы выполняются с защитой действующих помещений школы и соблюдением противопожарных, санитарных и охранных требований. По завершении подрядчик убирает строительный мусор, предъявляет выполненные объемы к приемке и передает предусмотренные договором исполнительные документы и акты выполненных работ. Все материалы за счет подрядчика.
4. Срок выполнения работ
Подрядчик обязан завершить весь комплекс работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выполнения работ, определенной договором, включая уборку территории и сдачу результата Заказчику.
4.1. Уборка после завершения работ
Подрядчик обязан за свой счет вывезти строительный мусор, остатки материалов и упаковку, очистить помещения и прилегающую территорию, устранить загрязнения и передать объект Заказчику в чистом, безопасном и пригодном для эксплуатации состоянии.
4.2. Обязательное согласование с Заказчиком
До начала каждого вида работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы, образцы, цветовые решения, места установки, объемы и порядок выполнения работ. Любые изменения технических решений, материалов и объемов допускаются только после предварительного согласования с Заказчиком. Согласование оформляется письменно либо иным предусмотренным договором способом.
4.3. Цветовое и архитектурное соответствие
Цвет, фактура и внешний вид устанавливаемых конструкций, отделочных и иных видимых материалов должны гармонировать с существующим цветовым решением, архитектурным обликом и оформлением объекта. Окончательные цвета и образцы материалов подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком.
5. Сметная стоимость
Общая сметная стоимость в прогнозных ценах IV квартала 2026 года — Указанные суммы приведены по предоставленному сводному сметному расчету; окончательные договорные условия определяются документацией закупки и договором.
Примечание: объемы работ воспроизведены из дефектной ведомости. Марки и технические характеристики материалов уточняются по локальной и ресурсной сметам и согласованным проектным решениям. Не допускается изменение объемов без надлежащего согласования.




